{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2009第二批公示项目"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2009第二批公示项目","index":0,"n_rows":634,"n_cols":15,"rows_kept":634,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","系统序号","项目名称","性质","制修订","代替标准","采标号","完成年限","主管部门","归口单位","起草单位","范围和主要内容","上报单位","专业部","责任人"]
[1,78288,"800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分： 移动台及其辅助设备","T   ","X   ","GB 19484.1-2004","",2011,"工业和信息化部","工业和信息化部（通信）","工业和信息化部电信研究院","本部分规定了发送和接受语音和/或数据的800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝通信系统移动台(MS)及其辅助设备的电磁兼容性(EMC)要求，包括测量方法、频率范围、限值和性能判据.本部分适用于便携和车载使用的移动台，也适用于由交流电源供电且在固定位置使用的移动台.\n本次计划对GB 19484.1-2004版本的主要修订如下：\n??修订辐射杂散限值.\n??辐射骚扰测量项目，按照新的国际和国家标准GB 9254版本进行修订，可测量的频率范围从30-1000MHz扩展到30-6000MHz，根据设备最高","工业和信息化部（通信）","工业标准二部","刘大山"]
[2,79403,"IPTV安全体系架构","T   ","Z   ","","",2010,"工业和信息化部","工业和信息化部（通信）","工业和信息化部电信研究院","IPTV安全体系架构标准研究的主要内容包括：IPTV安全威胁分析、IPTV安全需求描述、IPTV安全体系架构、以及IPTV安全保护机制等若干内容.文档计划将按照不同IPTV业务角色分别分析关于威胁、需求以及安全保护机制的问题.","工业和信息化部（通信）","工业标准二部","刘大山"]
[3,78289,"电信网络设备的电磁兼容性要求和测量方法","T   ","X   ","GB 19286-2003","",2011,"工业和信息化部","工业和信息化部（通信）","工业和信息化部电信研究院","本标准主要对电信网络设备的低频EMC性能进行了修订，规定了电信网络设备在低于150kHz的电磁兼容性要求，主要提供了传导发射和传导抗扰度方面的技术要求.而电信网络设备的高频电磁兼容性能也将针对国际基础标准的更新而进行更新.\n本标准是测试标准，提供了测试限值，测试方法等.","工业和信息化部（通信）","工业标准二部","刘大山"]
[4,79404,"基于公用电信网的宽带客户网络安全技术要求","T   ","Z   ","","",2011,"工业和信息化部","工业和信息化部（通信）","工业和信息化部电信研究院","本标准规定了基于公用电信网的家庭网络的安全威胁、安全需求、安全机制和安全算法、设备认证证书轮廓以及设备安全功能.","工业和信息化部（通信）","工业标准二部","刘大山"]
[5,81253,"移动通信设备节能参数和测试方法  第1部分：终端","T   ","Z   ","","",2010,"工业和信息化部","工业和信息化部（通信）","工业和信息化部电信研究院","本标准的主要研究范围：GSM移动电话机、CDMA移动电话机、WCDMA移动电话机、TD-SCDMA移动电话机及多种双模移动电话机等。\n本标准的主要研究内容：\n研究确定衡量移动电话机待机的节能参数和测试方法。\n研究确定衡量移动电话机通话的节能参数和测试方法。\n研究确定衡量移动电话机分组数据业务的节能参数和测试方法。\n研究确定衡量移动电话机其他功能和业务应用的节能参数和测试方法。","工业和信息化部（通信）","工业标准二部","刘大山"]
[6,81254,"移动通信设备节能参数和测试方法 第2部分：基站","T   ","Z   ","","",2010,"工业和信息化部","工业和信息化部（通信）","工业和信息化部电信研究院、华为技术有限公司","本部分制定“移动基站节能参数和测试方法”，使对基站设备能耗的评估有章可循，对不同类型和配置的设备进行能效评估。\n本部分规定移动通信网中基站设备的功耗、体积、重量、面积等指标以及设备温度适应性等方面的技术要求和测试方法，适用于GSM、WCDMA、TD-SCDMA、cdma2000等多个移动通信制式。","工业和信息化部（通信）","工业标准二部","刘大山"]
[7,null,"车辆驾驶人员血液、呼吸酒精含量阈值与检验","Q   ","X   ","GB 19522-2004","",2010,"公安部","公安部","重庆市公安局交通管理局","规范性引用文件调整。原引用的GA307修改为GB/T21254","公安部","工业标准一部","陈希鹏"]
[8,79093,"机动车运行安全技术条件","Q   ","X   ","GB 7258-2004","",2010,"公安部","公安部","公安部交通管理科学研究所","GB7258规定了机动车的整车及主要总成、安全防护装置等有关运行安全的基本技术要求及检验方法,还规定了机动车的环保要求及消防车、救护车、工程救险车和警车的附加要求,适用于在我国道路上行驶的机动车.","公安部","工业标准一部","陈希鹏"]
[9,78325,"燃气用具消防安全通用要求","Q   ","Z   ","","",2010,"公安部","公安部","公安部沈阳消防研究所","本标准适用于以燃气为燃烧介质,用于烹饪、供暖、热水生产、制冷、照明或洗涤并在其正常水温不超过105℃的燃具.规定了对燃气用具消防安全技术要求和试验方法.","公安部","工业标准二部","王莉"]
[10,79679,"金库门通用技术要求","Q   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国安全防范报警系统标准化技术委员会","公安部安全与警用电子产品质量检测中心、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心、台山平安五金制品有限公司","本标准规定了金库门的技术条件要求、试验方法、检验规则及标志、包装和储运等要求.本标准适用于金融业、保安业、工商业、保险业及类似行业的各种金库门.机要档案室及重要物品保管库使用的门亦可参照.","全国安全防范报警系统标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[11,79680,"视频安防监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求","T   ","Z   ","","",2010,"公安部","全国安全防范报警系统标准化技术委员会","公安部第一研究所 浙江省公安厅 北京中盾安全技术开发公司","本标准的范围主要是规定了城市监控报警联网系统中信息传输、交换、控制的相关技术要求,包括信息传输、交换、控制的互联结构、通信协议结构,传输、交换、控制的基本要求和安全性要求,控制、传输流程和协议接口,信令互通测试等技术要求.","全国安全防范报警系统标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[12,78316,"电器产品消防安全通用要求","Q   ","Z   ","","",2010,"公安部","全国消防标准化技术委员会","公安部沈阳消防研究所","本标准适用于应用在公共场所及家庭安装的,工作电压不大于交流440V的电器.标准技术内容:1.范围 2.规范性引用文件 3.术语 4分类 5要求 6 试验方法 7检验规则","全国消防标准化技术委员会","工业标准二部","王莉"]
[13,78317,"公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识","Q   ","X   ","GB 20286-2006","",2011,"公安部","全国消防标准化技术委员会","公安部四川消防研究所、中国阻燃学会、中国纺织科学研究院、中国建筑科学研究院","本标准规定了公共场所用阻燃制品及组件的定义及分类、燃烧性能要求和标识等内容.","全国消防标准化技术委员会","工业标准一部","于茜"]
[14,78318,"火灾报警设备图形符号","T   ","Z   ","","6790",2010,"公安部","全国消防标准化技术委员会","公安部沈阳消防研究所","本标准规定了表示火灾报警设备的基本符号、辅助符号、附加文字符号和独立图形符号.本标准适用于科研、设计、教学、出版、建筑、施工等部门应用的火灾报警设备消防系统图.","全国消防标准化技术委员会","工业标准二部","王莉"]
[15,78319,"火灾技术鉴定方法第1部分:紫外光谱法","T   ","X   ","GB/T 18294.1-2001","",2011,"公安部","全国消防标准化技术委员会","公安部天津消防研究所","本标准规定了用紫外光谱法分析鉴定火场残留物所用试剂、原理和试验方法,本标准适用于火场常见易燃液体残留物及有机残留物的鉴定.","全国消防标准化技术委员会","工业标准一部","于茜"]
[16,78321,"火灾烟气致死毒性的评估方法","T   ","Z   ","","ISO 13344:2004",2011,"公安部","全国消防标准化技术委员会","公安部四川消防研究所","本标准的方法用于评价在受控的实验室条件下,材料、制品或组件燃烧产生的火灾气流物的致死性毒效.主要技术内容包括:方法原理、应用、仪器设备的要求、FED及LC50的计算等.","全国消防标准化技术委员会","工业标准一部","于茜"]
[17,78332,"建筑外墙外保温系统的防火性能要求","Q   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国消防标准化技术委员会","公安部天津消防研究所","范围:本标准描述了应用于建筑表面并在其控制条件下暴露于外部火焰的非承载外保温系统的性能评价方法.火焰的暴露方式代表外部火源或室内完全扩展(轰然后)火焰,从开口如窗口缝隙处溢出对外保温系统形成外部火焰的影响.不包括光滑窗口或单独试验的开口细部.不适用于帘幕系统或含有玻璃面板的系统.  主要技术内容:外墙外保温系统应用于竖向的外部砌筑表面,以主墙体并带有回转副墙的方式模拟了建筑的外墙面.在垂直主砌筑墙的底部,有一个火焰能够溢出的开口.邻接建筑外墙表面的室内完全发展的火焰从模拟的破碎窗口溢出.评价对外保温系统产","公安部","工业标准一部","于茜"]
[18,79704,"502薰显手印方法","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","本标准规定了502熏显手印方法的基本要求.本标准适用于司法技术部门应用502胶熏显方法显现手印.主要技术内容包括:原理、适用对象、操作步骤、注意事项及检验结果.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[19,79248,"电子物证数据恢复检验技术规范","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","范围:本方法适用于法庭科学电子物证领域中对数据恢复检验.主要技术内容:数据恢复使用的硬件、软件环境,根据不同的删除使用的工具软件,检验前的准备,检验的操作步骤,检验结论的给出、鉴定文书的表述及在检验过程中的注意事项.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[20,79246,"电子物证数据搜索检验技术规范","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","范围:本方法适用于法庭科学电子物证领域中对数据搜索检验.主要技术内容:检验使用的硬件、软件环境,检验中使用的检验工具软件,检验前的准备,检验的操作步骤,检验结论的给定以及在检验过程中的注意事项.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[21,79247,"电子物证文件一致性检验技术规范","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","范围:本方法适用于法庭科学领域电子物证中对文件中的数据一致性检验.主要技术内容:检验使用的硬件、软件环境,检验中使用的检验工具软件,检验前的准备,检验的操作步骤,检验结论的给定以及在检验过程中的注意事项.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[22,79372,"毒物分析检验记录内容及格式","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","本标准规定毒物分析案件鉴定过程中检验记录的内容及格式.本标准适用于物证检材,选用化学显色反应法、显微结晶法、升华法、薄层色谱法、紫外分光光度法、气相色谱法、液相色谱法、气/质联用法等常用分析方法的检验记录.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[23,79371,"毒物分析鉴定书编写规程","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","规范毒物检验鉴定书的编写格式、内容和具体要求.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[24,79376,"毒物分析名词术语","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","规定有关毒物分析专业通用名词术语及定义.适用于制订、修订毒物分析专业标准及编写有关毒物分析专业技术文件以及适用于毒物分析科研、教学及承办案件等有关领域.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[25,79369,"海洛因的GC、GC/MS 分析方法","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","法庭科学领域中进行海洛因的检验鉴定工作所遵循的具体方法.如:检测限、标准曲线、检测浓度、测量不确定度,等等.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[26,79370,"甲基苯丙胺的GC、HPLC、GC/MS分析方法","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","法庭科学领域中进行甲基苯丙胺的检验鉴定工作所遵循的具体方法.如:检测限、检测浓度、标准曲线、测量不确定度,等等.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[27,79368,"氯胺酮的GC、GC/MS分析方法","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","法庭科学领域中进行氯胺酮的检验鉴定工作所遵循的具体方法.如:检测限、标准曲线、检测浓度、测量不确定度,等等.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[28,79652,"人血红蛋白金标检验试纸条","Q   ","Z   ","","",2010,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","物证检验鉴定、此类产品的生产、销售及贸易.主要内容为规定产品的应用范围、理化特性、简要原理、产品的技术要求、具体指标、储存运输、注意事项等.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[29,79365,"生物样品中毒鼠强的GC及GC/MS分析方法","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","本标准规定了中毒检材中毒鼠强的定性定量分析方法,适用于检验中毒现场的可疑物证、中毒者的呕吐物等,同时适用于检验中毒死亡者的血、肝、胃内容、肺、肌肉等组织和体液.本标准的主要技术内容包括原理、提取净化方法、气相色谱定性定量分析及结果评价等.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[30,79361,"物证检验照相录像要求","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","法庭科学领域中进行物证鉴定照相、录像必须遵循的具体方法.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[31,79244,"刑事技术微量物证的理化检验  第13部分:X射线荧光光谱法","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","本部分规定了X射线荧光光谱的检验方法.适用于刑事技术领域中微量物证的理化检验,其他领域亦可参照使用.介绍了X射线荧光光谱法的基本原理、仪器条件、检验程序、定性定量分析方法以及结论表述.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[32,79249,"刑事技术微量物证的理化检验  第14部分:离子色谱法","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","利用离子色谱法对硝酸铵类炸药、黑火药、烟火药等炸药爆炸残留物中K+、NH4+、Na+、NO2-、NO3-、SO42-、CL-、CLO4-、CLO3-离子的检验.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[33,79366,"血液中巴比妥、苯巴比妥、速可眠及异戊巴比妥的GC、GC/MS分析方法","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","范围:适用于中毒者或中毒死亡者的血液；前处理技术:液液萃取方法和固相萃取方法；仪器分析方法:GC/NPD,GC/MS.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[34,79377,"血液中对硫磷、马拉硫磷、乐果、乙酰甲胺磷的GC和GC/MS分析方法","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","本标准适用于中毒案件生物检材中的乐果、乙基对硫磷、马拉硫磷、乙酰甲胺磷等有机磷农药的定性定量方法分析.前处理技术:液液萃取和固相萃取仪器分析检测技术:GC/FPD、GC/MS","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[35,79367,"血液中氯丙嗪、异丙嗪的GC、GC/MS分析方法","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","范围:适用于中毒者或中毒死亡者的血液前处理技术:液液萃取方法和固相萃取方法仪器分析方法:GC/NPD,GC/MS","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[36,79706,"掌纹鉴定法","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","标准规定了掌纹鉴定方法的基本要求.本标准适用于司法技术部门进行掌纹鉴定.主要技术内容包括:原理、操作步骤、检验结果及鉴定结论.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[37,79242,"整体分离痕迹检验规范","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","本标准主要包括:整体分离痕迹检验的任务、内容、要求；整体分离痕迹的检验技术手段、设备技术条件；检验方法和操作程序；检验结论的表述、文书的制作要求.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[38,79374,"中毒采取、包装、贮存、运送及送检规范","T   ","Z   ","","",2011,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","本标准规定了中毒案件生物检材的包装、中毒案件现场物证检材包装、对一氧化碳、氰化物、乙醇及亚硝酸盐类的易挥发和易变质毒物中毒的检材包装、中毒案件检材的贮存、运送及送检的规则.本标准适用于中毒案件中各类检材的包装、贮存、运送及送检.","全国刑事技术标准化技术委员会","服务业标准部","陈伟清"]
[39,78653,"爆破安全规程","Q   ","X   ","GB 6722-2003","",2011,"国家安全生产监督管理总局 ","全国安全生产标准化技术委员会","中国工程爆破协会、中国长江三峡工程开发总公司、北京矿冶研究总院、铁道科学研究院铁建所、长江水利委员会长江科学院","本标准将规定爆破作业、爆炸加工和爆破器材的贮存、运输、加工、检验与销毁的安全技术要求及其管理工作要求.\n　　本标准适用于各种民用工程爆破和中国人民解放军、武装警察部队从事的非军事目的的工程爆破.\n　　主要技术内容包括：\n术语和定义\n爆破作业的基本规定.包括：爆破工程分级管理、爆破企业与爆破作业人员、爆破设计及审批、爆破安全评估、爆破工程安全监理、爆破作业环境的规定、爆破施工准备、爆破器材、起爆方法与起爆网路、装药、填塞、爆破信号、爆后检查、盲炮处理、爆破效应监测、爆破总结.\n各类爆破作业的安全规定.包括：","全国安全生产标准化技术委员会","工业标准一部","肖寒"]
[40,78297,"SiC晶片直径测试方法","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国半导体材料和设备标准化技术委员会","信息产业部专用材料质量监督检验中心","本方法适用于SiC晶片直径的测量.技术内容:规定了圆形碳化硅单晶片的直径测量方法.","全国半导体材料和设备标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[41,76688,"等离子显示器用无铅玻璃粉","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国半导体材料和设备标准化技术委员会","彩虹集团公司","本标准规定了PDP的前介质、后介质、障壁、封接用无铅玻璃粉的性能指标、测试方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存.本标准适用于等离子显示器用无铅玻璃粉.","全国半导体材料和设备标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[42,76689,"等离子显示器用荧光粉","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国半导体材料和设备标准化技术委员会","彩虹集团公司","本标准规定了等离子显示器用荧光粉的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等.本标准适用于等离子显示器用荧光粉.","全国半导体材料和设备标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[43,75979,"电子工业用气体 八氟环丁烷","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国半导体材料和设备标准化技术委员会","西南化工研究设计院、北京绿菱气体科技有限公司(绿菱电子材料(天津)有限公司).","本标准规定了电子工业用气体八氟环丁烷的技术要求,试验方法以及包装、标志、贮运及安全.本标准适用于使用一氯二氟甲烷热分解制备粗品八氟环丁烷,然后在加热条件和杂质分解剂接触,其他氟碳、氟氯碳化合物分解,在通过吸附和其他精制措施制得到的高纯度八氟环丁烷产品.它主要用于半导体器件和集成电路生产的外延、离子注入和掺杂.","全国半导体材料和设备标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[44,75980,"电子工业用气体 四氟化碳","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国半导体材料和设备标准化技术委员会","核工业理化工程研究院","本标准规定了电子工业用四氟化碳的技术要求,试验方法以及包装、标志、贮运及安全.本标准适用于碳单质与氟气直接反应制取并经过纯化精馏处理的四氟化碳.它主要用于半导体器件和集成电路生产的.","全国半导体材料和设备标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[45,78294,"碳化硅单晶片厚度和总厚度变化测试方法","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国半导体材料和设备标准化技术委员会","信息产业部专用材料质量监督检验中心","本方法适用碳化硅单晶片厚度和总厚度变化的测量.技术内容:对碳化硅单晶片的厚度和总厚度变化的测量进行了规定.测量直径不小于30mm、厚度0.13~1mm、透光率较低的碳化硅单晶片的测量.","全国半导体材料和设备标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[46,78298,"碳化硅单晶片微管道密度测试方法","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国半导体材料和设备标准化技术委员会","信息产业部专用材料质量监督检验中心","本方法适用碳化硅单晶片厚度和总厚度变化的测量.技术内容:对碳化硅单晶片微管道密度的测量进行了规定.","全国半导体材料和设备标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[47,78300,"包装  非危险货物用柔性中型散装容器","T   ","Z   ","","ISO 21898:2004",2011,"国家标准化管理委员会","全国包装标准化技术委员会","中机生产力促进中心","GB/T××××-××××《包装--非危险货物用中型散装容器》这一标准,主要规定非危险货物用中型散装容器此类包装形式的以下内容:1)适用范围；2)术语和定义；3)材料、结构形式、设计方法；4)试验方法；5)认证、标志；6)附录(包括具体的试验方法、如何选择非危险货物用中型散装容器等内容).","全国包装标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[48,79122,"食品容器及包装材料用聚乙烯、聚丙烯树脂再生料鉴别方法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国包装标准化技术委员会","浙江省质量技术监督检测研究院","适用范围:烯烃类(包括聚丙烯、聚乙烯)树脂的新料和再生料的鉴别.  技术内容:鉴别方法、鉴别依据、试验仪器设备、试验步骤、试验报告等内容.","浙江省质量技术监督局","农业食品标准部","王乃铝"]
[49,78625,"PET全自动旋转式吹瓶机","T   ","Z   ","","EN415-2",2010,"国家标准化管理委员会","全国包装机械标准化技术委员会","机械工业包装机械产品质量监督检测中心等","PET全自动旋转式吹瓶机主要适用于吹制PET瓶,对PEN、PEN/PET塑料制品中空容器的吹制同样适用.PET全自动旋转式吹瓶机的工艺过程是自动理坯进料→瓶坯加热→机械手传动→自动拉伸吹瓶→机械手传动→成瓶推出.标准中主要制定成品瓶合格率、产品能耗、工作压力、吹瓶压力、电气安全、机械安全、吹瓶容量、吹瓶质量、加热温度、安全防护等,规定技术要求、安全要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等.","全国包装机械标准化技术委员会","农业食品标准部","王乃铝"]
[50,78626,"杯装果冻包装机","T   ","Z   ","","EN415-3",2010,"国家标准化管理委员会","全国包装机械标准化技术委员会","机械工业包装机械产品质量监督检测中心等","杯装果冻包装机的适用于对杯装果冻和布丁的充填和封口.杯装果冻包装机能自动完成落杯、充填、封口、光电图案校正、剪切、出杯等一系列工序. 本标准主要涵盖的内容:型号编制、安全要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等.重点是规定模具尺寸、封口质量要求、充填精度要求、试验方法、安全要求和检验规则.","全国包装机械标准化技术委员会","农业食品标准部","王乃铝"]
[51,78624,"卧式枕型接缝式裹包机","T   ","Z   ","","EN415-3",2010,"国家标准化管理委员会","全国包装机械标准化技术委员会","机械工业包装机械产品质量监督检测中心等","本标准适用于单层和多层复合塑料薄膜为热封的包装材料,裹包块状固体物料,外观呈枕头状的卧式枕型接缝式裹包机,主要应用于食品、医药、日化等行业的包装机械设备.本标准主要内容将涵盖:型号编制、安全要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等.重点是试验方法、安全要求和检验规则.","全国包装机械标准化技术委员会","农业食品标准部","王乃铝"]
[52,79989,"标准中特定内容的起草 第3部分:产品标准中涉及环境的内容","T   ","X   ","GB/T 20000.5-2004","ISO GUIDE 64:2008",2011,"国家标准化管理委员会","全国标准化原理与方法标准化技术委员会","中国标准化研究院","本标准规定了产品标准中环境内容的确定原则和方法.本标准的主要技术内容如下:-确定环境内容的基本原则和方法；-在产品标准中系统解决环境问题考虑的环境因素；-使用系统方法对环境因素的识别；-在产品标准中整合环境条款的方法.","全国标准化原理与方法标准化技术委员会","综合业务管理部","邓瑞德"]
[53,79984,"强制性标准编写规则","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国标准化原理与方法标准化技术委员会","中国标准化研究院","范围:本标准规定了强制性标准的编写规则,并给出有关表述的一些样式,并提供标准出版的格式.本标准适用于强制性国家标准、强制性行业标准和强制性地方标准的编写和出版.主要技术内容:强制性标准的编写规则,包括强制性标准编写过程中的一般原则、内容划分、层次设定、组成要素结构、条款的表述方法等.","全国标准化原理与方法标准化技术委员会","综合业务管理部","邓瑞德"]
[54,77559,"鹿茸加工技术规程","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国参茸产品标准化技术委员会","国家参茸产品质量监督检验中心、吉林省参茸办、吉林人参研究院、中国农业科学院特产研究所","本标准规定了鹿茸的加工方法及工艺：鹿茸加工前的准备、主要设备、加工前的预处理、排血茸、带血茸、砍头茸的加工以及一些新的鹿茸加工方法，如：微波能与远红外线结合加工、双电子自动控制远红外线烤箱加工、冷藏保鲜远红外加工、冷东加工等新技术工艺.主要技术内容如下：鹿茸加工是以保持鹿茸的固有形态、不破不臭为前提，使其干燥，便于长期贮存、运输和利用.目前，我国的鹿茸加工绝大多数仍是采用水煮、烘烤和风干相结合的方法，其原理是利用热胀冷缩、蛋白质结构变化等理化作用，排除茸内的血液和水分(或只是排除水分)，使鹿茸干燥，防止腐","全国参茸产品标准化技术委员会","农业食品标准部","蔡彬"]
[55,77541,"梅花鹿茸分等质量","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国参茸产品标准化技术委员会","吉林省参茸办、国家参茸产品质量监督检验中心、吉林人参研究院、中国农业科学院特产研究所","本标准规定了无公害鹿骨的定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、标签、包装、运输及贮存.适用于无公害鲜、冻鹿骨.主要技术内容如下：梅花鹿二杠茸等级、梅花鹿三杈茸等级、梅花鹿砍头茸等级，对鲜茸质量 、加工后质量、排血茸、带血茸的重量进行限定.","全国参茸产品标准化技术委员会","农业食品标准部","蔡彬"]
[56,79267,"电磁兼容(EMC)第1-2部分：总论-电气电子设备在有关电磁现象作用下达到功能安全的方法","T   ","Z   ","","IEC61000-1-2：2008",2010,"国家标准化管理委员会","全国电磁兼容标准化技术委员会","上海电器科学研究所(集团)有限公司","针对电气电子设备在一定的电磁环境中，不因干扰而使安全功能下降或失效.该标准研究在电磁现象作用下电气电子设备能达到功能安全的方法","全国电磁兼容标准化技术委员会","工业标准二部","王莉"]
[57,79272,"电磁兼容(EMC)-第2-12部分：环境-公用中压供电系统中低频传导骚扰及电网信号的兼容水平","T   ","Z   ","","IEC61000-2-12：2003",2010,"国家标准化管理委员会","全国电磁兼容标准化技术委员会","上海电器科学研究所(集团)有限公司","本标准涉及的骚扰现象有电压波动和闪烁、包括50次的谐波及谐间波、瞬间过电压、直流元件、电压不平衡等.\n对50Hz/60Hz，1kV~35kV电压范围内给出了兼容电平.对电网信号给出了限值要求，达到对环境的保护.","全国电磁兼容标准化技术委员会","工业标准二部","王莉"]
[58,79270,"电磁兼容(EMC)-第4-20部分： 试验和测量技术??横电磁波波导中的发射和抗扰度试验","T   ","Z   ","","IEC61000-4-20：2003",2010,"国家标准化管理委员会","全国电磁兼容标准化技术委员会","东南大学","该标准主要涉及横电磁波波导中的发射和抗扰度试验技术，主要内容包括：横电磁波波导的特性、校准方法、受试设备的规定、发射和抗扰度试验的布置、步骤和要求等.","全国电磁兼容标准化技术委员会","工业标准二部","王莉"]
[59,80094,"变压器环境意识设计导则","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会","沈阳变压器研究所、特变电工沈阳变压器集团有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所","范围：本标准将规定变压器环境意识设计的一般程序，帮助企业或者相关研发人员对变压器实施环境意识设计.本标准适用于变压器的研发人员和相关企业的环境事务管理人员.主要技术内容：识别变压器产品在整个生命周期阶段(包括原材料的选择、制造、包装和运输、使用、回收处理)中重大环境因素及评价体系，指出改善传统中变压器设计的通用方法.","全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[60,69845,"电线电缆环境意识设计导则","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所、上海电缆研究所等","范围:本标准将规定电线电缆环境意识设计的一般程序,帮助企业或者相关研发人员对电线电缆实施环境意识设计.本标准适用于电线电缆的研发人员和相关企业的环境事务管理人员.主要技术内容:识别电线电缆在整个生命周期阶段(包括原材料的选择、制造、包装和运输、使用、回收处理)中重大环境因素及评价体系,指出改善传统电线电缆设计的通用方法.","全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[61,79552,"电子电器产品制造商与回收企业间回收信息交换格式","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会","中国质量认证中心等","本标准规定了适用于所有电子电器产品回收利用的信息交换格式.信息包括回收处理信息的内容、格式和反馈方式以及]回收企业反馈信息的内容、格式和反馈方式.","全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[62,79824,"电工电子设备机柜 机械门锁","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所、宁波生久柜锁有限公司","本标准规定了机械门锁的基本要求,包括技术要求、试验方法、检验规则、抽样和标志、包装与贮存等.","全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[63,79826,"电气综合控制机柜通用技术要求","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所","1)本标准规定电气综合控制机柜的术语、外形和安装尺寸(包括尺寸和形位公差)、环境条件、静态载荷、动态载荷、外壳防护、电击防护、着火危险防护、保护电路连续性、电磁兼容(屏蔽)及机电接口等要求,以及与上述技术要求相对应的试验方法、检验规则、合格评定程序等.2)本标准适用于电气工程领域中电压低于500V的综合控制系统(包括信号、测量、控制、通信、调度、远方传输、分布式控制及自动化等)所用的各种机柜,特别是户内固定安装的机柜.","全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[64,79614,"防爆电梯制造与安装安全规范","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国电梯标准化技术委员会","上海特种设备监督检验技术研究院、苏州东南电梯(集团)有限公司等","范围:本标准规定了爆炸性气体环境、可燃性粉尘环境以及爆炸性气体与可燃性粉尘混合环境下电梯的技术要求、试验方法和检验规则、标志、包装、运输与储存.主要技术内容为:各部件在各种爆炸性环境中的防爆型式、防爆要求、防爆性能、试验方法与检验规则等.","全国电梯标准化技术委员会","工业标准一部","王军伟"]
[65,79611,"在用建筑新电梯制造与安装安全规范","Q   ","Z   ","","prEN81-21:2008",2011,"国家标准化管理委员会","全国电梯标准化技术委员会","中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院等","范围:本标准规定了因受在用建筑制约而不满足GB7588和GB21240要求的在用建筑新装电梯安全要求.主要技术内容:范围；术语和定义；主要危险识别；安全要求和(或)保护措施；验证；使用信息；电气安全装置表；定期检验、重大改装或事故后的检验；预触发停止系统型式试验.","全国电梯标准化技术委员会","工业标准一部","王军伟"]
[66,79613,"自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范","Q   ","X   ","GB 16899-1997","EN115-1:2008",2011,"国家标准化管理委员会","全国电梯标准化技术委员会","江南嘉捷电梯股份有限公司、中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院、上海三菱电梯有限公司等","范围:本标准规定了自动扶梯和自动人行道制造与安装的安全准则.主要技术内容:范围；术语和定义；主要危险表；安全要求和(或)保护措施(包括:支撑结构(桁架)和围板；梯级、踏板、胶带；驱动主机组；扶手护壁；扶手带系统；出入口区域；电气安装与设备；电气故障的防护、控制等)；验证；使用信息；建筑物接口；电气元件的故障排除；设计和检查故障安全电路；含电气元件故障安全电路的试验等","全国电梯标准化技术委员会","工业标准一部","王军伟"]
[67,80068,"国际贸易业务分类编码","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国电子业务标准化技术委员会","中国对外贸易经济合作企业协会、中国标准化研究院","本标准规定了国际贸易各业务分类,并给出分类代码.  本标准主要技术内容包括:  1 范围  2 规范性引用文件  3 术语和定义  4 业务分类的基本由原则  5 业务分类代码","全国电子业务标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[68,80069,"国际贸易业务流程规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国电子业务标准化技术委员会","中国对外贸易经济合作企业协会、中国标准化研究院","本标准规定了国际贸易业务流程中的角色、角色间所进行的活动、角色间交换的信息等内容.  本标准主要技术内容包括:  1 范围  2 规范性引用文件  3 术语和定义  4  国际贸易业务流程","全国电子业务标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[69,80070,"国际贸易业务主体标识规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国电子业务标准化技术委员会","中国对外贸易经济合作企业协会、中国标准化研究院","本标准规定了国际贸易业务主体的标识规则、评测方法等内容.  本标准主要技术内容包括:  1 范围  2 规范性引用文件  3 术语和定义  4  国际贸易业务主体标识规则  5  国际贸易业务主体标识  6  国际贸易业务主体评测方法","全国电子业务标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[70,79429,"锻压术语","T   ","X   ","GB/T 8541-1997","",2011,"国家标准化管理委员会","全国锻压标准化技术委员会","北京机电研究所","本标准规定了锻造、冲压、轧制、挤压、镦锻、拉拔、旋压及其他成形工艺的工艺、模具、锻压机器以及成形前后相关工序的术语和定义.","全国锻压标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[71,78308,"企业法律风险管理指南","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国风险管理标准化技术委员会","中国标准化研究院","本标准适用于各种类型的组织,为其规避法律风险,保证合规合法经营提供系统的方法和指南.主要技术内容包括:企业法律风险的识别、分析、评价、应对、监控和改进以及企业法律风险管理体系的构建与实施等.","全国风险管理标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[72,79152,"家政服务--家庭服务质量规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国服务标准化技术委员会","济南阳光大姐服务有限责任公司,山东质量认证中心,济南市妇女联合会","1、范围本标准规定了家务服务的术语和定义、家政服务机构、服务员、服务内容、服务管理、客户沟通以及客户关系管理的基本要求和星级服务员的评定要求.本标准适用于家务服务过程和提供家务服务的家政服务机构对家务服务的管理,涉外家务服务也可以参照本标准执行.2、主要技术内容(1)经营服务机构:经营资质,经营场所的标志与标识(2)服务人员:服务员,服务管理人员(基本要求,各岗位人员技能要求,仪容仪表,言行举止)(3)服务内容:家庭餐的制作；家庭居室清洁与美化；洗涤衣物；家庭照料；其他(4)星级家务服务员:依据家务服务员","山东省质量技术监督局","服务业标准部","吴楠"]
[73,79153,"家政服务--医院陪护服务质量规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国服务标准化技术委员会","济南阳光大姐服务有限责任公司,山东质量认证中心,济南市妇女联合会","1、范围本标准规定了医院陪护服务的术语和定义、家政服务机构、服务人员、服务内容、服务管理、客户沟通以及客户关系管理的基本要求和星级服务员的评定要求.本标准适用于医院陪护服务过程和提供医院陪护服务的家政服务机构对医院陪护服务的管理.2、主要技术内容(1)经营服务机构:经营资质,经营场所的标志与标识(2)服务人员:服务员,服务管理人员(基本要求,各岗位人员技能要求,仪容仪表,言行举止)(3)服务内容:-\t晨间护理,包括协助病人起床、洗脸、洗手、口腔护理(刷牙、漱口)、梳头.-\t晚间护理,包括协助病人洗脸、漱口","山东省质量技术监督局","服务业标准部","吴楠"]
[74,79154,"家政服务--育婴服务质量规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国服务标准化技术委员会","济南阳光大姐服务有限责任公司,山东质量认证中心,济南市妇女联合会","1、范围本标准规定了育婴服务的术语和定义、服务机构、服务人员、服务内容、服务管理、客户沟通以及客户关系管理的基本要求和星级服务员的评定要求.本标准适用于育婴服务过程和育婴服务部门对育婴服务员的管理.2、主要技术内容(1)经营服务机构:经营资质,经营场所的标志与标识(2)服务人员:服务员,服务管理人员(基本要求,各岗位人员技能要求,仪容仪表,言行举止)(3)服务内容:生活照料；日常生活保健与护理；早期教育和智力开发；做简单家务.(4)星级育婴服务员:依据育婴服务员所具备的任职条件和技能要求不同,划分为普通、","山东省质量技术监督局","服务业标准部","吴楠"]
[75,78548,"珍珠贸易交易市场管理技术规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国服务标准化技术委员会","广东省湛江市质量技术监督标准与编码所","适用范围:珍珠及其加工制品的交易市场.主要技术指标:1、经营环境要求,包括选址、场区环境、交易场所设施、安全、卫生设施等；2、经营设施设备要求,包括珍珠鉴定、质量检测、计量设备,信息基础设施设备,加工包装设施设备等；3、经营管理要求:包括商品质量管理、经销商管理、服务管理、以及建立市场的质量管理体系等.","广东省质量技术监督局","服务业标准部","薛强"]
[76,78384,"集装箱海运标签","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国集装箱标准化技术委员会","交通部水运科学研究院、上海海事大学","1、对集装箱标签的要求.允许通过电子化手段用自动处理系统传递集装箱的数据信息.2、一套为集装箱识别和永久保存于集装箱标签里的相关信息而设计的数据编码系统.3、一套为集装箱识别和相关永久信息通过电子方式转换到自动数据处理系统而设计的数据编码系统.4、确保整个国际运输体系中集装箱标签一致性及操作可靠性的性能标准.5、集装箱标签在集装箱上的位置.6、防止在把标签安置到货物集装箱上时标签上的信息内容被恶意或无意更改及删除.","全国集装箱标准化技术委员会","工业标准一部","陈希鹏"]
[77,80847,"高速公路服务区质量等级划分与评定","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会","交通部公路科学研究院","本标准适用于高速公路服务区,以及只提供部分服务功能的停车区的服务水平,包括停车场、加油站、餐厅、超市、客房、休闲设施、绿化美化、交通引导等的结构、布局、环境、卫生、安全、消防、综合治理等质量等级划分和评定.标准主要技术内容包括:高速公路服务区质量等级及标志(质量等级分为五级,用星级表示)、各等级高速公路服务区质量等级划分条件(包括停车场、加油站、餐厅、超市、客房、绿化美化、交通引导等).","全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[78,81091,"公路安全 服务水平等级的划分与评定","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会","交通部公路科学研究院","本标准规定了公路安全服务水平等级划分的依据、条件、评定的基本要求.  本标准适用于国内不同区域的各等级、各种类型的国省干线公路,城市道路和其它公路可参考使用.  本标准用星级表示公路安全服务水平的五个等级,星级越高表示安全水平越高.等级的划分与评定主要包括基础指标(如公路的技术等级、交通流量、环境因素等)、影响指标(百万车公里事故率、百万车公里死亡率、指标年度变化率等)和参照指标(如公路使用者抽样调查评分结果)等三方面.","全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[79,81092,"公路安全设施维护 服务水平评定","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会","交通部公路科学研究院","本标准涉及主要的公路交通安全设施,包括交通标志、路面标线、波形梁钢护栏、隔离设施、防眩设施等.本标准规定了公路安全设施维护服务水平等级划分的依据、条件、评定的基本要求,适用于国内不同区域的各种等级、各种类型的国省干线公路,城市道路和其它公路可参考使用.  本标准主要提出对公路安全设施因产品生命周期、质量缺陷、环境腐蚀、人为偷盗、事故破坏等引起的缺失破损进行维护、修理或更换的基本要求,侧重对安全设施管理养护的完备性、及时性、有效性等服务要求进行评价.用优、良、中、次、差表示公路安全设施维护服务水平的五个等级","全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[80,80830,"公路交通公众出行服务满意度评价","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会","交通部公路科学研究院","标准将从“三个服务“的基本要求出发,构建全国公路交通服务的社会满意度评价指标体系.本标准拟采用“相对重要程度相关等级计算法“和“层次分析法“确定评价集中各因素的权重值；将指标体系与权重值相结合,获得公路交通公众出行服务满意度的评分.本标准将确定全国公路交通公众出行服务满意度的评价标准.","全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[81,80937,"公路交通气象信息服务水平评价","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会","交通部公路科学研究院","本标准涉及公路交通气象信息应用与服务工作相关的交通气象监测硬件设施配置、信息采集分析处理以及服务产品制作软件环境与功能、监测信息种类与集成情况、服务产品或内容形式与多样性、服务性信息流程管理、信息发布模式、反应机制、效果跟踪反馈等方面.标准规定了公路交通气象信息服务水平等级划分的依据、条件、评定的基本要求.标准可对国内公路管理部门、气象业务部门以及其他第三方的单位或机构所开展的公路交通气象信息服务进行服务水平评价.该标准适用于在不同区域、针对国省干线公路和高速公路所开展的路段、路线、或路网级公路交通气象信","全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[82,80831,"公路交通气象应急救援服务水平等级的划分与评定","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会","交通部公路科学研究院","本标准适用于国内恶劣天气条件下的高速公路应急救援服务,城市道路和其它公路可参考使用.  本标准对应急救援服务水平进行等级划分与评定,并提出相应的质量要求和适用范围.规定了各级应急救援服务划分的依据、原则、条件和评定的基本要求.  本标准用等级表示高速公路在恶劣天气条件下的应急救援服务水平,分为三个等级,等级越高表示应急救援服务水平越高.等级的划分与评定主要包括应急救援服务具备的应急队伍、物质设备、通信与信息、技术支撑和资金等指标.","全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[83,80938,"公路事故救援服务水平评价","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会","交通部公路科学研究院","本标准规定了公路交通事故救援服务水平评价原则及等级划分的依据、条件、基本要求等,涉及处置与应急救援组织机构、预案、培训演习、行动效果、通讯监控设施、恢复与保障工作等方面的技术内容.  本标准适用于国内不同区域的高等级的国省干线公路和高速公路,城市道路和其它公路可参考使用.  本标准用星级表示公路事故救援服务水平的五个等级,星级越高表示服务水平越高.等级的划分与评价主要包括基础指标(如公路的技术等级、交通流量、环境因素、组织机构、设备配置、预案完备性等)、影响指标(百万车公里事故率、百万车公里死亡率、指标年","全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[84,78586,"机械产品再制造 通用技术要求","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国绿色制造技术标准化技术委员会","中机生产力促进中心、中国人民解放军装甲兵工程学院、重庆大学、中国汽车技术研究中心、广西玉柴机器股份有限公司","本标准适用于在中国境内进行再制造的机电产品,包括再制造的零部件及进口机电产品的生产、管理及经营.技术内容主要包括:1、范围2、再制造产品的基本要求3、产品再制造流程4、再制造性评估5、再制造产品性能试验与评定6、再制造产品标识","全国绿色制造技术标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[85,79469,"60度密封管螺纹","T   ","X   ","GB/T 12716-2002","ASME B1.20.2M:2006",2011,"国家标准化管理委员会","全国螺纹标准化技术委员会","中机生产力促进中心","本标准规定了60度管螺纹(NPT和NPSC)的牙型、基本尺寸、公差和标记.本标准适用于管子、阀门、管接头、旋塞及其他管路附件的密封螺纹联接","全国螺纹标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[86,79470,"80度非密封管螺纹","T   ","Z   ","","DIN 40430:1971",2011,"国家标准化管理委员会","全国螺纹标准化技术委员会","中机生产力促进中心","本标准规定了80°非密封管螺纹的牙型、基本尺寸、公差、极限尺寸和标记.本标准适用于薄壁管件的螺纹联结.例如电力、通讯等领域的线路管件.","全国螺纹标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[87,78464,"中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级","Q   ","X   ","GB 18613-2006","",2011,"国家标准化管理委员会","全国能源基础与管理标准化技术委员会","中国标准化研究院等","本标准适用于690V及以下的电压,50Hz三相交流电源供电,能效2级和3级的额定功率在0.55kW~315kW范围内,能效1级的额定功率在3kW~315kW范围内,极数为2极、4极和6极,单速封闭自扇冷式、N设计的一般用途电动机或一般用途防爆电动机.技术内容包括电动机的能效等级、能效限定值、目标能效限定值、节能评价值和试验方法.","全国能源基础与管理标准化技术委员会","工业标准一部","于茜"]
[88,78739,"生化制品中葡萄糖、麦芽糖含量的测定方法-液相色谱示差折光检验法","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国生化检测标准化技术委员会","成都大学中药化学实验室","范围:本标准适用于含糖胃蛋白酶、静脉注射用人免疫球蛋白、人狂犬病免疫球蛋白、人破伤风免疫球蛋白等生化制品中葡萄糖、麦芽糖的测定.  主要技术内容:1.试剂的配制及浓度的选择；2.样品制备方法的确定；3.色谱条件的选择；4.分析步骤的确定；5.方法学研究；6.数据处理.","全国生化检测标准化技术委员会","工业标准一部","袁晓鹏"]
[89,79255,"受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解和崩解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法\n第1部分：通用方法","T   ","X   ","GB/T 19277-2003","ISO 14855-1:2005",2010,"国家标准化管理委员会","全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会","轻工业塑料加工应用研究所、宁波天安生物材料有限公司、国家塑料制品质量监督检验中心(北京)等","本标准规定了一种测定方法，用于将材料作为有机化合物在受控的堆肥化条件下，通过测定其排放的二氧化碳量来确定其最终需氧生物分解能力，同时测定在试验结束时材料的崩解程度.本方法模拟混入城市固体废料中有机部分的典型需氧堆肥处理条件.试验材料曝置在堆肥产生的培养土中，在温度、氧浓度和湿度都受到严格检测和控制的环境条件下进行堆肥.本方法测定试验材料中碳转化成释放出的二氧化碳的转化百分率.","全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会","工业标准一部","潘北辰"]
[90,78902,"DNA微阵列芯片","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国生物芯片标准化技术委员会","博奥生物有限公司","本标准适用于以平面基质为载体的用于定性检测的DNA微阵列芯片产品.    主要技术内容包括术语、定义、要求及试验方法.  1 DNA微阵列芯片的术语和定义  a) 阵列(Array),指芯片上特定区域内由多个DNA、寡核苷酸或类DNA探针以特定的排列方式所组成的微阵列单元,每张基片上可以设置多个这样的单元,一般每个单元用于检测一份待测样品.不同的阵列可以通过橡胶或其他材料制作的围栏分割成不同的区域.  b)目标序列(Target Sequence),指通过杂交反应能检测出的每个指标所对应的被检核酸分子,每","全国生物芯片标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[91,78904,"蛋白质微阵列芯片","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国生物芯片标准化技术委员会","博奥生物有限公司","本标准适用于相关的以平面基质为载体的用于定性检测的蛋白质微阵列芯片产品.    主要技术内容包括术语、定义、要求及试验方法.  1 蛋白质微阵列芯片的术语和定义  a) 阵列(Array),指芯片上特定区域内由多个蛋白质探针以特定的排列方式所组成的单元组合.  b)蛋白质探针(Protein probe),指靶标所对应的固定在基片表面的结合分子,蛋白质探针可以是蛋白质、多肽分子或其他具有亲和特异性结合的分子.  c)点重复(Replicates),指每个蛋白质探针在芯片上每个阵列中的重复次数.一般要求重复","全国生物芯片标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[92,78907,"生物芯片基本术语","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国生物芯片标准化技术委员会","博奥生物有限公司","本标准规定了生物芯片基本术语和定义,以方便生物芯片研究、开发、生产和使用的各方,以及与主管部门之间的合作、沟通和交流.    主要技术内容包括术语和定义.1 生物芯片(Biochip)能够并行处理生物样品中多个信息的微处理单元的集合体.2 微阵列(Microarray)以阵列方式设定在平面基质载体上能够并行处理生物样品中多个信息的微处理单元的集合体.注:点阵排布点径在500微米以内,相邻两点中心间距在1000微米以内.3 靶标(Target)待检测对象,包括生物大分子和化学小分子两大类物质.4 探针(Pr","全国生物芯片标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[93,79442,"实验动物 大小鼠引种供种规范","Z   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国实验动物标准化技术委员会","中国药品生物制品检定所","本标准主要规定了实验大小鼠的引种和供种工作.从引种前的准备、签订引种协议、不同种类动物的引种要求、运输等几个方面对引种提出规范性要求；从种子动物生产、质量控制、供种前的准备、包装及运输等几个方面对供种提出规范性要求.","全国实验动物标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[94,79441,"实验动物 鱼类环境与质量控制标准","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国实验动物标准化技术委员会","中国检验检疫科学研究院、中国医学科学院实验动物研究所","主要利用我所现有研究基础以及国内外研究情况对试验用斑马鱼和?虎鱼等鱼类实验动物的饲养环境与质量要求进行规范，建立相应的监测指标与检测方法，使之成为合格的实验\n动物. \n主要技术内容包括：(1)、斑马鱼与?虎鱼等鱼类实验动物实验室环境控制指标的确定：对国内使用鱼类作为实验动物的实验室进行实地观摩学习，或通过其他手段了解实验室运行情况，了解各实验室在生产繁育或实验情况下环境指标的控制情况，包括常规的温度、照度、pH、氧含量等，还包括氨、氯、亚硝酸盐等有关水体质量的指标.并参考国外大型实验室环境指标的控制情况，","全国实验动物标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[95,78437,"菜籽饼(粕)中硫代葡萄糖甙的测定 高效液相色谱法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","湖北省饲料监测所","本方法研究用于饲料原料菜籽饼(粕)中硫代葡萄糖甙的含量测定.采用高效液相色谱法测定,从脱脂饼粕中提取完整硫苷,用硫酸酯酶脱去硫甙的硫酸根,用反相柱HPLC直接分离测定.检出限达到1μmol/g,批内变异系数小于10%,批间变异系数小于15%.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[96,78421,"饲料淀粉糊化度的测定","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","国家粮食局无锡粮油食品饲料质量监督检验测试中心","范围:本标准适用于饲料糊化度的测定.主要技术内容:本标准规定了了饲料糊化度的测定方法.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[97,78427,"饲料级富马酸亚铁","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","国家饲料质量监督检验中心(武汉)、成都蜀星饲料有限公司、南宁市泽维尔饲料有限责任公司","本标准拟控制二价铁、三价铁含量以及铅、砷等卫生指标.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[98,78423,"饲料添加剂  丁酸钠","T   ","Z   ","","美国药典USP31:NF26",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","新奥(厦门)农牧发展有限公司","丁酸钠属于2008年农业部第1126号文《饲料添加剂目录I 》中“防腐剂、防霉剂和酸度调节剂“范围,是肠上皮细胞快速能量源,是一种功能性饲料添加剂,具有营养保健功能.拟制定的《饲料添加剂 丁酸钠》的标准主要技术内容由六项构成:感官、粉碎粒度、理化指标、卫生指标、试验方法以及检验规则.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[99,78432,"饲料添加剂 酸性、中性蛋白酶活力的测定","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","农业部农产品质量监督检验测试中心(杭州)、浙江大学饲料科学研究所","主要规定测定方法的原理、酶活单位定义、试剂和材料、仪器与设备、测定步骤、酶活力计算、方法精密度等技术内容","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[100,78445,"饲料添加剂 维生素A乙酸酯(微粒\\油)","T   ","X   ","GB/T 7292-1999","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所[国家饲料质量监督检验中心(北京)]、浙江新和成医药股份有限公司、帝斯曼维生素(上海)有限公司","本标准规定了饲料添加剂维生素A乙酸酯微粒的适用范围、技术指标、试验方法、检验规则及标签、包装、运输、贮存等要求.  本标准适用于由合成维生素A乙酸酯,加入适量抗氧剂,采用明胶为主要辅料制成的微粒.  高效液相色谱法测定维生素A乙酸酯微粒含量.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[101,78428,"饲料添加剂β-甘露聚糖酶活力的测定 分光光度法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","浙江大学饲料研究所、浙江明珠动物保建品有限公司","主要规定测定方法的原理、酶活单位定义、试剂和溶液、仪器设备、测定步骤、酶活力计算、方法精密度等","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[102,78442,"饲料卫生标准  水产饲料卫生标准","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","中国饲料工业协会、全国饲料工业标准化技术委员会水产饲料分技术委员会","本标准规定了水产饲料产品中有害物质及微生物的允许量及其试验方法.在充分考虑养殖动物的安全、人的安全和环境的安全的基础上,对如下内容做了规定:砷、铅、氟、铬、汞、镉、氰化物、亚硝酸盐、游离棉酚、异硫氰酸酯、恶唑烷硫酮、油脂酸价、多氯联苯、黄曲霉毒素B1、六六六、滴滴涕、霉菌、沙门氏菌.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[103,78436,"饲料中4种抗氧化剂的测定","T   ","X   ","GB/T 17814-1999","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","上海市兽药饲料检测所","制订的标准适用于配合料,维生素预混剂,鱼粉中抗氧化剂的测定.试样中丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯、乙氧基喹啉和没食子酸丙酯用乙腈提取,离心分离后,取上清液旋转蒸发后,用乙腈提取并过SPE柱(C18)净化,收集洗脱液用氮吹仪浓缩后,用乙腈定容后用液相色谱、紫外检测器检测,外标法定量.方法的检出限为10mg/kg.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[104,78418,"饲料中T--2毒素的测定  免疫亲和柱--高效液相色谱法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","上海市饲料质量监督检验站、浙江大学饲料科学研究所","本标准适用于饲料及饲料添加剂中T2毒素测定.本标准将研究建立检测饲料中T2毒素的高效液相(HPLC)检测方法.该方法有操作简便、需较少的复杂设备、检测灵敏等优点.  本标准主要包括:提取剂的成分及比例；流动相选择及比例；柱温箱温度；提取剂及流动相pH值；检测波长等.主要技术内容包括:.样品处理方法、.浓缩样品方法、.流动相的选择、.色谱柱的选择等内容.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[105,78422,"饲料中丙二醛的测定","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","上海市饲料质量监督检验站、广东恒兴集团有限公司、广东天科国际(集团)","本标准适用于各种饲料中丙二醛含量的测定. 本标准利用饲料中油脂氧化中产物丙二醛能与硫代巴比妥酸(TBA)作用生成粉红色化合物,在538nm波长处有吸收高峰的原理,引用相关标准中的一些内容,对TBA值测定法和高效液相色谱测定方法的仪器条件、试剂、样品处理、测定步骤、数据计算以及精密度等通过试验均作出技术规定.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[106,78424,"饲料中单(丹)宁的测定","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","上海市兽药饲料检测所","制定的标准适用于配合料,谷实类饲料的测定.以没食子酸为主的单(丹)宁类化合物在碱性溶液中可将钨钼酸还原成蓝色化合物,该化合物在765 nm波长处有最大吸收,其吸收值与单(丹)宁含量呈正比,以单(丹)宁为标准物质,标准曲线法定量.方法检出限为0.01 mg/kg, 线性范围为0 mg/L~5.0 mg/L .","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[107,78425,"饲料中多氯联苯和六氯苯的测定--气相色谱法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(国家饲料产品质量监督检验中心 (北京))","建立同时监测饲料中两种POPs的气相色谱(ECD)测定方法.优化前处理方法,对比索式提取和加速溶剂萃取,确立最佳色谱条件,检验方法性能,确定方法检测限和定量限.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[108,78430,"饲料中黄曲霉毒素总量的测定  免疫亲和柱-高效液相色谱法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","浙江大学饲料科学研究所、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所[国家饲料质量监督检验中心(北京)]、北京中检维康技术有限公司","免疫亲和柱净化高效液相色谱法测定饲料中黄曲霉毒素总量, 检测范围0-300μg/kg,检测灵敏度:1μg/kg.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[109,78435,"饲料中角黄素和阿朴胡萝卜素酸乙酯的测定  液相色谱-串联质谱法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","农业部饲料质量监督检验测试中心(南京)","本项目拟对家禽和水产用预混剂、浓缩料、配合料等中的角黄素和阿朴胡萝卜素酸乙酯的提取、净化和检测条件加以探讨并优化,最终确定最优的实验条件,进行线性、回收、检测限和定量限、准确度和精密度等方法学考察,联系相关部门复核、审核,申报并上升为国家标准.本方法的检测限拟达到0.01mg/kg,回收率80%-120%,RSD5≤10%.该方法可以申请作为饲料中这两种人工着色剂的检测标准加以推广.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[110,78444,"饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)的测定  免疫亲和柱-高效液相色谱法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","农业部饲料质检中心(南昌)、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所[国家饲料质量监督检验中心(北京)] 上海市农业科学院农产品质量标准与检测技术研究所、 上海市饲料质量监督检验站","免疫亲和柱净化高效液相色谱法测定饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇总量, 检测范围0-300μg/kg,检测灵敏度:1μg/kg.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[111,78449,"饲料中玉米赤霉烯酮的测定 免疫亲和柱-高效液相色谱法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所[国家饲料质量监督检验中心(北京)]、北京中检维康技术有限公司、农业部饲料质检中心(南昌)、上海市饲料质量监督检验站","免疫亲和柱净化高效液相色谱法测定饲料中玉米赤霉烯酮的含量,检测范围为:0-5000 μg/kg,检测灵敏度:10 μg/kg.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[112,78450,"饲料中皂化值的测定","T   ","Z   ","","3657:1988",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","上海市农业科学院农产品标准与检测技术研究所、广东恒兴集团有限公司、广州天科科技有限公司、上海市饲料质量监督检验站","本标准适用于各类饲料产品中皂化值的测定.主要技术指标包括不同物理形状样品的处理、方法的稳定性和抗干扰性、与气相色谱法的比较.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[113,78451,"饲料中赭曲霉毒素A的测定  免疫亲和柱-高效液相色谱法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","农业部饲料质检中心(南昌)、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所[国家饲料质量监督检验中心(北京)]、上海市农业科学院农产品质量标准与检测技术研究所","免疫亲和柱净化高效液相色谱法测定饲料中赭曲霉毒素A总量, 检测范围0-300μg/kg,检测灵敏度:1μg/kg.","全国饲料工业标准化技术委员会","农业食品标准部","陈伟亮"]
[114,79105,"无动力类小型游乐设施--滑梯","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国索道、游艺机及游乐设施标准化技术委员会","温州市教玩具行业协会","范围：规定了无动力类小型游乐设施滑梯的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输、贮存.适用于3岁-14岁儿童游玩的无动力类小型游乐设施滑梯.\n技术内容：包括结构强度和稳定性、防跌落保护、挤夹保护等滑梯基本要求；滑梯特殊安全要求；滑梯主要零部件；材料；外观和涂装，以及相应的试验方法和检验规则等.","全国索道、游艺机及游乐设施标准化技术委员会","工业标准一部","王军伟"]
[115,79106,"无动力类小型游乐设施--秋千","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国索道、游艺机及游乐设施标准化技术委员会","温州市教玩具行业协会","范围：规定了无动力类小型游乐设施秋千的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输、贮存.适用于3岁-14岁儿童游玩的无动力类小型游乐设施秋千.\n技术内容：包括结构强度和稳定性、防跌落保护等秋千基本要求；秋千特殊安全要求；秋千主要零部件；材料；外观和涂装，以及相应的试验方法和检验规则等.","全国索道、游艺机及游乐设施标准化技术委员会","工业标准一部","王军伟"]
[116,79104,"无动力类小型游乐设施术语","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国索道、游艺机及游乐设施标准化技术委员会","温州市教玩具行业协会","范围：界定了无动力类小型游乐设施的基本名词术语及定义，适用于无动力类小型游乐设施的生产、使用和检验等领域.\n技术内容：包括无动力类小型游乐设施的基本概念、主要参数、零部件、安全装置等术语和定义.","全国索道、游艺机及游乐设施标准化技术委员会","工业标准一部","王军伟"]
[117,78465,"多肽分子量分布测定--高效凝胶排阻色谱法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国特殊膳食标准化技术委员会","中国计量科学研究院","本标准适用于相对分子质量在200D-66kDa范围内可溶性多肽及蛋白质分子量分布的测定.测定采用高效凝胶排阻色谱法进行,首先根据多肽和蛋白质标准物质的分子量及相应的保留时间做工作曲线,然后进行样品分析,根据所测定分子量范围,计算相应的保留时间区间并对该区间进行积分,通过面积归一化法计算特定分子量范围的多肽所占的比例.","国家标准物质研究中心","农业食品标准部","王乃铝"]
[118,78486,"核苷酸含量的测定-高效液相色谱法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国特殊膳食标准化技术委员会","中国计量科学研究院","本标准适用于核苷酸的测定.本标准规定了用液相色谱法测定核苷酸的方法. 将试样溶解、分别用乙酸和氢氧化钾溶液调节样品溶液的酸度,沉淀并离心去除蛋白、脂肪等杂质,溶液过0.22μm的滤膜后,用高效液相色谱仪进行定量测量.","国家标准物质研究中心","农业食品标准部","王乃铝"]
[119,80135,"竞技体操器械和赛台安装验收规范","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国体育用品标准化技术委员会","国家体育用品质量监督检验中心、中国体育用品联合会、泰山体育产业集团有限公司","本标准仅适用于体操场馆使用的赛台、垫子、落地垫子、器械等设施的安全性能和安装后的安全验收,不适用于赛台景观的要求.(1)通过分析影响体育赛事中可能对人员造成的伤害,确定在结构强度、各种器材和场地的尖端突出物、连接件强度和使用的各种物质挥发出的有害物质,规定了竞技体操器械及赛台在使用过程中的安全验收及判定规则.(2)通过分析转场比赛要求以及在安装和拆卸过程保证赛事的安全要求,规定了安装和拆卸的程序及要点、时间要求、人员要求以及发生异常情况的应急程序,确保安装和拆卸的时间符合赛事转场需求以及安装和拆卸的安全性","全国体育用品标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[120,78704,"计数抽样检验程序：按接收质量限AQL检索的逐批序贯抽样检验系统","T   ","Z   ","","ISO 2859-5:2005",2011,"国家标准化管理委员会","全国统计方法应用标准化技术委员会","中国标准化研究院","本标准包含的序贯抽样计划是GB/T2828.1计数抽样检验程序的补充.之前的验收抽样计划是将批不合格率保持在至少是规定接收质量限的水平上，而同时为客户方接收不合格批的风险给出一个上限.本标准提供的抽样计划则取消了这个限制，增加了对客户方的保护，降低了检验成本.","全国统计方法应用标准化技术委员会","工业标准二部","张成宇"]
[121,78712,"计数抽样检验程序：控制检出零接收数的抽样系统","T   ","Z   ","","ISO 18414:2006",2011,"国家标准化管理委员会","全国统计方法应用标准化技术委员会","中国标准化研究院","本标准明确了对逐批计数抽样检验程序的一次抽样计划.现有的计数抽样检验程序都是零接收数的抽样系统，也就是说，当样本中存在一个或多个不合格数时则该批次不能被接收.该抽样计划取决于由用户选择的平均检出质量限(AOQL)，且对AOQL取值的选择和连续批得大小没有任何限制.该方法可以保证达到用户或市场要求的总平均质量不会在一个较长时间内超出AOQL限.","全国统计方法应用标准化技术委员会","工业标准二部","张成宇"]
[122,78565,"散料抽样的统计方法与表述：粒状散料抽样","T   ","Z   ","","ISO 11648-2:2001",2010,"国家标准化管理委员会","全国统计方法应用标准化技术委员会","中国标准化研究院","本标准确立了从输送散料流或静止散料流(据个例子，矿石，矿物精砂，煤，粉末状的或者粒状的工业化学药品)中抽取粒状散料的基本方法，包括停止传送带抽样，为以给定的精度无偏地测量若干变量提供样本.变量的测量按照化学分析和(或)物理测试的方式实施.这些抽样方法适用于需要进行检查以验证是否与产品规格或者合同规定一致的散料，计算批的待测量定性特性均值来作为交易各方解决方案的基础，或者对描述系统或者过程的变量集及其方差进行估计.其主要技术内容是基于一维批抽样模型，主要关注从输送散料流中的动态抽样或者在传送带上实施停止传送","全国统计方法应用标准化技术委员会","工业标准二部","张成宇"]
[123,78587,"散料抽样的统计方法与表述：散料抽样通则","T   ","Z   ","","ISO 11648-1:2003",2011,"国家标准化管理委员会","全国统计方法应用标准化技术委员会","中国标准化研究院","煤、铁矿和原油等抽样的国际标准已经公开发行并且经过各自技术委员会的修订，但是这些标准里面可以看到一些技术术语和统计方法使用不一致的现象，特别是在不同技术委员会起草的不同标准中.ISO 11648标准本部分提供了规范的技术术语和散料抽样所必须的定义，给已出版发行国际标准的修订和其他技术委员会提供统一的基础，并给统计方法的应用提供指导","全国统计方法应用标准化技术委员会","工业标准二部","张成宇"]
[124,80330,"GB/T 10001.1标志用公共信息图形符号  第1部分：通用符号","T   ","X   ","GB/T 10001.1-2006","",2011,"国家标准化管理委员会","全国图形符号标准化技术委员会","中国标准化研究院","本标准主要适用于公共场所及相关设施.\n主要技术内容： 1、本次修订将对原标准中的部分符号做修改.2、增加20个左右的新符号.","全国图形符号标准化技术委员会","工业标准二部","张成宇"]
[125,80329,"GB/T 10001.22 标志用公共信息图形符号  第22部分：动物符号","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国图形符号标准化技术委员会","中国标准化研究院","范围：本标准主要适用于与动物有关的各种公共场所.如：动物园、野生动物园、动物保护区等.\n本标准将对以下技术内容做出规定：图形符号的范围、颜色、标志牌的绘制和制作原则，并设计20个左右的具体图形符号.","全国图形符号标准化技术委员会","工业标准二部","张成宇"]
[126,80427,"设备用图形符号表示规则 第3部分：应用导则","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国图形符号标准化技术委员会","中国标准化研究院","本标准规定了设备用图形符号的应用导则.本标准的主要技术内容有：\n??应用领域；\n??图形符号的尺寸要求；\n??原形符号的修改原则；\n??否定符号的形成要求；\n??箭头的使用要求；\n??含义与方向相关的符号的修改；\n??颜色的使用.","全国图形符号标准化技术委员会","工业标准二部","张成宇"]
[127,79596,"图形符号 测试方法 第1部分：理解性测试方法","T   ","Z   ","","ISO 9186-1:2007",2011,"国家标准化管理委员会","全国图形符号标准化技术委员会","中国标准化研究院","本标准适用于图形符号和使用图形符号的标志的理解性测试.\n主要技术内容有：\n??对符号方案进行理解性测试的方法；\n??对符号方案进行判断测试的方法；\n??符号制订时收集所需信息的程序；\n??符号制订时收集或设计符号方案的程序；\n??对符号方案进行适当性排序测试的程序；\n??对符号方案进行理解性测试的程序；\n??利用计算机辅助手段进行理解性测试的程序；\n??预选纳入标准的符号的程序；\n??确定纳入标准的符号.","全国图形符号标准化技术委员会","工业标准二部","张成宇"]
[128,79597,"图形符号 测试方法 第2部分：感知性测试方法","T   ","Z   ","","ISO 9186-2:2008",2011,"国家标准化管理委员会","全国图形符号标准化技术委员会","中国标准化研究院","本标准适用于图形符号的感知性测试.\n主要技术内容有：\n??感知性测试前的信息获取\n??感知性测试方法\n??感知性测试结果的处理.","全国图形符号标准化技术委员会","工业标准二部","张成宇"]
[129,79933,"青将鱼早期生命阶段毒性试验","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国危险化学品管理标准化技术委员会","中国科学院生态环境研究中心、中国检验检疫科学研究院、上海市检测中心、国家环保部化学品登记中心","范围: 该指导原则主要化学品对鱼类(青?)早期生命阶段(受精卵到21天幼鱼)的短期暴露试验,从而评价该化学物质对环境的毒性和内分泌(性腺)干扰作用.主要技术内容: 鱼类早期生命阶段毒性试验优先采用流水式试验体系, 可选择半静态(静水更新)试验体系, 将胚胎-幼鱼阶段的受试鱼类(d-rR品系青?)暴露于一定浓度范围的受试物水溶液中.试验自受精卵放入试验容器时开始,至幼鱼达到21天日龄时结束.通过测定受试鱼类(d-rR品系青?)的致死和亚致死效应, 并与对照组值相比较来计算受试物的LOEC和NOEC.","全国危险化学品管理标准化技术委员会","工业标准一部","袁晓鹏"]
[130,80794,"硅片上超薄氧化硅厚度(≤6nm)精确测量的XPS方法","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国微束分析标准化技术委员会","中国科学院化学研究所","1.\t完善和改进硅片上超薄氧化硅膜厚度的XPS测量方法，特别是样品几何取向对测量技术的影响等.2.\t建立“用XPS法精确测量硅片上超薄氧化硅厚度”的国家标准，包括详细的实验条件和操作步骤.","全国微束分析标准化技术委员会","工业标准一部","肖寒"]
[131,80869,"冷链配送服务标准","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国物流标准化技术委员会","九州通医药集团股份有限公司","1、冷链配送运输设施设备标准；2、冷链配送作业标准；3、冷链配送人员标准；4、冷链配送温度监控与检测标准.","全国物流标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[132,80870,"冷链物流企业服务条件评估","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国物流标准化技术委员会","中国物流技术协会冷链物流专业委员会、中外运上海冷链物流有限公司、夏晖物流(北京)有限公司","1.\t冷链物流服务质量评估指标2.\t冷链物流服务质量评估指标的原则3.\t冷链物流服务质量评估指标体系的要素4.\t冷链物流服务质量体系指标评价5.\t冷链物流物流企业条件  冷链物流服务企业条件评估在吸取《物流企业分类与评估指标》国家标准的同时,突出针对产品质量的行业服务特殊性要求.  在实际操作过程中,冷链物流企业通过企业内部的考核指标,对库房温度、冷链配送期间货品温度的控制,对配送及时率和损失率进行统计和考核,并努力通过提高及时率,降低损失率,不断加强品牌建设,提升服务质量和水平.冷链物流企业是否可提供诸","全国物流标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[133,80872,"媒介购物的物流服务质量要求","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国物流标准化技术委员会","北京华储物流有限公司、中国物流技术协会","制定此标准的目标是要求物流企业提供集运递、投送、收款及结算为一体的综合服务平台,将消费者和销售企业的购销风险降到最低点,既可让消费者足不出户就放心地订购到全国的商品,又可让企业快速打开销售渠道并及时收回相关款项.","全国物流标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[134,80967,"汽车零部件物流验证标识及可追溯要求","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国物流标准化技术委员会","中国物流与采购联合会汽车物流分会、安吉汽车物流有限公司、广州风神物流有限公司等","本标准规定了汽车零部件物流过程中对于零部件的标识及标识的可追溯性要求；适用于汽车零部件物流的环节,适用于汽车零部件物流企业对标识的管理.  标准的主要内容包括:\t1、汽车零部件物流过程中标识的种类\t2、标识的内容\t3、标识的设计要求\t4、标识的管理  5、标识的可追溯性要求","全国物流标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[135,80968,"汽车物流服务评价指标","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国物流标准化技术委员会","中国物流与采购联合会汽车物流分会、一汽轿车股份有限公司、安吉汽车物流有限公司、东风汽车有限公司、武汉神龙汽车有限公司、一汽-大众销售有限责任公司、长安","本标准规定了汽车物流服务评价标准.本标准适用于汽车制造企业对从事经营性汽车物流服务企业的仓储、运输、装卸作业、流通加工等服务能力进行评价.  本标准结合了汽车物流的现状,从汽车整车、汽车零部件、汽车服务备件三个领域的物流服务入手,从服务的质量、成本、设计能力、服务交付、安全、管理、改善等几个方面全面规定服务指标,内容包括:评价指标1、整车物流服务评价指标2、零部件物流服务评价指标3、汽车服务备件物流服务评价指标","全国物流标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[136,80970,"商品车物流过程检验流程及要求","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国物流标准化技术委员会","中国物流与采购联合会汽车物流分会、安吉汽车物流有限公司、长安民生物流股份有限公司、长春陆捷物流有限公司","本标准规定了商品汽车(乘用车和商用车)物流过程中各物流环节的交付检验流程及检验要求,适用于汽车整车物流企业对质量交接的管理.1、商品车物流交接检验总体要求2、商品车物流交接验收项目3、商品车物流交接验收流程4、商品车物流检验标准及质损描述5、商品车物流检验记录及管理","全国物流标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[137,80873,"食品冷链物流温度监控规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国物流标准化技术委员会","上海市标准化研究院、中国物流技术协会、英格索兰(中国)投资有限公司","食品冷链物流中的温度监测控制规范,将对食品冷链物流中的温控设备要求、冷链物流中各种环境温度(冷库、冷藏车、销售储藏柜)温度选点和产品温度测量设备要求、测量步骤、测温方法等进行规定.","全国物流标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[138,80874,"水产品冷链物流服务规范","T   ","Z   ","","97/78/EC,91/492/EEC,",2010,"国家标准化管理委员会","全国物流标准化技术委员会","上海海洋大学、中国物流技术协会冷链物流专业委员会","1、范围:    参照国外先进国家的食品安全卫生规范和要求,制定以下原则:  (1)防范优于纠偏.对微生物污染的预防措施优于污染发生后的纠偏措施.  (2)为降低水产产品原料和产品受到污染,渔获、加工、包装和运输领域人员应在自己的职责范围内执行规范.  (3)水产品从渔场到餐桌上的任何一个环节,都有可能受到污染,主要的污染源是人们的生活环境.  (4)无论任何时候与水产品接触的水,都有造成污染的潜在因素,因此,应减少来自水的微生物污染.  (5)在捕捞、加工、包装和运输中,作业人员的个人卫生和操作卫生有降","全国物流标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[139,80875,"物流园区服务规范及评估指标","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国物流标准化技术委员会","上海市标准化研究院、中国物流学会、上海西北综合物流园区、浙江传化物流基地","以物流园区的管理主体单位为研究对象,结合2008年出台的《物流园区分类与基本要求》国家标准,提出园区管理主体单位为入驻企业提供的服务的内容和规范性要求,建立物流园区服务能力的评价指标体系,并根据不同等级不同类型给出相应的指标值.本标准适用于对物流园区管理主体单位的服务的规范,也可作为对物流园区服务进行评估的依据.","全国物流标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[140,80876,"医药生物冷藏箱通用规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国物流标准化技术委员会","北京松冷冷链物流有限公司","规范蓄冷式医药生物冷藏箱的设计、冷链蓄冷功能、研制定型、生产加工、质量标准、合格验收、使用方法、维护保养、交付使用等通用技术标准和要求.","全国物流标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[141,80877,"医药生物冷链物流运作规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国物流标准化技术委员会","北京松冷冷链物流有限公司","规范医药生物冷链物流运作的准备、装箱、装卸、运输、分拣、配送、送达等各流程的操作规则和标准,以及相应的温度控制和质量保证措施.","全国物流标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[142,80878,"医药物流服务规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国物流标准化技术委员会","北京松冷冷链物流有限公司","规范医药物流企业服务资质和基本条件,并对医药物流企业的人员素质、职业道德、服务设施、物流运作程序、服务结束工作、检查考核、聘请社会监督、附则说明等内容进行全面的规范.","全国物流标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[143,80969,"汽车物流信息系统信息数据交换要求","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国物流信息管理标准化技术委员会","中国物流与采购联合会汽车物流分会、安吉汽车物流有限公司","适用于汽车物流企业之间的商品车物流信息交换.范围包括:生产商、物流服务商、运输商、仓储商、经销商.内容包括:企业间的商品车库存的数量信息交换、发运计划信息交换、出库信息交换、订单信息交换、承载车辆信息交换、承载车辆在途信息交换、商品车到达信息交换、商品车质量交接信息交换、商品车质损信息交换、结算信息交换等等主要技术内容:  在《商品车物流信息交换报文格式》中,除物流流程内容和格式标准,以及操作方法和操作过程的标准描述之外,还包括使用XML技术和Web Service技术的定义和描述.","全国物流标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[144,79446,"项目管理通用标准","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国项目管理标准化技术委员会","北京中科项目管理研究所、中国华电集团公司、爱尔德纳科技发展(北京)有限公司、上海浦东发展银行(北京分行)、中国水利水电集团公司、中国标准化协会","本标准适应于我国各行各业,是行业、专业和企业项目管理标准的基础.本标准规范单项目管理,包括总则、组织与利害相关者、项目生命期和项目管理过程四个部分.总则包括:和谐的项目管理、项目论证和执行后评价、项目管理框架和反腐败与欺诈；组织与利害相关者包括:项目管路团队、项目实施团队、利害相关者和项目管理办公室；项目生命期包括:项目生命期定义和项目阶段监控与界面管理；项目管理过程包括:项目启动、项目规划、项目执行、项目控制和项目收尾.详见项目管理通用标准草案.","全国项目管理标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[145,79447,"项目后评价实施指南","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国项目管理标准化技术委员会","上海市标准化研究院、中国标准化协会、北京现代卓越管理技术交流中心","系统分析国内外组织开展不同类型项目后评价的原则、程序、方法和依据,以改进决策能力和管理水平为目标,编制《项目后评价实施指南》国家标准草案.草案主要内容包括:项目后评价的内容、评价原则、评价机构和人员的资质、评价程序、基本分析方法.","全国项目管理标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[146,74617,"SOA服务质量评定标准","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","北京锐易特软件技术有限公司,中国电子技术标准化研究所","定义服务质量分类,在有效服务在生命周期内通过对服务的功能性属性和非功能属性进行监控,根据监控结果把服务分为不同质量等级的服务,提高服务查找的有效性.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[147,74840,"教育卡应用规范","T   ","Z   ","","见附件",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","教育部教育管理信息中心、中国电子技术标准化研究所","本标准的适用范围:教育卡的使用对象为教职员工、在校学生、毕业生及接受各类后续成人教育的社会人员.《中国教育卡标准》的应用范围为各级教育行政管理部门、各类学校及与教育卡应用相关的其它部门,及与教育卡应用相关的卡片与终端的设计商、制造商、供应商、发行部门,以及教育卡应用系统的研制、开发、集成和维护等部门.主要技术内容:《中国教育卡标准》定义了教育卡以身份认证为核心的身份识别与认证管理功能、以金融消费功能为辅的电子商务功能、并支持辅助教育管理与应用服务功能,不仅可以满足教育行业内的应用管理需求,同时还可实现与其","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[148,74562,"信息技术  软件文档管理指南","T   ","X   ","GB/T 16680-1996","ISO/IEC TR 9294:2005",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所","本指南旨在帮助管理者确保其组织可以产生有效的文档.  本标准规定了管理者必须涉及的策略、标准、规程、资源和计划,以便有效地管理软件文档.本标准给出的指南旨在适用于所有类型的软件,从最简单的程序到最复杂的软件套件或软件系统.与软件生存周期阶段有关的所有类型的软件文档都包括在内.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[149,74577,"信息技术  通用多八位编码字符集  西双版纳新傣文32点阵字型  法杭体","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、西双版纳州报社、潍坊北大青鸟华光照排有限公司","开发GB 13000规定的西双版纳新傣文字符法杭体的32点阵字型.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[150,74578,"信息技术  通用多八位编码字符集  西双版纳新傣文32点阵字型  黄黑体","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、西双版纳州报社、潍坊北大青鸟华光照排有限公司","开发GB 13000规定的西双版纳新傣文字符黄黑体的32点阵字型.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[151,74579,"信息技术  通用多八位编码字符集  西双版纳新傣文32点阵字型  勒达毕体","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、西双版纳州报社、潍坊北大青鸟华光照排有限公司","开发GB 13000规定的西双版纳新傣文字符勒达毕体的32点阵字型.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[152,74566,"信息技术 传统蒙古文排序规则","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所,内蒙古自治区蒙古语文工作委员会,内蒙古民族高等专科学校","传统蒙古文的一般排序规则、蒙古文词的排序、蒙古语词的排序、蒙古语句子成分的排序以及传统蒙古文忠表示次序的数字用语的排序.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[153,74573,"信息技术 软件工程蒙古文术语","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、内蒙古教育出版社、内蒙古人民出版社、内蒙古社会科学院、内蒙古自治区蒙古语文工作委员会","本标准定义软件工程领域中通用的蒙古文术语、适用于软件开发、使用维护、科研、教学和出版等方面.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[154,74564,"信息技术 通用多八位编码字符集 八思巴文名义字符与变形显现字符16点阵字型 忽必烈体","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、内蒙古大学、北京北大方正电子有限公司、内蒙古自治区蒙古语文工作委员会","开发GB 13000《信息技术 通用多八位编码字符集》中规定的八思巴文名义字符与变形显现字符16点阵忽必烈体字型.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[155,74565,"信息技术 通用多八位编码字符集 八思巴文名义字符与变形显现字符32点阵字型 忽必烈体","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、内蒙古大学、北京北大方正电子有限公司、内蒙古自治区蒙古语文工作委员会","开发GB 13000《信息技术 通用多八位编码字符集》中规定的八思巴文名义字符与变形显现字符32点阵忽必烈体字型.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[156,74567,"信息技术 通用多八位编码字符集 满文名义字符与变形显现字符16点阵字型 马太白体","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、潍坊北大青鸟华光照排有限公司、内蒙古大学、内蒙古自治区蒙古语文工作委员会.","开发《信息技术 蒙古文变形显现字符集和控制符使用规则》中规定的满文名义字符与变形显现字符的16点阵马太白体字型.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[157,74569,"信息技术 通用多八位编码字符集 满文名义字符与变形显现字符16点阵字型 马太黑体","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、潍坊北大青鸟华光照排有限公司、内蒙古大学、内蒙古自治区蒙古语文工作委员会.","开发《信息技术 蒙古文变形显现字符集和控制符使用规则》中规定的满文名义字符与变形显现字符的16点阵马太黑体字型.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[158,74568,"信息技术 通用多八位编码字符集 满文名义字符与变形显现字符32点阵字型 马太白体","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、潍坊北大青鸟华光照排有限公司、内蒙古大学、内蒙古自治区蒙古语文工作委员会.","开发《信息技术 蒙古文变形显现字符集和控制符使用规则》中规定的满文名义字符与变形显现字符的32点阵马太白体字型.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[159,74570,"信息技术 通用多八位编码字符集 满文名义字符与变形显现字符32点阵字型 马太黑体","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、潍坊北大青鸟华光照排有限公司、内蒙古大学、内蒙古自治区蒙古语文工作委员会.","开发《信息技术 蒙古文变形显现字符集和控制符使用规则》中规定的满文名义字符与变形显现字符的32点阵马太黑体字型.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[160,74571,"信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符32点阵字型 孝经体","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、内蒙古大学、北京北大方正电子有限公司、内蒙古自治区蒙古语文工作委员会","开发《信息技术 蒙古文变形显现字符集和控制符使用规则》中规定的蒙古文名义字符与变形显现字符的32点阵孝经体字型.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[161,74572,"信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符48点阵字型 孝经体","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、内蒙古大学、北京北大方正电子有限公司、内蒙古自治区蒙古语文工作委员会","开发《信息技术 蒙古文变形显现字符集和控制符使用规则》中规定的蒙古文名义字符与变形显现字符的48点阵孝经体字型.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[162,74574,"信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符与变形显现字符TrueType字型 正白体","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、中华书局、新疆维吾尔自治区民族语言文字工作委员会","开发《信息技术 蒙古文变形显现字符集和控制符使用规则》中规定的锡伯文、满文名义字符与变形显现字符的TrueType正白体字型.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[163,74575,"信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符与变形显现字符TrueType字型 正黑体","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、中华书局、新疆维吾尔自治区民族语言文字工作委员会","开发《信息技术 蒙古文变形显现字符集和控制符使用规则》中规定的锡伯文、满文名义字符与变形显现字符的TrueType正黑体字型.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[164,74609,"信息技术 通用多八位编码字符集(基本多文种平面)  汉字17×18点阵","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所 北京仓颉博雅信息技术有限公司","本标准适用于中文在信息处理中以正确、工整、美观的图形字符形式显示、打印；本标准包括汉字27533个,汉字字汇包涵了GB18030-2000和GB13000.1的汉字.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[165,74610,"信息技术 通用多八位编码字符集(基本多文种平面)  汉字22点阵  黑体","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所 北京仓颉博雅信息技术有限公司  中科院成都计算所","本标准适用于中文在信息处理中以正确、工整、美观的图形字符形式显示、打印；本标准包括汉字27533个,汉字字汇包涵了GB18030-2000和GB13000.1的汉字.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[166,74611,"信息技术 通用多八位编码字符集(基本多文种平面)  汉字22点阵  宋体","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所 北京仓颉博雅信息技术有限公司  中科院成都计算所","本标准适用于中文在信息处理中以正确、工整、美观的图形字符形式显示、打印；本标准包括汉字27533个,汉字字汇包涵了GB18030-2000和GB13000.1的汉字.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[167,74607,"信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集键盘布局","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、新疆维吾尔自治区民族语言文字工作委员会、潍坊北大青鸟华光照排有限公司","本标准规定了《GB 21669-2008 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集》在键盘字母区数据区的布局,适用于信息处理系统配置的键盘装置.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[168,74608,"信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文通用软件排版规则","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、新疆维吾尔自治区民族语言文字工作委员会、潍坊北大青鸟华光照排有限公司","本标准规定了维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文通用编辑软件系统的基本要求规范,维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文文本的显示、编辑操作、排版以及针对文字处理软件系统的基本要求.本标准适用于支持维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文的文字处理及排版软件系统.此标准部分只是定义通用要求,而对于排版软件的特殊需求部分不予定义.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[169,79665,"信息技术 运行维护服务通用要求","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","信息技术服务标准工作组、神州数码系统集成服务有限公司、上海宝信软件股份有限公司等","本标准通过规定运维服务供方在人员、资源、技术和流程方面应具备的条件,促进所有从事信息技术运维服务工作的企业、机构、部门向需方提供高品质的运维服务,适用于选择信息技术运维服务的需方、内部或外部服务供方(包括咨询人员)和信息技术审计人员.  本标准通过借鉴国际标准ISO20000以及ITIL等服务管理方法论的相关思想,规范IT运维过程中涉及的4项关键要素(包括人员、资源、环境和技术),给出通用的IT运维服务要求,提出满足客户业务需求的运维服务达成所需的基本条件和度量方法.  本标准可用于客户选择运维服务提供商","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[170,79668,"信息技术 运行维护服务应急响应规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","信息技术服务标准工作组、太极计算机股份有限公司、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司等","本规范描述了运维服务应急响应的总体要求、工作内容和工作流程,涉及应急准备、监测与预警、应急处置以及总结改进等.    本规范适用于信息技术应急响应体系的建设,同时可作应急响应服务能力改进和提升的参考.本规范的使用者为应急响应体系的规划方、业主方和服务方.    本规范主要提出了信息技术运维服务中的应急响应规范,主要包括五个部分:    第一部分:该部分规定了本规范的适用范围、通用的名词术语、各部分内容的相互关系及运维服务应急响应基本规范.    第二部分:该部分规定了应急准备的工作规范,包括应急环境准备、","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[171,74602,"信息技术维吾尔文常用术语","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所,新疆大学,新疆维吾尔自治区信息产业厅、新疆维吾尔自治区民族语言文字委员会","系统软件,应用软件,办公套件,公共信息服务平台,网络,电子政务,电子商务,远程教育、通信等方面涉及到的专用术语.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[172,74576,"中文信息技术产品汉字处理通用规范","Q   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、中国人民解放军第二炮兵装备研究院第四研究所","本规范适用于中文信息技术产品中具有对汉字信息进行输入、输出和处理功能的各类产品.    本规范规定了中文信息技术产品所必须遵循的通用技术要求,包括中文字符集及编码、汉字字形和有关的检测认证要求.","全国信息技术标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[173,80803,"电子文件长期保存格式要求","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息与文献标准化技术委员会","国家档案局档案科学技术研究所、安徽档案局、北京北大方正技术研究院","适用于各级档案馆、机关、企业、事业单位和其他社会组织电子文件的长期保存,文件类型可包括文本、图像、音频、视频、数据库、电子邮件、网页、软件等各类电子文件.规定了电子文件长期保存格式的选择需遵循的原则,描述了电子文件长期保存格式应具有的特征,如:格式的透明性、软硬件无关性、自包含、自说明、呈现一致性和可转换等.","国家档案局","工业标准二部","张成宇"]
[174,80804,"电子文件管理基本术语标准","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息与文献标准化技术委员会","国家档案局、档案科学技术研究所、解放军档案馆","本标准规定了电子文件管理的基本术语及其定义,适用于档案工作、文件工作及相关领域.本标准中的术语基于我国的电子文件管理实践,选取与电子文件管理直接有关的和关系密切的词汇,其定义力求文字精炼,参照了国际上较通行的解释,并充分考虑了我国的实际情况,注重工作指导性.其中有些术语参照了ICA(国际档案理事会)、ISO(国际标准化组织)、ARMA(文件和信息管理研究领域的国际组织)、DPC(英国数字保存联盟)及InterPARES项目所制定的电子文件管理相关标准或术语表,同时参照我国信息领域、电子政务和电子商务领域已","国家档案局","工业标准二部","张成宇"]
[175,80805,"基于XML的电子文件封装规范","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息与文献标准化技术委员会","国家档案局档案科学技术研究所、安徽档案局、北京北大方正技术研究院","适用于各级档案馆和各级机关,企事业单位和其他社会组织.规定基于XML的电子文件封装格式和要求.主要采用XML技术封装电子文件及其元数据,可以封装不同集合层次、以及变更的电子文件,适用电子文件归档和动态变化的需求；采用实体模型,并对实体关系进行分类,结构化地组织了文件、文档、文档数据、及数据变更；采用可包含多重签名、锁定签名、多个证书链和证书链接的方案来详细封装电子文件证据性相关的信息,为电子文件的真实性提供了技术保障；规定了和电子文件解释、呈现等相关的技术,如:相关的XML技术、必要的描述信息和编码解码信","国家档案局","工业标准二部","张成宇"]
[176,79637,"科技管理与评价奖励分类单元及代码","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国信息与文献标准化技术委员会","国家科技奖励工作办公室、武汉大学国家科学奖励研究中心等","参照《学科分类与代码》国家标准以及国家教育部、国家自然科学基金委学科分类标准、《中国工程院院士增选学部专业划分标准》等的基础上,根据自然科学与技术之特点和科技管理与奖励工作的实际进行编制.根据一级学科内容的相近性,进行了网络评审组和学科/专业评审组的划分.自然科学奖分类范围设立了学科评审组9个、网评组17个；技术发明将与科技进步将分类范围设立了学科评审组22个、网评组44个.标准纳入了成长中的新兴学科,萌芽中的新兴学科暂不纳入,充分反映了发展中的新兴学科,并给学科的发展留有余地,使之成为开放型体系.本标准","全国信息与文献标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[177,79624,"进出境种苗中番茄斑萎病毒检疫鉴定方法-普通RT-PCR和免疫磁珠RT-PCR方法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国植物检疫标准化技术委员会","上海出入境检验检疫局","该标准主要规定了番茄斑萎病毒检测的普通RT-PCR和免疫磁珠RT-PCR方法.该标准主要适用于进出境种苗中番茄斑萎病毒的检测和鉴定.主要技术内容包括:1、番茄斑萎病毒的检疫资料.2、检测番茄斑萎病毒的普通RT-PCR方法.3、检测番茄斑萎病毒的免疫磁珠RT-PCR方法.","国家认证认可监督管理委员会","农业食品标准部","蔡彬"]
[178,79625,"南洋臀纹粉蚧检疫鉴定方法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国植物检疫标准化技术委员会","深圳检验检疫局","适应范围:  本检疫鉴定技术标准规定了出入境植物及其产品携带南洋臀纹粉蚧的检疫鉴定方法；  本检疫鉴定技术标准适用于对出入境植物及其产品所携带南洋臀纹粉蚧的检疫鉴定.主要技术内容:  1、现场检疫方法:包括抽查方法、取样方法及为害状的观察方法；  2、实验室检验鉴定方法:包括标本保存、各虫态的解剖、制片及鉴定程序、形态特征鉴别；  3、检疫结果评定及处理方法.本标准的制订,为南洋臀纹粉蚧的检疫与鉴定提供了规范操作程序与结果判别标准,适用于植物及其产品中携带南洋臀纹粉蚧的检疫与鉴定.","国家认证认可监督管理委员会","农业食品标准部","蔡彬"]
[179,79626,"香蕉苞片花叶病毒检测方法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国植物检疫标准化技术委员会","中华人民共和国宁波出入境检验检疫局","适用范围:适用于种子、种苗或植物组织中香蕉苞片花叶病毒的检疫鉴定.主要技术内容:建立并规范香蕉苞片花叶病毒的DAS-ELISA、普通RT-PCR和实时荧光RT-PCR检测方法.","国家认证认可监督管理委员会","农业食品标准部","蔡彬"]
[180,80792,"质量管理 顾客满意 监视和测量指南","Z   ","Z   ","","ISO/TS 10004",2010,"国家标准化管理委员会","全国质量管理和质量保证标准化技术委员会","中国标准化研究院","本标准主要参照ISO/DTS10004,结合我国各类组织开展顾客满意监视和测量工作的实际情况,对监视和测量顾客满意的术语进行定义,构建组织监视和测量顾客满意的框架,从计划、实施监视和测量、维持与改进等方面提供技术指导.本标准为建立和实施顾客满意监视和测量过程提供指导,适用于各类组织.","全国质量管理和质量保证标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[181,80955,"质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T19001-2008的特别要求","T   ","X   ","GB/T 18305-2003","ISO/TS 16949:2009",2010,"国家标准化管理委员会","全国质量管理和质量保证标准化技术委员会","中国标准化研究院","本标准与GB/T 19001-2008相结合,规定了质量管理体系要求,用于汽车相关产品的设计和开发、生产；相关时,也适用于安装和服务.本标准适用于组织进行顾客规定的生产件和(或)维修零件制造的现场.本标准可适用于整个汽车供应链.","全国质量管理和质量保证标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[182,79558,"密胺餐具与脲醛餐具的定性鉴别及定量测定 红外光谱法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会","国家食品质量安全监督检验中心","范围：\n本标准规定了采用傅里叶变换红外光谱仪进行密胺(MF)餐具与脲醛(UF)餐具鉴别的方法，本标准也规定了仿瓷餐具中密胺和脲醛含量的鉴定方法.\n本标准适用于密胺餐具和脲醛餐具的定性鉴别和餐具中密胺(密胺)和脲醛含量的定量测定.\n本标准中密胺和脲醛含量的测定低限为1％，相对标准偏差RSD=2%\n主要技术内容：\n本标准利用红外光谱法，根据密胺餐具和脲醛餐具特征峰的位置，对密胺餐具和脲醛餐具进行定性判定.以聚丙烯腈为内标物，对餐具中密胺和脲醛的含量进行测定.","全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会","农业食品标准部","王乃铝"]
[183,80323,"塑木复合材料人工气候老化试验方法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会","广州市质量监督检测研究院","本标准规定了塑木复合材料的老化试验方法，包括老化条件、测试方法、设备和试样的要求等.","全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会","工业标准一部","潘北辰"]
[184,79974,"13种磺酰脲类除草剂的测定  高效液相色谱法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会、全国农药标准化技术委员会","江苏省产品质量监督检验研究院、国家农药产品质量监督检验中心(南京)","本标准适用于13种磺酰脲类除草剂原药、单制剂或复配制剂的测定.\n主要技术内容包括：方法提要、试剂和材料、仪器与设备、分析步骤、结果计算与允许差.","全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会","农业食品标准部","蔡彬"]
[185,79969,"5种禁用高毒有机磷农药含量的测定 气相色谱-质谱法","T   ","Z   ","","",2010,"国家标准化管理委员会","全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会、全国农药标准化技术委员会","江苏省产品质量监督检验研究院、国家农药产品质量监督检验中心(南京)","本标准适用于农药产品中违禁添加的甲胺磷、敌敌畏、磷胺、对硫磷及甲基对硫磷5种禁用高毒有机磷农药成分含量的测定.\n主要技术内容：方法提要、试剂和材料、仪器与设备、分析步骤、结果计算与允许差.","全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会","农业食品标准部","蔡彬"]
[186,79260,"钛及钛合金铸件","T   ","X   ","GB/T 6614-1994","",2011,"国家标准化管理委员会","全国铸造标准化技术委员会","沈阳铸造研究所","本标准规定了工业纯钛、常用钛合金，以及耐蚀、高强度钛合金铸件的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存要求.本标准适用于石墨加工型、石墨捣实型、金属型和熔模精铸型生产的钛及钛合金铸件.","全国铸造标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[187,79261,"铸造钛及钛合金","T   ","X   ","GB/T 15073-1994","",2011,"国家标准化管理委员会","全国铸造标准化技术委员会","沈阳铸造研究所","本标准规定了铸造钛及钛合金材料的牌号、代号和化学成分.本标准适用于石墨加工型、石墨捣实型、金属型和熔模精铸型铸件的钛及钛合金材料.","全国铸造标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[188,81485,"合格评定  保密性 原则和要求","T   ","Z   ","","ISO/PAS 17002",2010,"国家标准委","全国认证认可标准化技术委员会","北京天一正认证中心","提出合格评定领域内标准和规范性文件中有关“保密性”的要求。","全国认证认可标准化技术委员会","服务业标准部","李文峰"]
[189,81484,"合格评定  公正性  准则和要求","T   ","Z   ","","ISO/PAS 17001",2010,"国家标准委","全国认证认可标准化技术委员会","广州威凯检测技术研究院","提出合格评定领域内标准和规范性文件中有关“公正性”的要求。","全国认证认可标准化技术委员会","服务业标准部","李文峰"]
[190,81488,"合格评定  管理体系的使用  准则和要求","T   ","Z   ","","ISO/PAS 17005",2010,"国家标准委","全国认证认可标准化技术委员会","上海质量体系审核中心","提出合格评定领域内标准和规范性文件中有关“管理体系使用”的要求。","全国认证认可标准化技术委员会","服务业标准部","李文峰"]
[191,81486,"合格评定  投诉和申诉 准则和要求","T   ","Z   ","","ISO/PAS 17003",2010,"国家标准委","全国认证认可标准化技术委员会","中国合格评定国家认可中心","提出合格评定领域内标准和规范性文件中有关“申诉和投诉”的要求。","全国认证认可标准化技术委员会","服务业标准部","李文峰"]
[192,81487,"合格评定  信息披露  准则和要求","T   ","Z   ","","ISO/PAS 17004",2010,"国家标准委","全国认证认可标准化技术委员会","中国新时代认证中心","提出合格评定领域内标准和规范性文件中有关“信息披露”的要求。","全国认证认可标准化技术委员会","服务业标准部","李文峰"]
[193,78550,"地理信息 大地测量编码与参数","T   ","Z   ","","ISO 19127:2004",2010,"国家测绘局","全国地理信息标准化技术委员会","国家基础地理信息中心","范围??本技术规范根据注册需要，对大地测量编码和参数注册以及确定数据元素的总体和维持规则进行定义，并对注册内容的采用、合法性、历史数据的适用性、注册的完备性以及维持机制等进行规定.主要技术内容??ISO大地测量编码与参数注册程序、管理以及主要内容.","全国地理信息标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[194,78396,"地理信息 定位服务","T   ","Z   ","","ISO 19116:2004",2010,"国家测绘局","全国地理信息标准化技术委员会","武汉大学","本标准规定定位服务接口的数据结构和内容，该接口使位置数据提供装置和位置数据使用装置之间能够通讯，以便使位置使用装置能获得而且能明确地解释位置信息并决定其结果是否能满足使用的需求.\n    地理位置信息的标准化接口允许将来自各种定位解释的位置信息集成到各种地理信息的应用中，例如测量、导航和智能交通系统.\n    本标准将使那些定位信息很重要的各种应用受益.\n本标准的主要技术内容如下：\n1 范围\n2 一致性\n3 规范化引用文件\n4 术语和定义\n5 符号、缩路语和UML注释\n6 定位服务模型：定位服务类的静态数","全国地理信息标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[195,78552,"地理信息 分类系统 第1部分:分类系统结构","T   ","Z   ","","ISO 19144-1:2009",2011,"国家测绘局","全国地理信息标准化技术委员会","国家基础地理信息中心","本标准对分类系统的分类数据结构和注册表结构进行了定义，并对离散数据覆盖的表达、分类数据集的模型、注册分类模式的管理机制等进行了规定，确保各部门制定的分类系统均能够满足生产标准统一，内涵一致的分类数据，以提高分类成果的标准化与共享能力.\n本标准适用于任意领域建立标准的分类系统，并支持在该领域内使用分类系统开展具体的分类工作，以提升分类结果的标准化水平.\n    本标准将会使国家政府决策部门、数据使用者、数据生产者受益.\n本标准的主要技术内容如下：\n\n1 范围\n2 一致性\n3 规范化引用文件\n4 术语和定义\n","全国地理信息标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[196,78554,"地理信息 基于位置的服务 多模式路径规划与导航","T   ","Z   ","","ISO 19134:2007",2011,"国家测绘局","全国地理信息标准化技术委员会","北京超图软件股份有限公司、中国科学院地理信息产业发展中心、北京四维图新科技股份有限公司","本标准定义了用于实现路径规划和导航的多模式位置服务的数据类型以及与这些数据类型相关联的操作.本标准为定义网络服务而设计，无线设备可以通过驻留网上代理服务器的应用软件获得这种网络服务，但不局限于此环境的应用.","全国地理信息标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[197,78441,"地理信息　基于坐标的空间参照","T   ","Z   ","","ISO 19111:2007",2011,"国家测绘局","全国地理信息标准化技术委员会","国家基础地理信息中心","一、范围：\n本标准定义描述了基于坐标空间参照的概念模式，还可扩展到时空参照.它说明定义一维、二维、三维坐标参照所需的最少数据，该坐标参照系可扩展到时空参照系统.它允许补充其他说明信息，也说明从一个坐标参照系到另一个坐标参照系改变坐标所需的信息.\n二、主要技术内容：\n1、国际标准的翻译和审校工作，包括以下的内容\n1)基于坐标空间参照的概念模式，坐标参照系的UML模式，如何定义四大包(坐标参照系、坐标系、基准、坐标操作).坐标与坐标参照系的关系以及基于坐标的空间参照的UML模型.\n２)坐标参照系包及主要和附加","全国地理信息标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[198,78551,"地理信息 元数据 第2部分：影像和格网数据扩展","T   ","Z   ","","ISO 19115-2:2009",2011,"国家测绘局","全国地理信息标准化技术委员会","中国测绘科学研究院","该标准草案包括以下主要内容：a)影像和格网数据元数据包；b)影像和格网数据元数据模型；c)影像和格网数据数据集数据字典.\n该标准草案为基础性资料，为制定地理信息-元数据-第二部分:影像和格网数据扩展标准提供了全面的参考.","全国地理信息标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[199,78417,"地理信息 专用标准","T   ","Z   ","","ISO 19106:2004",2011,"国家测绘局","全国地理信息标准化技术委员会","中国农业科学院农业资源与农业区划研究所，国家基础地理信息中心","1、范围\n《地理信息 专用标准》国家标准明确地理信息国家标准的专用标准概念，为制定这种专用标准提供指南.该标准也为行业领域制定、管理和标准化基于地理信息国家标准和行业标准的专用标准提供指南.\n2、技术内容\n(1)阐述地理信息专用标准的目的；\n(2)规定专用标准对地理信息基础标准的引用，包括专用标准与基础标准的关系；\n(3)确定专用标准内容的一般原则以及专用标准的特点、元素组成；\n(4)规定专用标准与基础标准的一致性条件和一致性要求；\n(5)明确专用标准的标识；\n(6)规定专用标准的文档结构；\n(7)确定专","全国地理信息标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[200,78563,"基于坐标的地理点位置标准表示法","T   ","X   ","GB/T 16831-1997","ISO 6709:2008",2010,"国家测绘局","全国地理信息标准化技术委员会","中国标准化研究院","该标准规定了地理点纬度、经度以及水平高程的坐标表示，适用于数据交换.该标准给出了地理点位置的概念模型、表示元素、坐标参照系、UML模型、XML表示等一系列规范化要求，并示例说明了地理点位置标准表示的应用.","全国地理信息标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[201,71602,"风电场接入电力系统技术规定","T   ","X   ","GB/Z 19963-2005","",2010,"国家电力监管委员会","全国电力监管标准化技术委员会","中国电力科学研究院、龙源电力集团、南方电网技术中心","1、在跟踪GB/Z19963-2005实施情况的基础上，在全国范围内的区域电网与省级电网中，结合中国电网特点开展风电与电网相互影响的专题研究，根据研究结论提出对风电场的技术要求，为标准的升级完善提供技术参考.\n2、完善GB/Z19963-2005中有关风电场有功功率控制、无功功率控制、紧急情况下稳定控制、风电场测试、风电场通讯、风电场的SCADA数据采集与监控系统等方面要求的技术内容，以保证大规模风电并网后电力系统的安全稳定运行.\n3、增加对风电场低电压穿越能力(LVRT)要求的相关内容.","国家电力监管委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[202,80612,"道路车辆间蓄电池充电电缆总成","T   ","Z   ","","",2010,"国家发展和改革委员会","全国汽车标准化技术委员会","建德市万家电器电缆有限公司、中国汽车技术研究中心等","标准规定了道路车辆间跨接蓄电池的充电电缆总成的要求、试验方法、检验规则、包装、标志等.主要技术内容包括对电缆总成、连接器端子、电线的性能及环境要求.","国家发展和改革委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[203,79850,"汽车正面碰撞的乘员保护","Q   ","X   ","GB 11551-2003","ECE R94",2010,"国家发展和改革委员会","全国汽车标准化技术委员会","中国汽车技术研究中心等","本标准适用于M1类和N1类车,本标准规定了车辆正面碰撞时前排外侧座椅乘员保护方面的技术要求和试验方法.","全国汽车标准化技术委员会","工业标准一部","杨泽世"]
[204,78536,"轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法","T   ","X   ","GB/T 19753-2005","ECE R101.01",2010,"国家发展和改革委员会","全国汽车标准化技术委员会","中国汽车技术研究中心","本标准适用于使用M1和N1类混合动力汽车","全国汽车标准化技术委员会","工业标准一部","杨泽世"]
[205,79894,"压缩天然气汽车燃料系统碰撞安全要求","T   ","Z   ","","FMVSS 303",2010,"国家发展和改革委员会","全国汽车标准化技术委员会","中国汽车技术研究中心","本标准适用于燃料系统采用压缩天然气的M1类和N1类汽车,包括采用两用燃料汽车、单一燃料汽车、双燃料的汽车.CNG汽车正面碰撞、侧面碰撞、后碰撞试验中,气体燃料系统的泄漏技术要求.","全国汽车标准化技术委员会","工业标准一部","杨泽世"]
[206,79895,"压缩天然气汽车燃料消耗量试验方法","T   ","Z   ","","",2010,"国家发展和改革委员会","全国汽车标准化技术委员会","中国汽车技术研究中心","范围:适用于装用天然气发动机的乘用车和商用车的天然气燃料消耗量测量.主要技术内容:试验方法主要采用道路试验方法和底盘试验方法,进一步研究是否有必要采用发动机台架试验来进行精度验证.对天然气消耗量测量方法,道路试验研究采用的直接测量法(质量流量法/体积流量法),底盘试验研究采用的直接测量法(质量法/流量法)和/或碳平衡法.","全国汽车标准化技术委员会","工业标准一部","杨泽世"]
[207,79896,"液化石油气汽车定型试验规程","T   ","Z   ","","",2010,"国家发展和改革委员会","全国汽车标准化技术委员会","中国汽车技术研究中心","本标准规定了液化石油汽车定型试验的要求、试验项目及方法和试验报告的内容.它适用于在已定型汽车产品上安装车用液化石油汽专用装置或换装液化石油汽发动机的液化石油汽汽车.","全国汽车标准化技术委员会","工业标准一部","杨泽世"]
[208,79852,"专用幼儿校车安全技术条件","Q   ","Z   ","","FMVSS 213、FMVSS 220、FMVSS 221、FMVSS 222、FMVSS 225",2010,"国家发展和改革委员会","全国汽车标准化技术委员会","郑州宇通客车股份有限公司等","1.范围:本标准规定了专用幼儿校车的安全要求.2. 主要技术内容:  1)一般要求；  2)上部结构强度；  3)座椅；  4)护板；  5)出口；  6)车内布置；  7)车内照明；  8)扶手；  9)活动盖板；  10)视觉娱乐装置；  11)车厢内通风；  12)驾驶员视野.","全国汽车标准化技术委员会","工业标准一部","杨泽世"]
[209,79853,"专用幼儿校车座椅、约束系统及车辆固定件的强度","Q   ","Z   ","","FMVSS 222",2010,"国家发展和改革委员会","全国汽车标准化技术委员会","郑州宇通客车股份有限公司等","1.范围:本标准规定了专用幼儿校车的安全要求.2. 主要技术内容:  1)座椅要求；  2)座椅固定件的要求；  3)试验方法.","全国汽车标准化技术委员会","工业标准一部","杨泽世"]
[210,77079,"单频网授时接收设备技术要求和测量方法","T   ","Z   ","","",2011,"国家广播电影电视总局","全国广播电视标准化技术委员会","国家广播电影电视总局广播电视规划院","本标准规定了用于建立符合GB20600-2006标准的地面数字电视单频网的单频网授时接收设备的同步机制、授时原理以及相关的技术要求，同时给出了相应的测量方法.本标准可作为建设符合GB20600-2006标准的地面数字电视单频网的技术依据.","全国广播电视标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[211,77081,"地面数字电视发射设备网管技术规范","T   ","Z   ","","",2011,"国家广播电影电视总局","全国广播电视标准化技术委员会","国家广播电影电视总局广播电视规划院","本标准规定了对符合GB 20600-2006标准的地面数字电视发射设备的开展设备管理和网络管理的技术规范，主要包括：远程监测、远程控制等.本标准可作为地面数字电视发射设备的运行和管理的技术依据.","全国广播电视标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[212,77074,"地面数字电视广播信号覆盖评估与测量方法 第2部分 移动接收","T   ","Z   ","","",2011,"国家广播电影电视总局","全国广播电视标准化技术委员会","国家广播电影电视总局广播电视规划院","本标准适用于符合GB20600-2006地面数字电视广播移动接收的信号覆盖质量评估和测试，主要规定了针对地面数字电视广播移动接收的信号覆盖质量的测试系统、测量方法和相应的覆盖质量评估方法.","全国广播电视标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[213,77080,"地面数字电视紧急广播技术规范","T   ","Z   ","","",2011,"国家广播电影电视总局","全国广播电视标准化技术委员会","国家广播电影电视总局广播电视规划院","本标准制定地面数字电视紧急广播信令、紧急广播数据封装方式、紧急广播数据显示方式、地面数字机顶盒对紧急广播消息的处理流程.","全国广播电视标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[214,77083,"高清晰度电视节目素材交换格式","T   ","Z   ","","",2011,"国家广播电影电视总局","全国广播电视标准化技术委员会","国家广播电影电视总局广播电视规划院","本标准主要规定了高清晰度电视节目素材交换格式.包括素材交换的文件格式、视音频和元数据的封装格式、素材交换的通用容器、素材交换支持的编码格式、元数据的描述方式、视音频的操作模式等，规范节目和素材的交换.","全国广播电视标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[215,77084,"高清晰度数字电视3Gbps信号和数据的串行接口","T   ","Z   ","","",2011,"国家广播电影电视总局","全国广播电视标准化技术委员会","国家广播电影电视总局广播电视规划院","本标准主要规定适合3Gbps高清信号传输的单通道接口，包括信号格式和比特串行接口.其中信号格式中规定视频数据、定时基准码、辅助数据、消隐期数据等，比特串行接口中规定视频数据格式、传输格式、同轴电缆接口、光纤接口等.该标准的制定将适应1080P、4:4:4等高质量信号制作和传输的需要.","全国广播电视标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[216,77082,"高清晰度数字电视主观评价用测试图像","T   ","Z   ","","",2011,"国家广播电影电视总局","全国广播电视标准化技术委员会","中央电视台、国家广播电影电视总局广播电视规划院","本标准规定高清晰度数字电视主观评价用测试图像序列，制作符合中国高清晰度电视制式的静止和运动图像测试素材库.制作的测试图像涵盖不同的苛刻度和不同的节目类型，符合中国人的视觉习惯，用于高清晰度电视图像质量的主观评价和与图像质量相关的客观测试，有助于提高高清节目的制播质量，提高我国高清产品的技术水平.标准主要内容包括图像素材库及其描述、使用建议、素材的统计特性等.","全国广播电视标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[217,77076,"节目分配网络ASI/DS3适配器技术要求和测量方法","T   ","Z   ","","",2011,"国家广播电影电视总局","全国广播电视标准化技术委员会","国家广播电影电视总局广播电视规划院","本标准规定了适用于广播电视MPEG-2信号传输的ASI/DS3网络适配器的主要技术要求和测量方法.本标准适用于ASI/DS3网络适配器的开发、生产、应用、测量和运行维护.\n本标准将规范数字广播电视节目信息经由ASI接口传输，并适配到DS3接口上进行远程传输的过程，同时，将规范经由DS3接口传输的数字广播节目信息解适配到ASI接口上的过程.本标准亦将规范ASI及DS3接口电气特性及与之相关的帧结构.","全国广播电视标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[218,77077,"节目分配网络ASI合路分路器技术要求和测量方法","T   ","Z   ","","",2011,"国家广播电影电视总局","全国广播电视标准化技术委员会","国家广播电影电视总局广播电视规划院","本标准规定了符合GB20600-2006标准的地面数字电视多频网和单频网，特别是单频网构建过程中多个节目包复用与解复用的网络设备ASI合路/分路器工作原理、技术要求及相应测量方法，可作为于共塔、多频道地面数字电视单频网建设的技术依据.","全国广播电视标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[219,77078,"节目分配网络数字光端机接口技术要求","T   ","Z   ","","",2011,"国家广播电影电视总局","全国广播电视标准化技术委员会","国家广播电影电视总局广播电视规划院","本标准规定了符合GB 20600-2006标准、采用直连光纤的地面数字电视多频网和单频网节目分配网络设备??数字光端机接口技术要求，主要规定了数字光端机的输入、输出接口的光、电特性.","全国广播电视标准化技术委员会","工业标准二部","刘大山"]
[220,null,"绿化植物废弃物处置和应用技术规范","T   ","Z   ","","",2011,"国家林业局","国家林业局","上海市园林科学研究所，广州市园林科学研究所，北京市园林科学研究所，上海市浦东新区公路管理署等","本标准规定了城市绿地或郊区林地中绿化植物自然或养护过程中所产生的乔灌木修剪物（间伐物）、草坪修剪物、杂草、落叶、枝条、花园和花坛内废弃草花等绿化植物废弃物收集处置和利用的要求。","上海市质量技术监督局","农业食品标准部","蔡彬"]
[221,73363,"防霉剂防治木材霉菌及蓝变菌的实验方法","T   ","X   ","GB/T 18261-2000","BS 1982-3:1990",2010,"国家林业局","全国木材标准化技术委员会","中国林科院木材工业研究所","范围:适用于实验室测定防腐剂对木材、木质品、人造板霉菌及蓝变菌的毒性及野外试验评估防霉剂防治木材霉菌和蓝变菌的效果.主要技术内容:试样的准备、试菌准备、药剂处理、试样接菌及培养 分级标准、试验结果.","全国木材标准化技术委员会","农业食品标准部","蔡彬"]
[222,73364,"横向振动无损评价木质受弯构件测试方法","T   ","Z   ","","ASTM D6874 - 03",2010,"国家林业局","全国木材标准化技术委员会","华南农业大学；中国林科院木材工业研究所","本标准适用于应用横向振动无损评价木质材料的抗弯刚度和动态弹性模量,主要技术内容包括方法介绍、设备组成、试样要求、测试方法、测试报告等.","全国木材标准化技术委员会","农业食品标准部","蔡彬"]
[223,73365,"接触土壤时木材防腐剂的抗流失性测定方法","T   ","Z   ","","AWPA E20",2010,"国家林业局","全国木材标准化技术委员会","北京林业大学","本标准规定了与湿润土壤接触的防腐处理木材由于发生物理或化学反应导致木材防腐剂流失的实验条件、流失方法和评价方法等.本标准适用于在实验室条件下测定可在与土壤接触的环境下使用的水载型或其它木材防腐剂的相对持久性.主要技术内容如下:将14mm×14mm×250mm的试材进行防腐处理,使防腐处理材中木材防腐剂的保持量达到适于在土壤接触条件下使用的水平.调湿后将试材锯切成14mm×14mm×150mm和14mm×14mm×100mm的两段试样.前者垂直插入湿润土壤中保持12周,之后取出测定其中的防腐剂有效成分的含量","全国木材标准化技术委员会","农业食品标准部","蔡彬"]
[224,73369,"木材防腐剂室内抗流失试验方法","T   ","Z   ","","AWPA E11-06",2010,"国家林业局","全国木材标准化技术委员会","中国林业科学研究院木材工业研究所","范围: 适用于评价户外用木材防腐剂在木材中的抗流失性能.主要技术内容:试样准备及防腐处理方法、流失程序、流失液的分析","全国木材标准化技术委员会","农业食品标准部","蔡彬"]
[225,73372,"轻型木结构用规格材目测分级","T   ","Z   ","","ISO 9709",2010,"国家林业局","全国木材标准化技术委员会","中国林科院木材工业研究所","本标准适用于轻型木结构用规格材的目测分级.本标准详细地描述了规格材的各种干燥、加工与天然缺陷,并对不同等级规格材的缺陷进行了明确地界定.","全国木材标准化技术委员会","农业食品标准部","蔡彬"]
[226,80982,"实木复合地板","T   ","X   ","GB/T 18103-2000","",2011,"国家林业局","全国人造板标准化技术委员会","中国林业科学研究院木材工业研究所","包括实木复合地板的定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存的要求.\n修订的主要技术内容：增加二层实木复合地板分类、技术指标和检验方法；增加油饰面、透明薄膜饰面分类；增加独幅、二拼、三拼、拼花分类、外观质量检验要求；对背面开槽地板的技术指标进行规定；增加仿古地板分类、技术指标和检验方法；在外观质量要求中，提高背板、芯板的质量控制要求.","国家林业局","农业食品标准部","刘小明"]
[227,80858,"野生植物资源调查技术规程","T   ","Z   ","","",2010,"国家林业局","全国野生动物保护管理与经营利用标准化技术委员会","国家林业局调查规划设计院","范围：本标准适用于我国重点保护野生植物和具有重要经济价值的野生植物的野外调查内容、方法和相关技术要求.\n主要技术内容：  本标准主要规定野外调查项目，调查时机、方法，调查数据的格式要求，数据的汇总、分析等.","国家林业局","农业食品标准部","刘小明"]
[228,79494,"保健用竹炭","T   ","Z   ","","",2010,"国家林业局","全国竹藤标准化技术委员会","浙江林学院、国际竹藤网络中心、浙江省竹产业协会竹炭分会","本标准规定了保健用竹炭的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装、运输和贮存.适用于以竹材为原料通过热解方法制得的竹炭，主要用于炭垫、炭枕、炭护膝(腰)、炭纤维被、竹炭纤维袜、炭纤维内衣等竹炭保健用品.\n主要技术指标分为一级品和合格品.水分≤8.5%、≤12.0%；固定碳\t≥85.0%、≥75.0%；\n精炼度≤2\t、≤5；红外发射率\t≥0.85、\t≥0.80；负离子 ≥150个/cm3 ≥100个/cm3；屏蔽功效dB\t≥35.0 dB≥25.0dB.","国家林业局","农业食品标准部","蔡彬"]
[229,79832,"城市旅游集散中心设施及服务","T   ","Z   ","","",2010,"国家旅游局","全国旅游标准化技术委员会","浙江省旅游标准化技术委员会、杭州市旅游委员会、浙江大学、杭州师范大学","范围：拟立项的标准将规定城市旅游集散中心的设施及服务，该标准适用于各个城市内利用集散站为旅游者出游提供集散服务的组织实体.主要指以企业或事业单位等形式存在的、具有公共产品性质、为游客(主要是散客) 提供旅游服务产品的城市旅游集散中心.\n技术内容：拟立项的标准将对城市旅游集散中心的设施及服务做出了具体的规定，主要包括服务场地、线路要求、场站要求、人员要求、旅游线路、服务流程规范等内容.","全国旅游标准化技术委员会","服务业标准部","屈昊"]
[230,79835,"旅游紧急救援服务规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家旅游局","全国旅游标准化技术委员会","国家旅游局、国际SOS等相关救援机构","范围：拟立项的标准将规范旅游紧急救援服务，该标准适用于入境旅游、出境旅游、国内旅游的紧急救援.\n主要技术内容：拟立项标准对旅游紧急救援服务做出了具体的规定，主要对以环节进行研究：1. 接报服务；2. 旅游者医疗救助；3. 旅游者救援的后续服务4.其他类型的救援服务，如补办护照等，并在此基础上整体规范救援服务.","全国旅游标准化技术委员会","服务业标准部","屈昊"]
[231,79837,"旅游景区游客中心设置与服务规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家旅游局","全国旅游标准化技术委员会","国家旅游局、中国城市规划设计研究院","范围：该规范适用于各类旅游景区为游客提供旅游服务的游客中心.\n主要技术内容：拟立项规范对旅游地游客中心的设置原则与要求做出具体的规定，主要对以下子系统进行研究：1. 旅游景区游客中心数量标准；2. 旅游景区游客中心等级划分；3. 旅游景区游客中心功能要求；4. 旅游景区游客中心选址原则；5. 旅游景区游客中心设计指引；6、旅游景区游客中心的管理要求.","全国旅游标准化技术委员会","服务业标准部","屈昊"]
[232,79839,"旅游资源分类、调查与评价","T   ","X   ","GB/T 18972-2003","",2010,"国家旅游局","全国旅游标准化技术委员会","中国科学院地理科学与资源研究所、国家旅游局规划发展与财务司","主要内容是确定旅游资源的分类原则、对象和结构以及旅游资源调查的基本要求、调查程序和方法，并通过对旅游资源单体进行赋分和等级划分，确立旅游资源评价体系.","全国旅游标准化技术委员会","服务业标准部","屈昊"]
[233,57420,"医疗保健产品灭菌??化学指示物??对结果的选择、使用和诠释指南","T   ","Z   ","","",2010,"国家食品药品监督管理局","全国消毒技术与设备标准化技术委员会","广东省医疗器械质量监督检验所","现代医疗技术的复杂性以及大量的灭菌处理技术和设备，使有效灭菌保证计划比以前更具挑战性.检测灭菌问题的便利、廉价和快捷方法的需要促进了通常称之为“化学指示物”的灭菌过程监测的发展.在本标准中，用户将会找到有关其特定灭菌过程的正确化学指示剂和重要参数的选择，例如，合适的化学指示物的选择以及其正确使用的指南.","国家食品药品监督管理局","工业标准二部","刘军卫"]
[234,78948,"医疗器械生物学评价第7部分：环氧乙烷灭菌残留量","T   ","X   ","GB/T 16886.7-2001","ISO 10993-7:2008",2010,"国家食品药品监督管理局","全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会","国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心","GB/T 16886的本部分规定了环氧乙烷灭菌过的医疗器械单位产品上环氧乙烷及2-氯乙醇残留量允许的极限,环氧乙烷及2-氯乙醇的检测方法以及确定器械是否可以出厂的方法.本部分附录中还给出了其他背景资料和指南.","国家食品药品监督管理局","工业标准二部","刘军卫"]
[235,78540,"医用成像部门的评价及例行试验 第2-6部分：X射线计算机体层摄影设备成像性能稳定性试验","T   ","X   ","GB/T 17006-1997","IEC 61223-2-6:2006",2010,"国家食品药品监督管理局","全国医用电器标准化技术委员会","辽宁省医疗器械检验所","本标准适用于那些影响图像质量、患者剂量和定位的CT扫描装置的部分.\n本标准定义了表述CT扫描装置关于图像质量、患者剂量和定位性能的基本参数；详细说明了基本参数的测量方法；提供了评价随机文件中规定的参数与初始值之间偏差符合性所使用的标准.这些方法依赖于非介入测量、使用适合的试验设备，通过试验确保设备的功能性性能符合建立的标准，或者能够早期识别设备部件特性的变化 .","国家食品药品监督管理局","工业标准二部","刘军卫"]
[236,78949,"人体血液及血液成分袋式塑料容器 第2部分：用于标签和使用说明书的图形符号","Q   ","Z   ","","ISO 3826-2:2008",2010,"国家食品药品监督管理局","全国医用输液器具标准化技术委员会","山东省医疗器械产品质量检验中心","GB14232本部分规定了预期主要用于血袋类器械标签和使用说明书上的图形符号.","国家食品药品监督管理局","工业标准二部","刘军卫"]
[237,80411,"笔墨纸砚类文物出境管理规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核江苏管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：纸类文物的定义、审核程序、审核内容、审核要求等","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[238,80381,"兵器类文物出境规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核广东管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：兵器类文物的定义、审核程序、审核内容、审核要求等","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[239,80388,"度量衡类文物出境规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核浙江管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：度量衡类文物的定义、审核程序、审核内容、审核要求等","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[240,80389,"法器类文物出境规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核浙江管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：法器类文物的定义、审核程序、审核内容、审核标准等","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[241,80344,"干燥环境土遗址原状保护加固设计规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","敦煌研究院","规范范围：适用于我国干燥地区土建筑遗址保护设计.主要技术内容：规定干燥地区土建筑遗址保护设计的主要内容、程序、方法以及不同阶段设计要求等.","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[242,80357,"古代壁画保护修复档案记录规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","敦煌研究院","规范范围：适用于各类古代壁画保护修复档案的编写.主要技术内容：规定了古代壁画保护修复档案的归档范围、登记和著录内容、记录格式、立卷规格、立卷和装帧要求等.","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[243,80350,"古代壁画保护修复方案编写规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","敦煌研究院","规范范围：适用于我国古代泥质壁画的保护修复.主要技术内容：从价值评估、现状调查、环境监测、制作材料分析、病害机理分析、修复材料及工艺筛选和现场实施等方面，规范古代壁画彩塑修复方案的编制.","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[244,80349,"古代壁画病害与图示","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","敦煌研究院","范围：适用于我国古代泥质壁画病害调查和病害壁画修复.内容：规定泥质壁画病害的类别和相对应的标识符号以及相关术语.","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[245,80361,"馆藏金属类文物病害与图示","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","中国国家博物馆","范围：确定和规范馆藏金属类文物的病害种类，统一其专用名词和相关术语，制定以图形为主要特征，表示金属类文物病害类型、铸造信息与修复痕迹图示标识.\n技术内容： 对金属类文物腐蚀控制研究中的病害及腐蚀产物的分类和图示进行规范.界定馆藏金属类文物病害类型及腐蚀产物的一般性术语，规定馆藏金属类文物病害的类型的分类图示标识，给出了标准图示的表达方法.","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[246,80362,"馆藏金属文物保护修复记录","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","中国国家博物馆","规范适用于馆藏各种质地和腐蚀矿化程度各异的金属类文物的保护修复方案，对于企业、私人收藏的流散或传世文物以及考古现场文物的保护方案的编写也有一定的参考价值..\n主要技术内容\n规范保护方案基本信息、文本格式与流程.\n规范操作程序、框界技术环节和材料使用范围、优选科学分析方法、手段、对象、效果，推荐文物保存最佳环境，风险，安全要求，最后制订综合的编写规范要求.","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[247,80359,"馆藏砖石类文物保护修复记录","T   ","Z   ","","",2011,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","西安文物保护修复中心","范围：本标准规定馆藏砖石质文物保护修复中的基本术语，确定了保护修复方案编写的文本内容和格式，适用于石质文物保护修复方案、石质文物保护工程设计、施工方案的编写过程.\n主要技术内容：本标准由标准适用范围、引用规范、相关术语、保护修复方案内容、馆藏砖石质文物保护修复文本编写格式及其参考性附录几大部分技术内容组成.","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[248,80358,"馆藏砖石类文物病害与图示","T   ","Z   ","","",2011,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","西安文物保护修复中心","范围：本标准规定了馆藏砖石质文物病害的分类类别和与之相对应的标识符号以及相关术语.适用于馆藏砖石质文物病害调查、病害评估、馆藏砖石质文物保护修复文本编写、保护修复档案制作，及其所有馆藏砖石质文物保护工作中涉及砖石质文物病害的分类及表述工作.\n主要技术内容：本标准由适用范围、引用规范、相关术语、馆藏砖石质文物病害分类及其定义、馆藏砖石质文物病害图示约定，及其参考性附录(病害辨识对应典型照片及应用范例)几大部分技术内容组成.","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[249,80392,"家具类类文物出境规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核浙江管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：家具类文物的定义、审核程序、审核内容、审核要求等","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[250,80393,"金属器类文物出境规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核广东管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：金属类文物的定义、审核程序、审核内容、审核要求等","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[251,80346,"京杭大运河空间信息资源分类和编码标准","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","清华大学","规定大运河空间信息资源分类的原则和方法，确定编码规则和使用方法.包括大运河遗产的构成体系，大运河空间信息资源的分类，大运河基础地理数据的分类、编码方法及代码表，大运河文化遗产数据的分类、编码方法及代码表.","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[252,80343,"可移动文物修复室规范化建设与仪器装备基本要求","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","敦煌研究院","规范范围：适用于可移动文物修复室的建设及其仪器设备的配置要求.主要技术内容：规定文物修复室的建筑设计、环境控制要求、基本配置，文物安全措施，以及分析仪器设备配置的基本要求等.","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[253,80383,"乐器类文物出境规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核广东管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：乐器类文物的定义、审核程序、审核内容、审核要求等","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[254,80390,"明器类文物出境规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核广东管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：明器类文物的定义、审核程序、审核内容、审核要求等.","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[255,80397,"漆器类文物出境规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核广东管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：兵器类文物的定义、审核程序、审核内容、审核要求等","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[256,80367,"生产工具类文物出境规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核广东管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：生产工具类文物的定义、审核程序、审核内容、审核要求等","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[257,80395,"陶瓷类文物出境规范","T   ","Z   ","","",2011,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核广东管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：陶瓷类文物的定义、审核程序、审核内容、审核要求等.","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[258,80345,"文物彩绘保护修复技术要求","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","秦始皇兵马俑博物馆","本标准在广泛调查各类文物彩绘保护、研究工作实践的基础上，对文物彩绘保护修复概念、保护修复原则、现状调查与病害记录，保护修复材料，保护修复工作流程、保护修复工艺、保护修复场地、保护修复人员、保护修复环境、保护修复信息的编制等技术方法要求进行规范.并制定相关技术术语.\n本标准适用于我国文物彩绘保护修复技术领域的各类文物彩绘保护修复技术研究和实施及管理工作.","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[259,80366,"文物进出境审核工作规范总则","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核浙江管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：文物进出境审核的定义、审核程序、审核内容、审核要求等","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[260,80347,"文物展柜基本技术要求及检测","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","上海博物馆","本标准规定了文物展柜的术语和定义、形式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存.本标准适用于全国各种材质、各种工厂加工或现场制作的文物展柜.主要内容为：\n\n一.术语和定义\n二.形式\n    1.按照展示方式分类：移动式、固定式\n    2.按照开启方式分类：移动、旋转、气弹簧、升降、抽拉\n    3.按照微环境调控方式分类：无动力、微动力\n三.技术要求\n    1.外观要求\n    2.尺寸公差\n    3.位置和形状公差\n    4.材料：钢材、铝合金型材、木材、玻璃、密封胶和密封条、气弹","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[261,80348,"文物展柜密封技术要求及检测","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","上海博物馆","本标准主要针对展示、存放文物展柜的密封技术，按展柜密封度(换气率)的大小进行分类，规范各类密封展柜的使用范围和使用原则，采用二氧化碳示踪气体法检测文物展柜换气率，评价文物展柜的密封度.\n本标准适用于各种文物展柜密封度的检测，包括各种质地、各种工厂加工或现场制作的文物展柜.也适用于某些具有密封度要求的文物储藏柜.","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[262,80409,"烟壶、扇类文物出境规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核天津管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：烟壶的定义、审核程序、审核内容、审核要求等","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[263,80391,"仪器类文物出境规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核浙江管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：仪器类文物的定义、审核程序、审核内容、审核标准等","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[264,80387,"仪仗类文物出境规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核浙江管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：仪仗类文物的定义、审核程序、审核内容、审核要求等","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[265,80399,"织绣品类文物出境规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核浙江管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：织绣品类文物的定义、审核程序、审核内容、审核要求等","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[266,80401,"钟表类文物出境规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家文物局","全国文物保护标准化技术委员会","国家文物进出境审核广东管理处","范围：本标准适用于全国文物进出境审核机构、海关等.\n主要内容：钟表类文物的定义、审核程序、审核内容、审核要求等","国家文物局","服务业标准部","吴楠"]
[267,80931,"MPR出版物  第1部分：MPR码的符号规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家新闻出版总署","国家新闻出版总署","中国出版科学研究所、深圳天朗时代科技有限公司","本标准规定了MPR出版物使用的MPR码的符号结构、数据编码和符号生成方法以及符号质量评级.\n本标准的技术内容主要包括MPR码的符号结构、数据编码与符号生成、7MPR码的质量等进行了规范.其中MPR码的符号结构包括其基本特性、符号图、符号联结.MPR码的质量包符号质量分级和符号参数的评估.","国家新闻出版总署","服务业标准部","李文峰"]
[268,80932,"MPR出版物  第2部分：MPR码编码规则","T   ","Z   ","","",2010,"国家新闻出版总署","国家新闻出版总署","中国出版科学研究所、深圳天朗时代科技有限公司","本部分规定了MPR出版物MPR码的编码规则，适用于MPR码的编码.\n本标准的主要技术内容包括MPR码的编码结构和使用分类.其中编码结构包括整体组成、前置编码、后置编码的结构，使用分类对总领属码、单元领属码、正文码、辅文码、其他码进行了界定.","国家新闻出版总署","服务业标准部","李文峰"]
[269,80934,"MPR出版物  第3部分：通用制作规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家新闻出版总署","国家新闻出版总署","中国出版科学研究所、深圳天朗时代科技有限公司","本部分规定了MPR出版物的制作规范，对MPR出版物的制作和出版具有规范和指导作用.\n本标准的主要技术内容包括MPR书报刊制作规范和MPR出版物数字媒体文件制作规范.其中，MPR书报刊制作规范包含MPR码的结构、编码规则、MPR出版物标识、MPR码的排印方式、MPR码的排印位置、MPR码后置编码的命名.MPR出版物数字媒体文件制作规范包含媒体文件格式、媒体文件的质量要求、媒体文件的命名.","国家新闻出版总署","服务业标准部","李文峰"]
[270,80935,"MPR出版物  第4部分：MPR码印制质量要求及检验方法","T   ","Z   ","","",2010,"国家新闻出版总署","国家新闻出版总署","中国出版科学研究所、深圳天朗时代科技有限公司","本部分规定了MPR码印制质量要求及检验方法，为MPR码的印制生产和质量检验提供依据.\n本标准的主要技术内容包括MPR码印制质量要求和检测仪器和检测方法.其中，MPR码印制质量要求包含排版要求、晒版要求、印刷要求、印刷用材料要求.检测仪器和检测方法包含检测仪器、MPR码码点质量检测等.","国家新闻出版总署","服务业标准部","李文峰"]
[271,80936,"MPR出版物  第5部分：基本管理规范","T   ","Z   ","","",2010,"国家新闻出版总署","国家新闻出版总署","中国出版科学研究所、深圳天朗时代科技有限公司.","本部分规定了MPR出版物中MPR码前置编码和数字媒体文件的基本管理规范.\n本标准的主要技术内容包括MPR出版物的出版服务、MPR码前置编码的管理、MPR码后置编码的管理、MPR数字媒体文件管理等.","国家新闻出版总署","服务业标准部","李文峰"]
[272,80930,"出版术语","T   ","Z   ","","",2010,"国家新闻出版总署","国家新闻出版总署","大百科出版社等","规定了出版领域常用术语和定义，适用于出版领域信息交换等工作.\n出版基础术语、编辑术语、印刷术语、出版物术语、电子出版物术语、发行术语等.","国家新闻出版总署","服务业标准部","李文峰"]
[273,80929,"出版物发行术语","T   ","Z   ","","",2010,"国家新闻出版总署","国家新闻出版总署","商务印书馆等","范围:适用于出版物发行领域的管理、业务、技术等部门及出版物发行活动的各个环\n　　主要技术内容:规定出版物发行活动中的术语及其定义.包括发行基础术语、发行主体术语、发行客体术语、发行交易术语、发行物流术语、发行信息术语和发行财务及管理术语.\n　　","国家新闻出版总署","服务业标准部","李文峰"]
[274,80928,"图书、报纸、期刊和电子出版物出版和发行统计","T   ","Z   ","","ISO 9709:2007",2011,"国家新闻出版总署","国家新闻出版总署","中国出版科学研究所","该标准主要通过对以印刷、电子和缩微形式出版的图书、报纸的出版和发行的各个方面提供标准化的数据来指导国家对出版业的统计.此外，该标准也提供了一种出版物按主题分类的方法.主要技术内容为对图书、报纸、期刊和电子出版物的统计方法与原则.","国家新闻出版总署","服务业标准部","李文峰"]
[275,80891,"中国标准乐谱出版物号","T   ","Z   ","","ISO 10957:1993",2010,"国家新闻出版总署","国家新闻出版总署","中国出版科学研究所","本标准规定了中国标准乐谱出版物号的结构和显示方式，适用于在中国注册的出版者出版的乐谱出版物，使每一种乐谱出版物均可获得一个唯一的国际标准乐谱出版物号(ISMN).主要的技术内容是13位的ISMN号的编制.","国家新闻出版总署","服务业标准部","李文峰"]
[276,80925,"中国标准数字出版参与方标识","T   ","Z   ","","",2010,"国家新闻出版总署","国家新闻出版总署","中国出版科学研究所","该标准规定了对在整个媒体内容产业的创作、生产、管理和发行产业链上数字出版参与方的公开身份进行唯一标识的规则. 该标准的目的不是直接获取数字资源参与各方的详细信息，而是通过提供与其他拥有相关信息系统的链接来查询相关信息.","国家新闻出版总署","服务业标准部","李文峰"]
[277,80933,"中国在线信息交换(CNONIX)图书产品信息格式","T   ","Z   ","","",2010,"国家新闻出版总署","国家新闻出版总署","中国出版集团公司","范围:\n　　适用于中国图书供应链上各参与方对图书产品信息的处理、交换和共享.\n主要技术内容：\n　　中国在线信息交换(CNONIX)图书产品信息格式系列标准包括四部分：\n　　１、  第1部分:数据元规范\n　　２、　第2部分: 数据元目录\n　　３、　第3部分: XML技术说明(采用ONIX for Books：Product Information Format ：XML Technical Notes)\n　　４、　第4部分: 代码表集","国家新闻出版总署","服务业标准部","李文峰"]
[278,80844,"热固型轮转印刷过程控制要求及检测方法","T   ","Z   ","","",2011,"国家新闻出版总署","全国印刷标准化技术委员会","中华商务联合印刷(广东)有限公司、上海中华商务联合印刷有限公司、北京华联印刷有限公司、北京印刷学院、深圳高等职业技术学院、香港职业训练局(HKVTC)、上海高斯印刷设备有限公司；迪爱生油墨(深圳)有限公司；天津东洋油墨有限公司；金东纸业(江苏)有限公司；芬欧汇川(常熟)纸业有限公司、中国印刷集团总公","从热固型轮转印刷过程控制的角度，对商业轮转印刷的过程进行规范和要求，并根据要求确定对应的测试方法.","全国印刷标准化技术委员会","服务业标准部","李文峰"]
[279,79623,"齿兰环斑病毒检测方法","T   ","Z   ","","",2010,"国家质量监督检验检疫总局","国家认证认可监督管理委员会","中华人民共和国宁波出入境检验检疫局","适用范围:适用于种子、种苗或植物组织中齿兰环斑病毒的检疫鉴定.主要技术内容:建立并规范齿兰环斑病毒的DAS-ELISA、普通RT-PCR和实时荧光RT-PCR检测方法.","国家认证认可监督管理委员会","农业食品标准部","蔡彬"]
[280,79460,"农产品物流包装材料通用技术要求","T   ","Z   ","","",2010,"国家质量监督检验检疫总局","中国标准化研究院","中国标准化研究院","本标准规定了农产品物流包装材料的术语和定义、基本类型、质量要求等.本标准适用于制作农产品物流包装容器有关材料的通用技术要求.其主要技术内容重点体现了本标准的通用性、安全性和卫生要求.","中国标准化研究院","农业食品标准部","蔡彬"]
[281,79461,"农产品物流包装容器通用技术要求","T   ","Z   ","","",2010,"国家质量监督检验检疫总局","中国标准化研究院","中国农业机械化科学研究院、中国标准化研究院","本标准规定了农产品物流包装容器的术语和定义、基本类型、质量要求.本标准适用于农产品物流包装容器的设计、制造、使用和管理等通用技术要求.其主要技术内容重点体现了本标准的通用性、安全性和卫生要求.","中国标准化研究院","农业食品标准部","蔡彬"]
[282,81135,"消费品质量安全技术指南通则","T   ","Z   ","","",2010,"国家质量监督检验检疫总局","中国标准化研究院","中国标准化研究院","本标准以消费品质量安全影响因子为切入点,以消费品全生命周期为主线,开展消费品质量安全技术的研究,从而为企业和产品质量监管部门提供指导.本标准的主要技术内容有:消费品质量安全因子识别方法；消费品质量安全风险评价方法；消费品质量安全风险控制方法等.","中国标准化研究院","工业标准二部","张楠"]
[283,79143,"纤维及其制品中锗元素总量的测定","T   ","Z   ","","",2010,"国家质量监督检验检疫总局","中国纤维检验局","国家纤维质量监督检验中心","本方法适用于任何纺织产品，取有代表性样品,剪碎至5 mm以下,混匀,称取0.3000g, 置于PTFE消解管底部，加入8mL硝酸, 注意将纤维充分浸湿, 检查密封螺帽及防爆膜，将内帽扩口后塞入消解管并旋紧密封外帽.将消解管套入外罐再放入微波消解仪中,进行完全密闭消解.使用电感耦合等离子光谱质谱联用仪(ICP-MS)测量纤维及其制品中锗元素的总量.","中国纤维检验局","工业标准二部","芮昶"]
[284,80997,"穴位贴敷用药规范","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中国中医科学院针灸研究所","提出穴位贴敷用药规范要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[285,80998,"针灸技术操作规范 第22部分：刮痧","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中国中医科学院针灸研究所","提出刮痧技术操作要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[286,80999,"针灸技术操作规范 通则","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中国中医科学院针灸研究所","提出针灸技术操作规范通用要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[287,81000,"针灸临床治疗指南制定及评估规范","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中国针灸学会标准化工作委员会、中国中医科学院针灸研究所","提出针灸临床治疗指南制定及评估规范要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[288,80996,"针灸门诊服务规范","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","南京中医药大学","提出针灸门诊服务规范要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[289,81001,"针灸异常情况处理","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","天津中医药大学","规范针灸异常情况处理","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[290,81012,"中医技术操作规范   外科  挂线法","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、北京中医药大学东直门医院","提出中医外科挂线法技术操作要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[291,81007,"中医技术操作规范  儿科  小儿拔罐疗法","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、南京中医药大学","提出小儿拔罐疗法技术操作要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[292,81006,"中医技术操作规范  儿科  小儿灯火燋法","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、南京中医药大学","提出小儿灯火?法技术操作要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[293,81002,"中医技术操作规范  儿科  小儿内治给药方法","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、南京中医药大学","提出中医儿科技术操作规范要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[294,81005,"中医技术操作规范  儿科  小儿推拿疗法","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、南京中医药大学","提出小儿推拿疗法技术操作要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[295,81003,"中医技术操作规范  儿科  小儿外治疗法","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、南京中医药大学","提出中医儿科技术操作要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[296,81004,"中医技术操作规范  儿科  小儿针灸疗法","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、南京中医药大学","提出小儿针灸疗法技术操作要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[297,81009,"中医技术操作规范  皮肤科  中药离子喷雾","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、武汉市中西医结合医院","提出中药离子喷雾技术操作要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[298,81008,"中医技术操作规范  皮肤科  中药面膜","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、武汉市中西医结合医院","提出中药面膜技术操作要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[299,81010,"中医技术操作规范  皮肤科  中药药浴","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、武汉市中西医结合医院","提出中药药浴技术操作要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[300,81011,"中医技术操作规范  皮肤科  中药蒸气浴","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、武汉市中西医结合医院","提出中药蒸汽浴治疗技术操作要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[301,81013,"中医技术操作规范  外科  结扎法","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、北京中医药大学东直门医院","提出中医外科结扎法技术操作要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[302,81023,"中医切诊基本程序与规范","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、福建中医学院","提出中医切诊基本程序与规范要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[303,81020,"中医望诊基本程序与规范","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、云南中医学院","提出中医望诊技术操作要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[304,81021,"中医闻诊基本程序与规范","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、湖南中医药大学","提出中医闻诊基本程序与规范要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[305,81022,"中医问诊基本程序与规范","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、北京中医药大学","提出中医问诊基本程序与规范要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[306,81024,"综合性中医医院门诊服务程序规范","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、广东省中医院、广州中医药大学二附院","提出综合性中医医院门诊服务程序规范要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[307,81025,"综合性中医医院住院服务程序规范","T   ","Z   ","","",2011,"国家中医药管理局","国家中医药管理局","中华中医药学会、中国中医科学院西苑医院","提出综合性中医医院住院服务程序规范要求","国家中医药管理局","服务业标准部","屈昊"]
[308,78485,"长途客车内空气质量检测方法","T   ","Z   ","","",2010,"交通运输部","交通运输部","上海交通大学、中国公路车辆机械有限公司","本标准的适用范围:我国城市和乡村长途运营载客车辆.其主要内容包括:规定长途客车内主要空气成分的测定方法、评定要求及对检测设备的要求.","交通运输部","工业标准一部","陈希鹏"]
[309,63359,"中国残疾人残疾评定标准","T   ","Z   ","","",2010,"民政部","民政部","中国残疾人联合会","范围:界定了我国残疾人的残疾分类和等级评定.主要内容包括:残疾的定义、术语、残疾的分类、分级和分级的评定标准等.","全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[310,79764,"社会救助机构救助安全与保障","T   ","Z   ","","",2010,"民政部","全国城市临时性社会救助标准化技术委员会","民政部社会事务司、南京市救助管理站","规定了救助管理机构及流浪未成年人救助保护机构对受助人员实施救助管理服务全过程安全保障的内容、方法等基本要求.","全国城市临时性社会救助标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[311,79985,"南极地名  术语","T   ","Z   ","","",2010,"民政部","全国地名标准化技术委员会","民政部地名研所","本标准是南极地名系列标准之一.  本标准规定了南极地名管理中以及南极科考中所使用的南极地名的相关定义.  本标准适用于南极地名管理以及南极科考工作.","全国地名标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[312,79986,"南极地名 分类与代码","T   ","Z   ","","",2010,"民政部","全国地名标准化技术委员会","民政部地名研究所","本标准是南极地名系列标准之一.  本标准规定了南极地名的分类规划和代码编制.  本标准适用于地名信息系统和相关信息系统中南极地名信息的处理与交换.","全国地名标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[313,80604,"灾害遥感监测 第2部分:灾害监测","T   ","Z   ","","",2010,"民政部","全国减灾救灾标准化技术委员会","国家减灾委员会、民政部救灾救济司、民政部国家减灾中心","本标准规定了灾害遥感监测产品体系当中灾害监测产品的基本术语、结构划分、产品指标等.本标准适用于灾害监测产品的编制、生产、质量评定、共享与发布等过程.","全国减灾救灾标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[314,80605,"灾害遥感监测 第4部分:灾情评估","T   ","Z   ","","",2010,"民政部","全国减灾救灾标准化技术委员会","国家减灾委员会办公室、民政部救灾司、民政部国家减灾中心","本标准规定了灾害遥感监测产品体系当中灾情评估产品的基本术语、结构划分、产品指标等.本标准适用于灾情评估产品的编制、生产、质量评定、共享与发布等过程.","全国减灾救灾标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[315,80606,"灾害遥感监测 第5部分:恢复重建评估","T   ","Z   ","","",2010,"民政部","全国减灾救灾标准化技术委员会","国家减灾委员会办公室、民政部救灾司、民政部国家减灾中心","本标准规定了灾害遥感监测产品体系当中灾害恢复重建评估产品的基本术语、结构划分、产品指标等.本标准适用于灾害恢复重建评估产品的编制、生产、质量评定、共享与发布等过程.","全国减灾救灾标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[316,80558,"自然灾害分类","T   ","Z   ","","",2010,"民政部","全国减灾救灾标准化技术委员会","国家减灾委员会办公室、民政部救灾救济司、民政部国家减灾中心","本部分规定了我国主要自然灾害的分类与编码.本部分适用于我国各级灾害管理部门、科研院校、企事业单位及相关机构的灾情统计工作.主要技术内容包括主要灾害的术语定义以及分类、编码原则与方法","全国减灾救灾标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[317,80559,"自然灾害灾情统计第2部分:扩展指标","T   ","Z   ","","",2010,"民政部","全国减灾救灾标准化技术委员会","国家减灾委员会办公室、民政部救灾司、民政部国家减灾中心","全面总结近年来重特大自然灾害灾情统计工作,尤其是2008年汶川地震期间为统计地震损失设计的“汶川地震灾害损失统计表“(涉及人口、农作物、房屋、科教、文化、卫生、工业、农业、商业、旅游、林业、生命线等各个领域,共计13类、25张报表,229个统计指标).在此基础上,本着科学、合理、可操作性强的原则,进一步筛选、凝练、规范各类指标,对《自然灾害灾情统计 第1部分:基本指标》进行扩展,尽量全面的反映灾害造成的人员伤亡、财产损失和资源环境的破坏情况.","全国减灾救灾标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[318,80654,"自然灾害灾情统计第3部分:分层随机抽样灾情统计方法","T   ","Z   ","","",2010,"民政部","全国减灾救灾标准化技术委员会","国家减灾委员会办公室、民政部救灾司、民政部国家减灾中心","本标准拟规定自然灾害灾情统计的灾情统计调查方法-分层随机抽样方法.适用于自然灾害管理部门及其他相关机构的灾情统计工作.主要给出了分层抽样方法的原理,便于抽样时合理分层,并详细描述分层抽样方法,同时,给出一个具体算例,该算例达到简便易用,操作性强并且能实际指导灾情统计目的.","全国减灾救灾标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[319,79915,"柠檬","T   ","Z   ","","",2010,"农业部","农业部","四川省标准化研究院、安岳县柠檬科学技术研究所","本标准规定了安岳柠檬鲜果的等级、外观质量、内在品质、卫生指标、质量指标、检验方法、柠檬鲜果包装及贮存、运输及标志、标签等内容.适用于符合安岳柠檬质量规范的柠檬鲜果.","四川省质量技术监督局","农业食品标准部","蔡彬"]
[320,78235,"贝类包拉米虫病检疫技术规范","T   ","Z   ","","",2011,"农业部","全国动物防疫标准化技术委员会","中国检验检疫科学研究院","本标准规定了包拉米虫病检疫时的样品采集、组织切片观察、PCR及荧光PCR检测操作规程.本标准适用于牡蛎等水生动物及其产品中携带牡蛎包拉米虫(Bonamia ostreae)、包拉米原虫(Bonamia sp)等包拉米虫的检疫,也可用于养殖场包拉米虫病的监测.","中国标准化研究院","农业食品标准部","陈伟亮"]
[321,78585,"再制造 术语","T   ","Z   ","","",2011,"国家标准化管理委员会","全国绿色制造技术标准化技术委员会，全国产品回收利用标准化技术委员会","中国人民解放军装甲兵工程学院再制造技术国防科技重点实验室、中国重汽济南复强动力有限公司、中机生产力促进中心","本标准适用于再制造工程的生产管理、技术开发与研究、企业经营及标准制定等工作.主要内容包括:再制造工程和生产中常用的术语及其定义.","全国绿色制造技术标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[322,78599,"社会保险服务  总则","T   ","Z   ","","",2010,"人力资源和社会保障部（劳动）\n","全国社会保险标准化技术委员会","人力资源和社会保障部社会保险事业管理中心","本标准适用于全国社会保险经办服务机构.本标准规定了社会保险标准体系.主要包括社会保险经办服务理念及目标、服务承诺、服务环境和设施、服务人员、服务程序、服务质量控制、服务监督与投诉处理等.","人力资源和社会保障部（劳动）","服务业标准部","吴楠"]
[323,78600,"社会保障服务中心设备、设施要求","T   ","Z   ","","",2010,"人力资源和社会保障部（劳动）\n","全国社会保险标准化技术委员会","人力资源和社会保障部社会保险事业管理中心","本标准适用于全国社会保险经办服务机构.  本标准规定了社会保障服务中心选址、建设规模、功能区划分比例,以及设备、设施的要求.规定了社会保障服务中心的标准色.社会保险标牌、单位标牌的尺寸、材质、颜色、悬挂位置等.","人力资源和社会保障部（劳动）","服务业标准部","吴楠"]
[324,78605,"国家医疗保险药品代码","T   ","Z   ","","",2010,"人力资源和社会保障部（劳动）\n","全国物品编码标准化技术委员会","中国医疗保险研究会、中国物品编码中心","范围：国内注册的所有化学药品、生物制品、中成药，以及国内市场上流通的进口药品.\n技术内容：化学药品按解剖学、药理学、化学结构等相关内容分类；中成药按功能主治分类→为不同类别药品赋码→根据医疗保险服务、管理及监督等工作的实际需求进行扩展→完成中国医疗保险编码系统","人力资源和社会保障部（劳动）","工业标准二部","张成宇"]
[325,78606,"国家医疗保险医疗服务项目代码","T   ","Z   ","","",2010,"人力资源和社会保障部（劳动）\n","全国物品编码标准化技术委员会","中国医疗保险研究会、中国物品编码中心","1、范围：发改委、卫生部定的《全国医疗服务价格项目规范》的所有项目，以及地方新增的医疗服务项目；《全国医疗服务价格项目规范》除外内容界定的医用材料，以及所有经过国家药监局注册的医疗器械.\n2、主要技术内容：诊疗项目以《全国医疗服务价格项目规范》的分类为基础，临床诊疗类项目采用国际疾病分类的ICD-9-CM的分类原则；医疗器械根据国家药监局《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械分类规则》，采用医疗器械分类目录的框架进行分类.","人力资源和社会保障部（劳动）","工业标准二部","张成宇"]
[326,77914,"毕业生就业指导服务规范","T   ","Z   ","","",2010,"人力资源和社会保障部（人事）","全国人才服务标准化技术委员会","全国人才流动中心、中国人才交流协会","本标准为“全国人才服务标准体系框架”中业务标准之十二.本标准明确了毕业生就业指导业务的服务内容，规定了毕业生就业指导从业人员资质和要求，确定了毕业生就业指导业务的基本要求及工作流程，适用于人才服务机构开展毕业生就业指导业务.","全国人才服务标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[327,77926,"人才测评服务 规范","T   ","Z   ","","",2010,"人力资源和社会保障部（人事）","全国人才服务标准化技术委员会","人力资源和社会保障部人力资源市场司、中国人才交流协会","本标准为“全国人才服务标准体系框架”中业务标准之四.本标准规定了与人才测评相关的专业术语，明确了人才测评业务范围和从业人员资质，规定了人才测评服务的工作流程和基本要求，适用于各类人才服务机构开展人才测评业务.","全国人才服务标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[328,77927,"人力资源服务 术语","T   ","Z   ","","",2010,"人力资源和社会保障部（人事）","全国人才服务标准化技术委员会","人力资源和社会保障部人力资源市场司、中国人才交流协会","本标准为“全国人才服务标准体系框架”中基础标准之一.本标准确定了人力资源服务领域里人力资源服务基本概念术语、人力资源服务作业术语、人力资源服务技术与设施术语，适用于人力资源服务领域的信息处理与交换，亦适用于相关的法律、文件.","全国人才服务标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[329,77931,"人力资源服务图形标识","T   ","Z   ","","",2010,"人力资源和社会保障部（人事）","全国人才服务标准化技术委员会","中国人才交流协会、全国人才流动中心","本标准为“全国人才服务标准体系框架”中基础标准之二.本标准确定了人力资源服务领域所使用图形标识的术语和定义及其内容，规定了人力资源服务图形标识的绘制和制作，规定了人力资源服务图形标识的应用，适用于人力资源服务相关设施、场地，亦适用于相关出版物及信息载体.","全国人才服务标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[330,77932,"人力资源培训服务规范","T   ","Z   ","","",2011,"人力资源和社会保障部（人事）","全国人才服务标准化技术委员会","中国人才交流协会、全国人才流动中心","本标准为“全国人才服务标准体系框架”中业务标准之八.本标准明确了人力资源培训业务的服务内容，规定了从事人力资源培训业务的机构资质和人员要求，确定了人力资源培训业务的工作流程和基本要求，适用于人力资源服务机构开展人力资源培训业务.","全国人才服务标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[331,77954,"人力资源信息服务规范","T   ","Z   ","","",2010,"人力资源和社会保障部（人事）","全国人才服务标准化技术委员会","中国人才交流协会、全国人才流动中心","本标准为“全国人才服务标准体系框架”中业务标准之二.本标准明确了人力资源网站招聘、求职、培训等业务的服务内容，规定了人力资源网站服务人员的资质和要求，确定了人力资源网站业务的基本要求及工作流程，适用于人力资源服务机构开展人力资源网站服务业务.","全国人才服务标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[332,77915,"人事外包服务规范","T   ","Z   ","","",2010,"人力资源和社会保障部（人事）","全国人才服务标准化技术委员会","中国人才交流协会、全国人才流动中心","本标准为“全国人才服务标准体系框架”中业务标准之七.本标准明确了人事外包业务的术语、服务内容，规定了人事外包从业人员资质和要求，确定了人事外包业务的基本要求及工作流程，适用于人才服务机构开展人事外包业务.","全国人才服务标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[333,80146,"调味品术语","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","全国调味品标准化技术委员会","中国调味品协会","调味品行业的名词术语","全国调味品标准化技术委员会","农业食品标准部","王晓燕"]
[334,75467,"瓶装、罐装和其它封装饮料自动售货机的性能试验方法","T   ","Z   ","","ANSI/ASHRAE 32.1:2004",2011,"商务部","全国制冷标准化技术委员会","中国制冷学会等","本标准规定了用于销售瓶装、罐装和其它封装饮料的单元式机械制冷自动售货机的性能和效率试验方法,主要内容为:1)定义了标准瓶装、罐装和其它封装饮料储存容量；2)建立了一套用于决定自动售货机实验室性能的通用实验方法；3)定义了实验方法中使用的术语和定义,确立了性能试验的条件.","全国制冷标准化技术委员会","工业标准二部","张楠"]
[335,78549,"城市商业中心等级划分","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","中国商业联合会商业标准中心、中国商业统计学会","本标准适用于高密度聚集大量零售业、住宿餐饮业、休闲娱乐业和办公写字楼的城市中心区域(中央商业区、商业区(街)、商圈).\n本标准制定了“城市商业中心”的术语和定义、城市商业中心的分类原则和量化标志、城市商业中心发展状况的核查方案和实施办法.","中国商业联合会","服务业标准部","薛强"]
[336,79601,"二手车鉴定评估机构技术规范","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","中国汽车流通协会","适用范围：二手车鉴定评估机构.其他二手车相关企业参照执行.\n主要技术内容：通过专业人员，借助检测设备与工具，按照相对科学的评估方法，统一的评估标准和流程，遵循特定的法则，对发动机系统、转向系统、传动系统、制动系统、悬挂系统、车辆外观、底盘等重要部件进行检测，对各项技术指标进行量化，将二手车鉴定评估细化成检测鉴定和估值两个环节.并由二手车经营企业向消费者告知二手车技术状况鉴定结果，或由第三方鉴定评估机构对车辆技术状况进行鉴定评估，出具客观真实具有公信力的鉴定评估报告.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[337,79337,"二手汽车量化鉴定评估方法","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","安徽省汽车检测中心","本标准规定了二手汽车进行量化鉴定评估的条件和要求、重置成本法评估计算、成新率、修正系数、价值评估、鉴定评估结果和报告以及交易市场价格的确定.本标准把二手汽车的七项主要职能作为检测分级量化作为主要指标进行评估.","安徽省质量技术监督局","服务业标准部","薛强"]
[338,80762,"国际货运代理包板服务质量要求","T   ","Z   ","","",2011,"商务部","商务部","中国国际货运代理协会、中国外运集团总公司、新景程国际物流有限公司等.","本标准包含分类和分项、包装和标志、包板申请、包板运输合同要素、运输凭证、作业流程、从业人员资格、承运和交接、运输和装卸、注意事项、服务质量评估与改进等服务质量要求","商务部","服务业标准部","薛强"]
[339,80763,"国际货运代理包机服务质量要求","T   ","Z   ","","",2011,"商务部","商务部","中国国际货运代理协会、中国外运集团总公司、新景程国际物流有限公司等.","本标准内容包括术语与定义、包机策略、申请、合同要素、航路申请、运输凭证、包机取消、协议转让等服务质量要求.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[340,80685,"国际货运代理报关服务质量要求","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","浙江双马国际货运有限公司、中国国际货运代理协会、中国海运(集团)总公司等.","本标准包括资格认定及类型、人员的资质要求、行为规范，委托事项审查、接受委托、单证审核、文书办理、申报、缴费、单证交接等服务质量.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[341,80755,"国际货运代理报检服务质量要求","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","浙江双马国际货运有限公司、中国国际货运代理协会、中国海运(集团)总公司等.","本标准包括资格认定及类型、人员的资质要求、行为规范，委托事项审查、接受委托、单证审核、文书办理、申报、缴费、单证交接等服务质量.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[342,80756,"国际货运代理单证缮制服务质量要求","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","浙江双马国际货运有限公司、中国国际货运代理协会、深圳市联合纵横国际货运代理有限公司","本标准包括定义、资格要求、基本要求、缮制、审核、更改、单证交接、单证档案管理等服务质量.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[343,80758,"国际货运代理订舱服务质量要求","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","新景程国际物流有限公司、中国国际货运代理协会、中国海运(集团)总公司等.","本标准包括委托 、订舱对象及方式、单证审核、订舱确认、费用核查、跟踪服务、单证处理等质量要求.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[344,80684,"国际货运代理服务机构网络风险评估","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","浙江双马国际货运有限公司、中国国际货运代理协会、新景程国际物流有限公司、中国外运集团总公司","本标准从服务机构的种类、需求分析、功能定位、风险评价、风险控制、风险转移、业务指导，业务衔接、跟踪、绩效评估与改进等方面进行规范.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[345,80787,"国际货运代理管道运输服务质量要求","T   ","Z   ","","",2011,"商务部","商务部","中国国际货运代理协会、中国外运集团总公司、新景程国际物流有限公司等.","本标准包括资格要求、管道运行管理资料档案、调度设备和通信设备、运行资料分析、运行计划编制、运行调度、应急处理等服务质量.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[346,80760,"国际货运代理拼装箱服务质量要求","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","深圳市联合纵横国际货运代理有限公司、中国国际货运代理协会、新景程国际物流有限公司、中国外运集团总公司等.","本标准包括订舱 、托运 、空箱发放与领取、拼箱装箱、整箱货交接 、交接签证 、单证处理等作业规范.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[347,80759,"国际货运代理托运服务质量要求","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","新景程国际物流有限公司、中国国际货运代理协会、中国外运集团总公司等.","本标准包括托运前准备、托运确认、货物的托运与承运、单证处理、货物交接、信息服务等服务质量要求","商务部","服务业标准部","薛强"]
[348,80761,"国际货运代理危险品运输服务质量要求","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","上海宝霖国际危险品物流有限公司、中国国际货运代理协会、中国海运(集团)总公司、新景程国际物流有限公司等.","本标准包括1.\t企业资质要求、从业人员资格、托运与承运、作业组织、运输工具和设备、包装、标识、分类、合理配载、仓储、单证处理、货物交接、装卸作业、监督检查、\t应急处理.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[349,80764,"国际货运代理租船服务质量要求","T   ","Z   ","","",2011,"商务部","商务部","深圳市联合纵横国际货运代理有限公司、中国国际货运代理协会、中国中钢集团总公司等.","本标准包括定义、询价、要约、还价、承诺、订租确认书和合同履行等服务质量要求.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[350,80757,"国际展品运输服务质量要求","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","新景程国际物流有限公司、中国国际货运代理协会、中国外运集团总公司等.","本标准包括发货、接货、运输方式、时间安排、单证准备与制作、保险、包装、标识、运输、绑扎加固、仓储、费用支付等服务质量.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[351,80789,"集装箱货运代理服务规范","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","中国国际货运代理协会、新景程国际物流有限公司、深圳市联合纵横国际货运代理有限公司等.","本标准包括资格要求、单证、风险控制、订舱、货物收受交付、运输、中转、集运、费用结算等服务规范.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[352,80926,"零售业态分类","T   ","X   ","GB/T 18106-2004","",2010,"商务部","商务部","中国连锁经营协会","零售业态的分类标准及其分类原则和各种业态的结构特点","商务部","服务业标准部","薛强"]
[353,80840,"农村地区家电维修\n服务规范","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","中国家用电器维修协会牵头，业内企业参与","对为农村地区家电提供维修服务的企业的人员资质、企业资质、信息、网络建设、维修服务方式、内容、流程、质量、技术支持等服务进行规范，明确行业评测、监督协调等内容.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[354,80788,"汽车货运代理服务质量要求","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","中国国际货运代理协会、新景程国际物流有限公司、深圳市联合纵横国际货运代理有限公司、上海宝霖国际危险品物流有限公司等.","本标准包括委托代理、单证审核、货物收受、单证、报关报检、转关、运输、中转、集运、过境运输、货物交付、费用结算等服务质量.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[355,80786,"契约承运人服务质量要求","T   ","Z   ","","",2010,"商务部","商务部","深圳市联合纵横国际货运代理有限公司、中国国际货运代理协会、中国外运集团总公司等.","本标准包括资格要求、单证要求、风险控制、货物收受交付、费用结算、信息服务等服务质量.","商务部","服务业标准部","薛强"]
[356,81106,"大坝观测仪器 钢筋计 第2部分：振弦式钢筋计","T   ","Z   ","","",2011,"水利部","水利部","水文仪器质检中心","本部分规定了振弦式钢筋计的定义、分类及结构组成、技术要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存等.\n本部分适用于埋设在混凝土建筑物内部的振弦式钢筋计.","水利部","农业食品标准部","陈伟亮"]
[357,81096,"河流泥沙测验及颗粒分析仪器","T   ","Z   ","","",2011,"水利部","水利部","水文仪器质检中心","本标准规定了河流泥沙测验及粒度分析仪器产品的基本技术条件，包括定义、分类组成、规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志及使用说明书、包装、运输、贮存等方面的内容.\n本标准适用于江河、湖泊、水库、渠道等泥沙采样、现场测沙及粒度分析的仪器.","水利部","农业食品标准部","陈伟亮"]
[358,81083,"流速流量仪器第2部分：声学流速仪","T   ","Z   ","","",2011,"水利部","水利部","水文仪器质检中心","GB/T 11826的本部分规定了超声波声脉冲传播时差法测速的声学流速仪的产品分类、要求、试验方法、检测规则及标志、使用说明书、包装、运输、贮存等.","水利部","农业食品标准部","陈伟亮"]
[359,81082,"水文测杆","T   ","Z   ","","",2011,"水利部","水利部","水文仪器质检中心","本部分适用于明渠及感潮河口直接测量水深的测杆和用于悬吊测速或采样仪器如流速仪、采样器进行测点定位的测杆.","水利部","农业食品标准部","陈伟亮"]
[360,81095,"水文自动测报系统设备基本技术条件","T   ","Z   ","","",2011,"水利部","水利部","水文仪器质检中心","本标准规定了水文自动测报系统设备通用技术条件的分类与结构组成、技术要求、试验方法、检验规则、标志与使用说明书、包装、运输、贮存等要求.\n本标准适用于测量江河、湖泊、水库、灌渠、水渠等水文数据的各种水文自动测报系统设备通用技术条件.","水利部","农业食品标准部","陈伟亮"]
[361,81086,"水资源管理信息代码编制规定","T   ","Z   ","","",2011,"水利部","水利部","水资源中心","适用于水利信息所有范围","水利部","农业食品标准部","陈伟亮"]
[362,81094,"土壤水分(墒情)监测仪器","T   ","Z   ","","",2011,"水利部","水利部","水文仪器质检中心","适用于土壤科学研究、农业科研生产、水利工程及农业气象等领域中的进行土壤水分测量和监控的仪器.\n规定了土壤水分(墒情)监测仪器类产品的分类组成、规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志及使用说明书、包装、运输、贮存等方面的内容.","水利部","农业食品标准部","陈伟亮"]
[363,81105,"岩土工程仪器 信号与接口(项目名称已调整)","T   ","Z   ","","",2011,"水利部","水利部","水文仪器质检中心","本次标准制订，将重点规定岩土工程仪器的传感器与显示、记录设备或其他自动化设备间的信号和接口的定义、分类、技术要求和试验方法.\n适用于所有岩土工程仪器，包括土工试验仪器、大坝监测仪器、岩石测试仪器.","水利部","农业食品标准部","陈伟亮"]
[364,81102,"岩土工程仪器设备检验测试通用技术规范","T   ","Z   ","","",2011,"水利部","水利部","水文仪器质检中心","本次标准制订，将重点规定岩土工程仪器设备的技术要求、试验条件、试验方法等技术内容.技术要求包括产品性能方面、功能方面，按照通用部分和专用部分分别提出要求.试验条件和方法将按照通用部分和专用部分分别编写.\n 适用于所有岩土工程仪器，包括土工试验仪器、大坝监测仪器、岩石测试仪器的检验、测试及科学试验等.","水利部","农业食品标准部","陈伟亮"]
[365,81104,"岩土工程仪器通则(项目名称已调整)","T   ","Z   ","","",2011,"水利部","水利部","水文仪器质检中心","适用于所有岩土工程仪器，包括土工试验仪器、大坝监测仪器、岩石测试仪器","水利部","农业食品标准部","陈伟亮"]
[366,80849,"笔迹鉴定技术规范","T   ","Z   ","","",2010,"司法部","司法部","司法部司法鉴定科学技术研究所","笔迹鉴定技术规范由以下几个部分构成.1、笔迹鉴定术语及笔迹特征分类标准:规定文件鉴定中笔迹鉴定常用术语及其定义,及笔迹特征的分类标准等；2、笔迹特征比对表的制作规范:规定笔迹鉴定中笔迹特征比对表制作过程中,检材和样本的选取、编排、标识的要求,及笔迹特征标示规范等；3、笔迹鉴定结论种类及判断标准:规定笔迹鉴定结论的种类及其判断标准,及不同情况下鉴定结论的表述方式等；4、笔迹鉴定规程:规定一般笔迹鉴定中正常和非正常(条件变化、伪装、摹仿)笔迹的检验程序和方法；5、签名鉴定规程:规定签名笔迹鉴定的常用术语及其定","司法部","服务业标准部","陈伟清"]
[367,80850,"篡改(污损)文件鉴定技术规范","T   ","Z   ","","",2010,"司法部","司法部","司法部司法鉴定科学技术研究所","篡改(污损)文件鉴定技术规范由以下几个部分构成.1、变造文件鉴定规程:规定篡改(污损)文件鉴定中各类添加、改写、涂抹、消退、擦刮等变造文件的检验程序和方法等；2、污损文件鉴定规程:规定篡改(污损)文件鉴定中各类污染、损坏、分离等污损文件的检验程序和方法；3、文件印压痕迹鉴定规程:规定篡改(污损)文件鉴定中文件压痕字迹的检验程序和方法等.","司法部","服务业标准部","陈伟清"]
[368,80808,"男子性功能障碍法医学鉴定标准","T   ","Z   ","","",2010,"司法部","司法部","司法部司法鉴定科学技术研究所","适用于人身损害、性犯罪等刑事案件,以及婚姻纠纷、人身损害赔偿等民事案件中涉及男子性功能障碍的法医学鉴定.主要包括阴茎勃起功能障碍及射精功能障碍的分类、分级,法医学鉴定方法.","司法部","服务业标准部","陈伟清"]
[369,80812,"尿液中△9-四氢大麻酸的液相色谱-串联质谱分析","T   ","Z   ","","",2010,"司法部","司法部","司法部司法鉴定科学技术研究所","基于标准的先进性、科学性和适用性相统一的原则,以尿液为主要的生物检材,首先建立免疫筛选分析方法,然后经过样品前处理、运用特异性强、灵敏度高的LC-MS/MS-MRM分析方法,对尿液中大麻代谢物进行分析,以满足法庭毒物分析和临床毒物分析的需要.","司法部","服务业标准部","陈伟清"]
[370,80823,"亲权鉴定实验室规范及技术要求","T   ","Z   ","","",2010,"司法部","司法部","司法部司法鉴定科学技术研究所","结合亲子鉴定的技术特点,提出DNA亲子鉴定实验室规范及技术规范的基本框架.本标准按照中华人民共和国国家标准编制的相关要求进行编写,内容包括范围、定义、采样要求、DNA提取方法、基因座选择原则、分型方法选择原则、鉴定意见的表述方式、亲权指数计算方法、鉴定结论的判定依据、检测结果中出现特殊情况的处理方法等.","司法部","服务业标准部","陈伟清"]
[371,80851,"特种文件鉴定技术规范","T   ","Z   ","","",2010,"司法部","司法部","司法部司法鉴定科学技术研究所","特种文件鉴定技术规范:规定文件检验实践中常见的货币、护照、有效证件、有价票据等特殊种类文件的检验程序和方法.","司法部","服务业标准部","陈伟清"]
[372,80852,"文件材料鉴定技术规范","T   ","Z   ","","",2010,"司法部","司法部","司法部司法鉴定科学技术研究所","文件材料鉴定技术规范包括以下常见文件材料的鉴定规范:1、纸张鉴定规范:规定文件鉴定中常见纸张的检验规程和方法；2、墨水鉴定规范:规定文件鉴定中常见墨水的检验规程和方法；3、油墨鉴定规范:规定文件鉴定中常见油墨的检验规程和方法；4、墨粉鉴定规范:规定文件鉴定中常见粉墨的检验规程和方法；5、粘合剂鉴定规范:规定文件检验实践中常见粘合剂的检验程序和方法.","司法部","服务业标准部","陈伟清"]
[373,80854,"文件鉴定通用规范","T   ","Z   ","","",2010,"司法部","司法部","司法部司法鉴定科学技术研究所","文件鉴定通用规范为文件鉴定中应当遵循的程序、要求、术语等,由以下几个部分构成.1、文件鉴定通用术语:规范文件鉴定中常用的术语及其定义；2、文件鉴定通用程序:规范文件鉴定中案件的受理程序、检验/鉴定程序、送检材料的流转程序、结果报告程序、检验记录程序、档案管理程序等；3、文件物证的勘验和提取要求:规范文件鉴定中文件物证勘验的任务和程序,及文件物证提取、固定、保存的要求等；4、文件鉴定样本的收集和制作要求:规范文件鉴定中样本收集的要求,及文件鉴定中样本制作的要求.","司法部","服务业标准部","陈伟清"]
[374,80855,"文件制作时间鉴定技术规范","T   ","Z   ","","",2010,"司法部","司法部","司法部司法鉴定科学技术研究所","文件制作时间鉴定技术规范包括以下几个部分:1、文件制作时间鉴定通用程序:规定文件制作时间鉴定的术语和应当遵循的通用程序和基本方法等；2、印章印文盖印时间鉴定规程:规定文件制作时间鉴定中各类印章盖印时间的检验程序和方法等；3、朱墨时序鉴定规程:规定文件制作时间鉴定中常见的印章印文与各类手写和机制文字交叉部位形成先后顺序的检验程序和方法等；4、静电复印文件制作时间鉴定规程:规定文件制作时间鉴定中常见的静电复印文件制作时间的检验程序和方法；5、打印文件制作时间鉴定规程:规定文件制作时间鉴定中常见的打印文件制作时","司法部","服务业标准部","陈伟清"]
[375,80856,"印刷文件鉴定技术规范","T   ","Z   ","","",2010,"司法部","司法部","司法部司法鉴定科学技术研究所","印刷文件鉴定技术规范由以下几个部分构成.1、印刷文件鉴定术语:规定文件鉴定中印刷文件鉴定常用的基本术语及定义等；2、印刷文件制作方法及其特点:描述了文件鉴定实践中常见印刷文件的各类制作方法及其基本特点等；3、印刷文件种类鉴定:规定文件鉴定印刷文件的制作方法和制作工具种类鉴定的步骤和方法等；4、静电复印文件同机鉴定规程:规定印刷文件鉴定中静电复印文件同机鉴定的步骤和方法等；5、打印文件同机鉴定:规定印刷文件鉴定中打印文件同机鉴定的步骤和方法等；6、传真原始文件鉴定:规定印刷文件鉴定中传真印文件原始件鉴定的步","司法部","服务业标准部","陈伟清"]
[376,80857,"印章印文鉴定技术规范","T   ","Z   ","","",2010,"司法部","司法部","司法部司法鉴定科学技术研究所","印章印文鉴定技术规范由以下几个部分构成.1、印章印文鉴定术语及印文特征分类标准:规定文件鉴定中印章印文鉴定常用术语及其定义,及印文特征的分类标准等；2、印文特征比对表的制作规范:规定印章印文鉴定中印文特征比对表制作过程中,检材和样本的选取、编排、标识的要求,及印文特征标示规范等；3、印章印文鉴定结论种类及判断标准:规定印章印文鉴定结论的种类及其判断标准,及不同情况下鉴定结论的表述方式等；4、印章印文鉴定规程:规定印章印文鉴定中盖印印文和仿真印文(照相制版印文,扫描打印印文,复印印文,手工和机械雕刻,激光雕","司法部","服务业标准部","陈伟清"]
[377,78975,"电力牵引  轨道机车车辆和公路车辆用旋转电机  第3部分:用损耗总和法来确定变流器供电的交流电动机的总损耗","T   ","Z   ","","IEC 60349-3:1995",2010,"铁道部","全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会","株洲所、永济新时速、株洲电机股份","本标准定义了适用于符合IEC349-2的变流器供电的电机的测试损耗的总和法.变流器供电的电动机的总损耗可用损耗总和法来确定,这些损耗由负载试验和空载试验得到.本标准旨在规定一种用损耗总和法确定总损耗的方法.本标准规定了测量所需仪器要求以及具体的损耗测量原理、测量参数方面要求、推荐性测量方案.","铁道部","工业标准二部","王莉"]
[378,78977,"电力牵引 架空接触网","T   ","Z   ","","IEC 60913:1988",2010,"铁道部","全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会","铁四院、中铁电化院、铁三院、铁二院、铁一院","本标准明确规定了电力牵引架空线路的设计和建设标准,是电力牵引架空线路的最基础的标准,适用于电气化铁路、城市有轨电车和无轨电车架空线路.其主要内容包括:术语和定义、架空接触网系统的要求、设计说明、架空接触网设备和部件、接触线和其他金属线、电气连接、电分段装置和施工设计等.","铁道部","工业标准二部","王莉"]
[379,78979,"轨道交通 地面装置 第1部分:电气安全和接地防护的规定","T   ","Z   ","","IEC 62128-1:2003",2010,"铁道部","全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会","中铁电化院、铁四院、铁三院、铁二院、铁一院","本标准是地面装置系列标准的第1部分,规定了城市轨道交通、电气化铁路牵引供电系统和动力照明系统中的地面装置(如变电所、开闭所、回流电路以及接地导体等)有关电气安全和接地的防护规定,是牵引电气行业地面装置有关安全和接地方面最基础的标准.本标准适用于干线铁路、地市轨道交通(有轨电车、无轨电车、工矿机车、地铁、磁悬浮车辆)和材料运输系统的牵引供电系统.","铁道部","工业标准二部","王莉"]
[380,78980,"轨道交通 地面装置 第2部分:直流牵引系统产生的杂散电流防护的规定","T   ","Z   ","","IEC 62128-2:2003",2010,"铁道部","全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会","中铁电化院、铁四院、铁三院、铁二院、铁一院","本标准是地面装置系列标准的第2部分,定义了直流杂散电流,解释了杂散电流产生和危害,对可能受影响的部件或结构件提出了防护要求.本标准主要规定了城市轨道交通直流牵引供电系统的负回流和结构物中(如钢轨、隧道、桥梁、道床、车场以及管道等)有关杂散电流的防护规定,是牵引电气行业地面装置有关直流牵引供电系统杂散电流防护方面最基础的标准.本标准适用于干线铁路、地市轨道交通(有轨电车、无轨电车、工矿机车、地铁、磁悬浮车辆)和材料运输系统的直流牵引供电系统.","铁道部","工业标准二部","王莉"]
[381,78978,"轨道交通 机车车辆 制成后投入使用前的试验方法","T   ","Z   ","","IEC 61133:2006",2010,"铁道部","全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会","时代电气、四方股份、同车公司、株机公司、大连机辆公司、长客股份","本标准定义机车车辆验收试验的有关对象、考核项目、合格指标、试验手段和程序、试验文件等要求.本标准,部分或全部适用于所有轨道交通机车车辆(有轨电车、无轨电车、磁悬浮列车、地铁车辆、货车、客车等),但不包括专用机车车辆,例如铺轨机、道碴清筛机和职工通勤车.","铁道部","工业标准二部","王莉"]
[382,78984,"轨道交通 机车车辆和供电(站)交互匹配技术准则","T   ","Z   ","","62313",2010,"铁道部","全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会","铁四院、北京交大、中铁电化院、铁三院、铁科院机辆所","本标准规定了机车车辆相关基础设施的验收要求,规定了列车单元与地面装置间接口处电源的精确度与质量要求,规定了“供电系统“框架内机车车辆与地面牵引电气设备间的接口,规定了TSI线路(高速与常规线路)和传统线路的不同要求. 其内容涉及:机车车辆和供电的安全防护,如短路保护；线路供电和机车内部供电的匹配；再生制动和供电系统的匹配；其他机车行为的供电匹配.","铁道部","工业标准二部","王莉"]
[383,78976,"牵引用旋转电机换向的评定和制订规范","T   ","Z   ","","IEC 60638:1979",2010,"铁道部","全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会","永济新时速公司、株洲电机股份、株机公司、同车公司","对电机的换向提出评定准则,规定了试验中的观察试验内容,统一了代表各类情况的标志代码.其内容包括术语和定义、检查规则、记录的解释、检查频度、火花代码、换向条件、电刷条件等.","铁道部","工业标准二部","王莉"]
[384,78633,"机车车辆车体钢结构强度设计要求","T   ","Z   ","","",2011,"铁道部","铁道部","大同电力机车公司、戚墅堰机车公司、大连机车车辆公司、株洲电力机车公司、资阳机车公司等","机车车体结构的定义；结构强度、刚度及疲劳强度要求；设计载荷及振动频率；材料的许用应力；强度验证试验.","铁道部","工业标准一部","陈希鹏"]
[385,78782,"病媒生物感染病原体采样规程  鼠","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","北京出入境检验检疫局","本标准适用于检测病原体时鼠的采样.主要技术内容包括:采样要求、采样数量、样品运送、样品的制备与保存等.","卫生部","服务业标准部","屈昊"]
[386,78783,"病媒生物感染病原体采样规程  蚊","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所","本标准适用于检测病原体时蚊的采样.主要技术内容为:采样要求、采样数量、样品运送、样品的制备与保存等.","卫生部","服务业标准部","屈昊"]
[387,78784,"病媒生物感染病原体采样规程  蚤","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所","本标准适用于检测病原体时蚤的采样.主要技术内容:采样要求、采样数量、样品运送、样品的制备与保存等.","卫生部","服务业标准部","屈昊"]
[388,78790,"病媒生物危害风险评估原则与指南   鼠","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","北京市疾病预防控制中心","本标准适用于病媒生物性传染病主要媒介鼠的危害风险评估.主要技术内容为在标准体系总体框架的指导下,研究和分析开展重要病媒生物鼠风险分析及其应用的标准需求,编制其危害风险分析及应用的原则、方法、程序等.","卫生部","服务业标准部","屈昊"]
[389,78793,"病媒生物应急监测与控制 水灾","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","中国疾病预防控制中心、湖北省疾病预防控制中心","本标准适用于水(洪)灾时媒介生物监测与控制.主要技术内容为水(洪)灾发生时媒介生物的应急控制工作流程、应急预案的制定、预案的启动、应急监测和控制方法、效果评价等.","卫生部","服务业标准部","屈昊"]
[390,78832,"除臭类化妆品人体安全性和功效检验评价方法","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","上海市皮肤病性病医院 中国人民解放军空军总医院 中山大学附属第三医院","通过应用国际上公认的不同异戊酸溶液浓度作为不同臭味水平的标准,对符合标准的评估者进行培训,培训后通过盲法对评判者的嗅觉敏感性进行检验,从其中选出嗅觉敏感性和稳定性较好的4位评判者作为试验臭味评估的评判者.所有的受试者者在应用除臭化妆品前、应用产品后6h和24h对其腋窝气味进行评估.同时为了避免气味干扰及间接腋窝评估,在每次评估前每位受试者均穿着一件新的体恤.在每次评估时回收体恤同时剪下腋窝周围的部分进行间接评估.对4位评判者评分一致性应用Kappa检验,剔除一致性差的评判者的评分, 然后对应用产品前后的评","卫生部","农业食品标准部","王乃铝"]
[391,78885,"大骨节病病区控制","Q   ","X   ","GB 16007-1995","",2010,"卫生部","卫生部","中国疾病预防控制中心地方病控制中心","本标准适用于指导全国大骨节病病区的防治工作,规定了病区控制及考核验收办法,适用于各级卫生主管部门对大骨节病防治效果的评估及对病区控制考核验收的实施.本次标准修订的主要部分为7~12岁儿童临床和右手X线检出率,由以前的7~16岁儿童临床检查改为7~12岁；X线阳性率由不超过10.00%更改为不超过5.00%.","卫生部","服务业标准部","屈昊"]
[392,78887,"地方性氟中毒病区划分判定标准","T   ","X   ","GB 17018-1997","",2010,"卫生部","卫生部","中国疾病预防控制中心地方病控制中心","本标准主要适用范围为饮水型地方性氟中毒病区、燃煤污染型地方性氟中毒病区和饮茶型氟中毒病区.主要技术内容包括环境氟摄入量、病情判定等方面.","卫生部","服务业标准部","屈昊"]
[393,78888,"地方性砷中毒病区控制标准","Q   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","内蒙古地方病防治研究中心","本标准适用于地方性砷中毒防治效果评价与管理.主要技术内容包括适用范围、引用标准、病情控制标准、环境控制标准等.","卫生部","服务业标准部","屈昊"]
[394,78853,"化妆品安全性评价程序和方法总 则","T   ","X   ","GB 7919-1987","",2010,"卫生部","卫生部","中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所","总则的主要内容涉及适用范围、规范性引用文件、术语和定义、毒理试验的原则要求、参考文献.在描述毒理学的相关内容时遵循了国际、国内的基本观点.毒理学试验的选择和确定与原GB 7919-87标准中的要求相比,更加明确和符合实际情况.","卫生部","农业食品标准部","王乃铝"]
[395,78829,"化妆品中22种防腐剂的测定-高效液相色谱法","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","北京市疾病预防控制中心环境卫生所","本方法适用于化妆品中对羟基苯甲酸酯等22种防腐剂的检测 .主要技术内容为色谱的分离条件；样品的提取条件；方法的检出限及定量下限；方法的线性范围；方法的精密度及准确度.","卫生部","农业食品标准部","王乃铝"]
[396,78828,"化妆品中挥发性有机溶剂的检验方法","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","广东省疾病预防控制中心","本标准规定了测定化妆品中二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、甲苯、四氯乙烯、乙苯、间、对-二甲苯、苯乙烯、邻-二甲苯、异丙苯15种挥发性有机溶剂的顶空-气相色谱法.    样品用纯水稀释,经顶空处理达气-液平衡后进样,用具有氢火焰离子化检测器的气相色谱仪进行分析.以保留时间定性,峰面积外标法定量.本法样品前处理方法可有效克服基体干扰,一次进样,同时分离和鉴定化妆品中残留的15种有机物,有效检测化妆品中的挥发性有机溶剂.方法灵敏准确,简单可行,易于推广应用","卫生部","农业食品标准部","王乃铝"]
[397,78827,"化妆品中抗UVA参数-临界波长测定方法","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","上海市疾病预防控制中心","本项目拟采用体外法,即紫外透射率分析仪测定临界波长,通过临界波长来判断是否具有抗UVA能力.并用体外法同体内法进行比较,考场两方法的匹配度.","卫生部","农业食品标准部","王乃铝"]
[398,78856,"化妆品中抗生素的测定方法","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所","该法适用于化妆品中抗生素的测定.本方法拟采用液相色谱/质谱/质谱(LC/MS/MS)法测定化妆品中抗生素,选用常见的抗生素建立LC/MS/MS谱库,能准确、灵敏、快速地鉴定化妆品抗生素.","卫生部","农业食品标准部","王乃铝"]
[399,78826,"化妆品中偶氮色素的检验方法","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","广东省疾病预防控制中心","范围:参考有关文献,建立苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和橘黄OT五种偶氮色素的标准检测方法.技术内容:1、样品前处理方法:从液液萃取、超声波提取、固相萃取、固相微萃取等方法中选择最佳提取手段.2、液相检测方法:仪器条件的优化,包括分离柱的选择,流动相条件摸索,方法的线性、相关性、精密度、准确度、重复性、回收率及最低检出限.3、液质检测方法:仪器调谐、色谱柱选择、流动相选择；选择离子源、雾化气、干燥气流量、分子离子峰和碎片峰的选择.方法的线性、相关性、精密度、准确度、重复性、回收率及最低检出限.","卫生部","农业食品标准部","王乃铝"]
[400,78857,"化妆品中去屑剂的标准检验方法","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所","该法适用于化妆品中去屑剂的测定.本方法拟采用高效液相色谱法定量测定化妆品中的常见去屑剂.","卫生部","农业食品标准部","王乃铝"]
[401,78858,"化妆品中维生素D2、D3的标准检验方法","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所","该法适用于化妆品中维生素D2和D3的测定.本方法拟采用高效液相色谱法定量测定化妆品中的维生素D2和D3.","卫生部","农业食品标准部","王乃铝"]
[402,78825,"化妆品中亚硫酸盐还原菌的检验方法","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所","本标准适用于化妆品中亚硫酸盐还原菌-产气荚膜梭菌的检验.    本标准主要对化妆品进行增菌培养、分离培养、染色镜检、动力试验、暴烈发酵、分解卵磷脂等实验,确定化妆品中亚硫酸盐还原菌的污染情况.","卫生部","农业食品标准部","王乃铝"]
[403,78824,"染发料类化妆品中染料测定","T   ","Z   ","","",2011,"卫生部","卫生部","广东省疾病预防控制中心","范围:1、对目前卫生规范染发剂中染料检测方法进行改进.2、调查化妆品生产厂家染发剂中染料的添加情况,从原料入手,筛选出染发中的常用染料.3、针对目前卫生规范规定了限用、禁用但还没有建立检测方法的染料,参考有关文献,建立完善的检测方法.技术内容:1、样品前处理方法:从液液萃取、超声波提取、固相萃取、固相微萃取等方法中选择最佳提取手段.2、液相检测方法:仪器条件的优化,包括分离柱的选择,流动相条件摸索,方法的线性、相关性、精密度、准确度、重复性、回收率及最低检出限.3、液质检测方法:仪器调谐、色谱柱选择、流动","卫生部","农业食品标准部","王乃铝"]
[404,78823,"脱毛类化妆品人体安全性及功效试验方法","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","中山大学附属第三医院","范围:本标准规定了所有脱毛类化妆品的脱毛功效和安全性的评价标准.  本标准适用于所有脱毛类化妆品的脱毛功效评价和安全性评价.  主要技术内容:在使用脱毛化妆品前后,分别使用数码相机和皮肤毛发图像分析软件对靶部位照相和毛发计数,根据前后毛发脱落的情况对该脱毛化妆品进行功效评价；依据皮肤反应出现情况和志愿者对产品的耐受性评价,对该脱毛化妆品进行安全性评价.","卫生部","农业食品标准部","王乃铝"]
[405,78811,"有害生物防制服务机构服务质量","T   ","Z   ","","",2010,"卫生部","卫生部","北京市疾病预防控制中心","本标准给出了我国有害生物防制服务机构病媒生物控制工作服务质量评价的原则,内容、方法和具体评价指标与服务要求等.","卫生部","服务业标准部","屈昊"]
[406,80807,"文化服务组织 标准体系","T   ","Z   ","","",2010,"文化部","全国剧场标准化技术委员会","中国艺术科技研究所","本标准规定了文化服务业分类、文化行业分类、文化服务标准的范围、文化服务标准的类型和内容以及文化服务标准化的范围.  本标准适用于文化部职责范围内的文化服务业.其他文化服务业可参照执行.","全国剧场标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[407,80839,"文化服务组织 术语及分类","T   ","Z   ","","",2010,"文化部","全国剧场标准化技术委员会","中国艺术科技研究所","主要针对文化部职责范围内的文化行业进行体系分类，包括文化行业分类、文化系统功能分类、文化类型分类以及文化体系的环境分类.","全国剧场标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[408,80806,"文化服务组织标准化工作指南  总则","T   ","Z   ","","",2010,"文化部","全国剧场标准化技术委员会","中国艺术科技研究所","本标准给出了文化服务标准化的范围、文化服务业的基本类型、文化服务标准的基本类型、文化服务标准的基本内容以及文化服务标准的实施与评价.  本标准适用于文化部职责范围内的文化服务业标准化工作.","全国剧场标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[409,80665,"舞台机械检验检测方法","T   ","Z   ","","",2010,"文化部","全国剧场标准化技术委员会","中国特种设备检测研究院","范围:舞台机械(包括剧场舞台机械、流动舞台车车载装置、临时搭建舞台及其他演出场所舞台机械)中台上、台下设备和防火幕等.主要技术内容:上述舞台机械检验检测的检验方法、检验规则和相关技术、参数要求.","全国剧场标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[410,80994,"社会艺术水平考级  管理","T   ","Z   ","","",2010,"文化部","全国社会艺术水平考级服务标准化技术委员会","中国艺术职业教育学会","本规范适用于社会艺术水平考级中针对教师培训和学生考试的考官.","全国社会艺术水平考级服务标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[411,80992,"社会艺术水平考级  考场设置与环境要求","T   ","Z   ","","",2010,"文化部","全国社会艺术水平考级服务标准化技术委员会","山东省文化厅","本考场设施规范适用于社会艺术水平考级中学生考试.内容包括:考场基础设施要求,如:建筑、交通,安全,环境卫生的要求；考场专业设施要求:考试道具,考试分区,考试标识等.","全国社会艺术水平考级服务标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[412,80988,"社会艺术水平考级 术语和分类","T   ","Z   ","","",2010,"文化部","全国社会艺术水平考级服务标准化技术委员会","中央音乐学院","本术语规范涵盖社会艺术水平考级服务标准中所使用的术语,适用于考级服务中教材、培训、考试和管理等方面.虽然本规范试图包罗万象,但仍然不能提供所有的词汇,同时由于部分标准存在其自定义,本规范也就不能提供社会艺术水平考级服务标准涉及的所有词汇.本术语规范着重介绍那些对理解考级服务标准具有重要作用的术语,术语也是按照其在标准中一般性的、确定的用法定义的","全国社会艺术水平考级服务标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[413,78202,"古籍保护","T   ","Z   ","","",2011,"文化部","全国图书馆标准化技术委员会","国家图书馆(国家古籍保护中心)","本标准主要针对汉文古籍,根据古籍保护工作需要扩展至敦煌、碑帖等特藏类文献.","全国图书馆标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[414,78203,"图书馆古籍特藏书库基本要求","T   ","Z   ","","",2011,"文化部","全国图书馆标准化技术委员会","国家图书馆(国家古籍保护中心)","本标准根据纸质文献和其他特藏类文献的要求,和中国四方地域的差异,对库房环境从建筑、照明、安防、消防等方面进行规范要求.","全国图书馆标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[415,78208,"图书馆机读规范","T   ","Z   ","","",2011,"文化部","全国图书馆标准化技术委员会","国家图书馆","本标准主要用于名称和主题规范控制.对于文献书目数据的制作,应遵循《中国机读目录格式》.","全国图书馆标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[416,78229,"图书馆机读目录","T   ","Z   ","","",2011,"文化部","全国图书馆标准化技术委员会","国家图书馆","以2008年出版的第三版UNIMARC 书目格式手册(IFLA Series on Bibliographic Control Vol 36)为最新参照材料,1996年颁布的文化部行业标准《中国机读目录格式》为蓝本,参考国内对机读目录格式的已有研究成果和实际编目经验予以制定.中国机读目录格式为中国各个书目机构编制标准的书目记录提供一个工具,实现各书目机构之间进行书目数据交换与共享以及同国外书目机构进行书目数据的交换与共享；该格式对专著、连续性资源、测绘制图资料、印刷乐谱、音像制品、缩微制品、电子资源和古籍","全国图书馆标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[417,80743,"民歌、器乐音频资源元数据标准","T   ","Z   ","","",2010,"文化部","全国文化艺术资源标准化技术委员会","文化部民族民间文艺发展中心、山西省音乐舞蹈曲艺研究所","1、范围:本标准适用于对民歌、器乐音频资料的数字化过程.其他舞台艺术剧目形式的艺术音频资料,亦可参照本规则著录.2、技术内容:制定民歌、器乐相关元数据标准22个,并进行数据库测试运用.","全国文化艺术资源标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[418,80744,"水书元数据标准","T   ","Z   ","","",2010,"文化部","全国文化艺术资源标准化技术委员会","文化部民族民间文艺发展中心、贵州省荔波县档案局","1、范围:本规则中水书指用水族古文字记载的水族书籍.本规则适用于对水书的著录,其他书籍形式的民间文献,亦可参照本规则著录.2、技术内容:制定水书元数据标准23个,水书元数据著录的项目分为三类: 一是水书作为一般书籍,需要著录的信息,如题名、载体形态等元素.二是水书作为一种用民族文字记载的文献,为了便于研究和传播,需要著录的信息,如内容简要、条目信息等元素.三是水书作为水族神职人员传承、使用的一种文献,需要著录的信息,如传承人、传承谱系、条目解读等元素.","全国文化艺术资源标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[419,80745,"戏曲、曲艺视频资源元数据标准","T   ","Z   ","","",2010,"文化部","全国文化艺术资源标准化技术委员会","文化部民族民间文艺发展中心、甘肃省文化艺术研究所","1、范围:本标准适用于对戏曲剧目、曲艺视频资料的数字化过程.其他舞台艺术剧目形式的艺术视频资料,亦可参照本规则著录.2、技术内容:制定如下规则,形成戏曲、曲艺元数据标准:(1)戏曲剧目视频元数据标准著录规则(2)曲艺曲(书)目视频元数据标准著录规则(3)戏曲唱段视频元数据标准著录规则(4)曲艺唱段视频元数据标准著录规则(5)视频元数据加工标准(6)视频数字化流程图","全国文化艺术资源标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[420,80977,"文化娱乐场所服务规范","T   ","Z   ","","",2010,"文化部","全国文化娱乐场所标准化技术委员会","文化部文化市场发展中心,中国艺术科技研究所","适用于营业性歌舞厅、卡拉OK厅(含量贩式KTV)、夜总会、音乐酒吧、茶座、咖啡厅等文化娱乐场所；规定文化娱乐场所服务必备条件,房屋设施设备、服务质量、卫生、安全等方面的要求.","全国文化娱乐场所标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[421,80976,"文化娱乐场所视频点播系统管理技术规范","T   ","Z   ","","",2010,"文化部","全国文化娱乐场所标准化技术委员会","文化部文化市场发展中心,中国艺术科技研究所","规范文化娱乐场所视频点播软件(vod软件)的技术开发、各项功能.主要技术内容包括系统的接口标准、曲目管理标准以及播控标准.","全国文化娱乐场所标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[422,80979,"文化娱乐场所音响设备技术规范","T   ","Z   ","","",2010,"文化部","全国文化娱乐场所标准化技术委员会","文化部文化市场发展中心,中国艺术科技研究所","适用于文化娱乐场所音箱、功放、话筒等音响设备.  主要技术内容包括设备的尺寸、频响范围、电源电压、输出功率、阻抗以及电路设计等声学与电气学指标.","全国文化娱乐场所标准化技术委员会","服务业标准部","吴楠"]
[423,80043,"船舶与海上技术 海上撤离系统 通信方法","T   ","Z   ","","ISO 27991:2008",2010,"中国船舶工业集团公司","全国船舶舾装标准化技术委员会","中国船舶重工集团公司第七○四研究所","范围:明确了MES登乘站与救生艇(筏)之间的通讯手段,适用于所有类型的MES,也适用于海事教学.\n主要技术内容:规定了MES中通信所需信息、相关术语、通信手段的方式、通信手段的性能要求以及检验方法等内容.","中国船舶重工集团公司","工业标准一部","徐翔"]
[424,79994,"船舶防污染术语","T   ","Z   ","","",2010,"中国船舶工业集团公司","全国船用机械标准化技术委员会","中国船舶重工集团公司第七○四研究所","范围:规定了船舶油污水处理、船舶生活污水处理、船舶生活垃圾处理、船舶压载水处理、油船/化学品船洗舱、海上溢油处理和船舶大气污染防治等专业领域的专业术语.主要技术内容:各类船舶防污染系统和装置的设计、科研、生产、贸易和教学等.","中国船舶重工集团公司","工业标准一部","徐翔"]
[425,79457,"船舶与海上技术  拆船管理体系  安全与环境无害化拆船厂管理体系规范","T   ","Z   ","","ISO 30000:2009",2010,"中国船舶工业集团公司","全国海洋船标准化技术委员会","中国船舶工业综合技术经济研究院,中国拆船协会","本标准对拆船厂管理体系要求进行了较为详细的规定,包括总体要求、拆船方针、拆船计划、实施、检验、审查管理等内容.","中国船舶工业集团公司","工业标准一部","杨泽世"]
[426,79458,"船舶与海上技术  拆船管理系统  拆船厂选择指南","T   ","Z   ","","ISO/PAS 30002:2009",2010,"中国船舶工业集团公司","全国海洋船标准化技术委员会","中国船舶工业综合技术经济研究院,中国拆船协会","本标准适用于船东选择拆船厂的过程中.  标准解释了重要的拆船术语,并指导船东从一些重要方面来衡量拆船厂的情况,做出正确的选择.","中国船舶工业集团公司","工业标准一部","杨泽世"]
[427,79459,"船舶与海上技术  船舶拆解管理体系对拆船审核和认证机构的要求","T   ","Z   ","","ISO/PAS 30003:2009",2010,"中国船舶工业集团公司","全国海洋船标准化技术委员会","中国船舶工业综合技术经济研究院,中国拆船协会","本标准对拆船管理体系中的拆船管理审核和认证机构提出原则、要求.其内容包括:对拆船管理审核和认证机构的原则,一般要求,组织结构要求,来源要求,信息要求,认证过程求,监督行为,认证机构管理系统要求等内容.内容规定较全面,英文有51页.","中国船舶工业集团公司","工业标准一部","杨泽世"]
[428,79589,"海洋船与海上技术  关于海上试验计划、实施与报告的指示说明","T   ","Z   ","","ISO 19019:2005",2010,"中国船舶工业集团公司","全国海洋船标准化技术委员会","中国船舶工业综合技术经济研究院","本标准向船东、船舶设计和建造人员、试验人员提供关于海上试验计划、实施与报告的指示说明,并提供了海上试验统一格式的基本信息.  本标准适用于机械推进船舶的海上试验.  本标准的主要技术内容有:海上试验一般信息、海上试验所需的准备工作、海上实验顺序、安全防范措施、海上试验前应完成的试验、试验前会议、最终会议、速度试验、油耗试验、耐久性试验、船尾试验、操舵装置试验、推进器试验、鳍板稳定器试验,以及操纵性试验等.","中国船舶工业集团公司","工业标准一部","徐翔"]
[429,79577,"供应链安全管理系统  对供应链安全管理系统进行审核和认证的机关的要求","T   ","Z   ","","ISO 28003:2007",2010,"中国船舶工业集团公司","中国船舶工业集团公司","中国船舶工业综合技术经济研究院","本标准适用于对供应链安全管理系统进行审核和认证的机关.本标准主要规定了对供应链安全管理系统进行认证的机关的要求,对认证机关和审核员提出了最低要求,即认证机关和审核员认可委托方组织对机密性的特殊要求.标准主要内容包括认证机关的公正性、能力、责任、组织结构、资源与信息需求、审核的一般要求、证书、监督活动、换发新证以及上诉等.","中国船舶工业集团公司","工业标准一部","杨泽世"]
[430,79565,"供应链的安全管理系统 ISO 28000 实施导则","T   ","Z   ","","ISO 28004:2007",2010,"中国船舶工业集团公司","中国船舶工业集团公司","中国船舶工业综合技术经济研究院","本标准规定了ISO 28000:2007供应链管理系统应用的一般性建议,包括基本原理、目的、典型输入、过程和典型输出等各种要求以及供应链安全保障的各种关键要素.  本标准适用于各大小型组织机构,从小企业到跨国公司,包括产品供应链生产、服务、存储和运输的各个阶段.","中国船舶工业集团公司","工业标准一部","杨泽世"]
[431,79593,"供应链的安全管理系统 实施供应链的安全、评估和计划的最佳方法 要求和导则","T   ","Z   ","","ISO 28001:2007",2010,"中国船舶工业集团公司","中国船舶工业集团公司","中国船舶工业综合技术经济研究院","本标准规定了国际供应链组织的要求和导则,包括部分国际供应链的安全制定、安全评估和适当对策的制定、供应链安全计划改进和执行、安全人员的职责培训.  本标准适用于国际供应链安全程序的改进和执行、供应链或部分供应链的最低安全标准的建立和证明、国际海关组织授权的供销操作及国际供应链的安全程序.","中国船舶工业集团公司","工业标准一部","杨泽世"]
[432,80554,"地震现场紧急救援行动工作规范","T   ","Z   ","","",2011,"中国地震局","全国地震标准化技术委员会","中国地震应急搜救中心,中国地震局工程力学研究所,中国地震局地球物理研究所","规定了地震灾害现场紧急救援工作的技术内容、救援程序和技术要求.适用于经济发达和人口稠密地区发生破坏性地震后,专业救援队伍对受困人员进行搜索、定位和营救等紧急救援工作.也适用于其他突发性灾害事件的紧急救援工作.","中国地震局","服务业标准部","李文峰"]
[433,80555,"地震应急预案编制指南","T   ","Z   ","","",2011,"中国地震局","全国地震标准化技术委员会","天津市地震局、辽宁省地震局、中国地震局地质研究所、海南省地震局、陕西省地震局、山东省地震局、湖北省地震局等","对地震应急预案进行分级分类,对各级各类地震应急预案编制方法、主要内容和基本要求进行规范,对各级各类地震应急反应的内容、程序和方法进行规定,适用于各级各类地震应急预案的编制.","中国地震局","服务业标准部","李文峰"]
[434,78613,"建设工程抗震设防概率水准","Q   ","Z   ","","",2011,"中国地震局","全国地震标准化技术委员会","中国地震局地球物理研究所","本标准适用于各类建设工程抗震设防要求的确定,给出了建筑工程、水工建筑、铁路工程、公路工程、城市交通工程、水运工程、储油(气)罐、海洋平台、大型工业设施、长输管线、电力设施、电视文物发射塔、核工程等建设工程的抗震设防概率水准.","全国地震标准化技术委员会","服务业标准部","李文峰"]
[435,76186,"变流变压器  第3部分:应用导则","T   ","Z   ","","IEC 61378-3:2006",2011,"中国电器工业协会","全国变压器标准化技术委员会","沈阳变压器研究所、特变电工沈阳变压器集团有限公司、西安西电变压器有限责任公司、保定天威保变电气有限公司、顺特电气有限公司、国家电网公司、南方电网公司、北京网联直流中心、中国电力科学研究院、武汉高压研究院等.","本标准适用于指导工业用变流变压器和高压直流输电用换流变压器的设计、制造、试验和使用.本标准主要规定了术语和定义、额定值、绕组结构图、高压直流输电用换流变压器的绕组分接和短路阻抗、绝缘要求、绝缘试验、损耗、噪声、技术要求、短路特性、组件、维护、监测等.","中国电器工业协会","工业标准二部","刘军卫"]
[436,64919,"低压无功功率补偿投切装置","T   ","Z   ","","",2011,"中国电器工业协会","全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会","天津电气传动设计研究所","适用于交流50 Hz(60 Hz)、额定电压1000 V及以下配电系统中对无功功率进行检投切.  规定低压无功功率投切装置的技术要求、试验方法、检验规则、包装、储存与运输.","全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[437,74924,"低压开关设备和控制设备 第1部分:总则","Q   ","X   ","GB 14048.1-2006","IEC 60947-1:2007",2011,"中国电器工业协会","全国低压电器标准化技术委员会","上海电器科学研究所(集团)有限公司","本部分适用于(当有关产品标准有要求时)开关设备和控制设备(以下简称“电器”),该电器用于连接额定电压交流不超过1 000 V或直流不超过1 500 V的电路.不适用于GB 7251规定的低压成套开关设备和控制设备.规定了开关设备和控制设备共有的基本规则和要求,包括定义、特性、结构和性能要求以及特性和性能验证等.","全国低压电器标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[438,74853,"电线电缆拉线设备技术要求","T   ","Z   ","","",2011,"中国电器工业协会","全国电工专用设备标准化技术委员会","德阳东佳港机电设备有限公司","本标准规定了电线电缆拉线设备的技术要求.适用于自主创新型的滑动式等直径拉线轮拉制设备系列产品,其中包括:第1部分:铝拉线机组；第2部分:铝合金拉线机组；第3部分:铜拉线机组等三种产品的设计、制造和验收等技术要求.主要内容:1、范围；2、通用技术要求；3、专项技术要求；4、试验和验收.","全国电工专用设备标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[439,76980,"电力电容器  高压无功补偿装置","T   ","Z   ","","",2011,"中国电器工业协会","全国电力电容器标准化技术委员会","西安高压电器研究院","10kV及以上电力电容器高压无功补偿装置\n本标准将规定电力电容器高压无功补偿装置的适用范围、术语、技术要求、试验方法、设计、安装、运行和安全导则","全国电力电容器标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[440,79009,"高压直流设施的系统试验","T   ","Z   ","","IEC PAS 61975:2004",2010,"中国电器工业协会","全国电力电子学标准化技术委员会","西安高压电器研究院有限责任公司","本标准为高压直流输电设备(包括多端高压直流输电系统)的各项系统试验的导则.还包括相关的场外系统试验.确定了系统试验的试验前条件.","全国高压直流输电设备标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[441,53224,"工业用电池整流器","T   ","Z   ","","UL1564",2010,"中国电器工业协会","全国电力电子学标准化技术委员会","珠海泰坦科技股份有限公司","本标准规定了直流功率500瓦以上,直流电压等级1000伏以下,工业电池充电装置的术语、定义、基本参数、技术要求、检验和试验、标志、包装、运输和贮存等内容.充电器可以采用电缆和接头连接,也可以是永久连接的.  本标准适用于各种工业应用的电池充电装置..","广东省质量技术监督局","工业标准二部","刘军卫"]
[442,80317,"高导热绝缘材料热传导性能的测试方法","T   ","Z   ","","",2011,"中国电器工业协会","全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所、桂林工学院、巨峰绝缘材料公司等","本标准适用于高导热绝缘材料测试导热性能.适用于超大型空冷发电机组等对高导热绝缘材料的性能检验.标准包括适用范围、引用标准、术语定义、测试设备技术要求、取样要求、样品制备要求、试验程序、数据统计以及试验报告格式等.","全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[443,76240,"电气安装用电缆槽管系统 第2部分:特殊要求 第2节:用于安装在地板下和与地板平齐的电缆槽管系统","Q   ","Z   ","","61084-2-2:2003",2011,"中国电器工业协会","全国电器附件标准化技术委员会","广州电器科学研究院","本标准适用于安装在地板下和与地板平齐的电缆槽管系统的特殊要求,这个系统是用于容纳和分隔导体、电缆或软线和其他电气设备的.主要规定此电缆槽管系统的分类、标志、尺寸、结构、机械性能.电气性能、防火焰蔓延等安全要求.","中国电器工业协会","工业标准二部","刘军卫"]
[444,77539,"充气高压开关设备和控制设备用铸铝合金和锻铝合金焊接的复合外壳","T   ","Z   ","","EN50069:1991",2011,"中国电器工业协会","全国高压开关设备标准化技术委员会","河南平高电气股份有限公司","本标准适用于3.6kV及以上、设计压力大于0.3MPa的高压开关设备和控制设备的铸铝合金和锻铝合金焊接的复合外壳.外壳的设计应按照充气承压外壳、装有惰性的、非腐蚀性的、低压力气体的高压开关设备和控制设备进行,由于不同的使用条件,壳体内部的压力可以不同于额定充入压力.由于温度和隔室间的泄漏导致的压力升高会产生附加的机械应力.同时还应考虑下述因素:-正常充气过程中可能出现的真空；-外壳或隔板两侧可能出现的全部的压力差；-在相邻隔室具有不同压力的情况下,如果没有监测到过压力,隔室之间出现意外泄漏事件时出现的压力","全国高压开关设备标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[445,77309,"高压开关设备和控制设备中SF6气体的释放对环境和健康的影响","T   ","Z   ","","IEC 62271-303:2008",2011,"中国电器工业协会","全国高压开关设备标准化技术委员会","西安高压电器研究所","适用于电压3.6 kV及以上的开关设备和控制设备.该标准也应适用于包含SF6的混合气体.","全国高压开关设备标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[446,76210,"高压直流输电系统滤波器用电阻器","T   ","Z   ","","",2011,"中国电器工业协会","全国高压直流输电设备标准化技术委员会","西安高压电器研究所","本标准适用于高压直流输电系统中滤波器用空气冷却的无感电阻器,主要内容包括前言、术语定义、设计要求、试验要求、设备选用导则、包装储存和运输及相关附录等内容.","中国电器工业协会","工业标准二部","刘军卫"]
[447,77217,"电气用压纸板和薄纸板第1部分:定义和一般要求","T   ","Z   ","","IEC 60641-1:2007",2011,"中国电器工业协会","全国绝缘材料标准化技术委员会","湖南广信有限责任公司、桂林电器科学研究所等","本标准适用于电气用压纸板和薄纸板.主要技术指标:(1)范围；(2)术语和定义；(3)一般要求；(4)尺寸；(5)供货要求.","全国绝缘材料标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[448,77218,"电气用压纸板和薄纸板第2部分:试验方法","T   ","Z   ","","IEC 60641-2:2004",2011,"中国电器工业协会","全国绝缘材料标准化技术委员会","湖南广信有限责任公司、桂林电器科学研究所等","本标准适用于电气用压纸板和薄纸板.主要技术指标:(1)厚度及偏差；(2)表观密度；(3)拉伸强度；(4)伸长率；(5)收缩率；(6)层间粘结性；(7)水份含量；(8)灰份含量；(9)水抽出物电导率；(10)水抽出物PH；(11)吸油性；(12)内撕裂强度；(13)边缘撕裂强度；(14)压缩率；(15)金属粒子；(16)电气强度.","全国绝缘材料标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[449,76250,"量度继电器和保护装置 第11部分:辅助电源端口电压暂降、短时中断、电压变化和纹波","T   ","X   ","GB/T 8367-1987","IEC 60255-11:2008",2011,"中国电器工业协会","全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会","积成电子股份有限公司、许昌继电器研究所等","适用范围:电力系统保护所用的量度继电器和保护装置,包括这些系统所用的控制、监视和过程接口设备.主要技术内容:所用术语和定义；要求；试验设备；试验配置；试验程序；验收准则；试验报告.","全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[450,70782,"燃料电池模块","T   ","Z   ","","IEC 62282-2:2007 ED.1.1",2011,"中国电器工业协会","全国燃料电池标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所、新源动力股份有限公司、中科院大连化学物理研究所、上海博能同科燃料电池系统有限公司、上海神力科技有限公司、武汉理工大学等","本标准修改采用IEC 62282-2《燃料电池技术 第2部分:燃料电池模块》,提供了燃料电池模块的安全性和性能的最低要求.本标准规定了燃料电池模块的通用安全策略和防护、振动等方面的设计要求,规定了泄漏试验、过载试验和绝缘强度试验等型式试验及例行试验的方法和要求.本标准适用于使用不同电解质的燃料电池模块.","全国燃料电池标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[451,68442,"燃料电池-术语","T   ","Z   ","","IEC TS62282-1:2005ED.1.0",2011,"中国电器工业协会","全国燃料电池标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所、中科院大连化学物理研究所、新源动力股份有限公司、上海神力科技有限公司、武汉理工大学、上海攀业氢能源科技有限公司、同济大学、清华大学、上海博能同科燃料电池系统有限公司等.","本标准修改采用IEC62282-1,规范了燃料电池领域的术语和定义.本标准提供了燃料电池技术所用的统一术语.本标准中划分了不同类型的燃料电池发电系统,并对系统中的各功能模块进行了划分和定义,燃料电池技术的应用范围包括但不限于固定式发电系统、运输、便携式发电系统和微型发电系统.","全国燃料电池标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[452,76722,"中大功率瓦斯发电机组","T   ","Z   ","","",2011,"中国电器工业协会","全国往复式内燃燃气发电设备标准化技术委员会","济南柴油机股份有限公司","本标准规定了中大功率瓦斯发电机组的型式、基本参数与尺寸、技术要求、安全、防火、防爆规范、检验规范、试验方法及标志、包装和质量保证.本标准适用于中大功率瓦斯发电机组的研制、生产、检验、验收等.","全国往复式内燃燃气发电设备标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[453,76723,"中大功率沼气发电机组","T   ","Z   ","","",2011,"中国电器工业协会","全国往复式内燃燃气发电设备标准化技术委员会","济南柴油机股份有限公司","本标准规定了中大功率沼气发电机组的型式、基本参数与尺寸、技术要求、安全、防火、防爆规范、检验规范、试验方法及标志、包装和质量保证.本标准适用于中大功率沼气发电机组的研制、生产、检验、验收等.","全国往复式内燃燃气发电设备标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[454,76143,"1100V及以下电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全  第5部分:隔离变压器和内装隔离变压器的电源的特殊要求和试验","Q   ","X   ","GB 19212.5-2006","",2011,"中国电器工业协会","全国小型电力变压器、电抗器、电源装置及类似产品标准化技术委员会","沈阳变压器研究所等","适用范围:本标准适用于驻立式或移动式、单相或多相、空气冷却(自然冷却或强制冷却)、独立或配套用隔离变压器和电源,其额定电源电压不超过交流1100V,额定电源频率和内部运行频率不超过500Hz.主要技术内容:包括定义、一般要求、试验的一般说明、额定值、分类、标志、输入电压设定值的改变、负载输出电压和输出电流、空载输出电压、短路电压、发热、短路和过载保护、机械强度、防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护、绝缘电阻和介电强度、结构、元器件、内部布线、电源连接、外部导线接线端子、保护接地装置、螺钉和连接、爬电距离","中国电器工业协会","工业标准二部","刘军卫"]
[455,79497,"动力锂离子电池的特性与安全要求","Q   ","Z   ","","",2010,"中国电器工业协会","中国电器工业协会","中信国安盟固利新能源科技有限公司","本标准规定了容量在6Ah以上动力锂离子电池的特性和安全要求,及其原材料与产品的试验方法和检验规则和运输、贮存的安全要求.","北京市质量技术监督局","工业标准二部","刘军卫"]
[456,79498,"动力锂离子电池通用技术条件","T   ","Z   ","","",2010,"中国电器工业协会","中国电器工业协会","中信国安盟固利新能源科技有限公司","本标准规定了容量在6Ah以上动力锂离子电池的术语、型号命名、技术要求、原材料与产品的试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存.","北京市质量技术监督局","工业标准二部","刘军卫"]
[457,79308,"纺织机械  染整机器  公称速度","T   ","Z   ","","ISO 10457:2002",2011,"中国纺织工业协会","全国纺织机械与附件标准化技术委员会","无锡纺织机械研究所","本标准规定了染整机公称速度的术语、定义和速度系列.","中国纺织工业协会","工业标准二部","芮昶"]
[458,79309,"纺织机械  染整机器  卷绕装置用方轴尺寸","T   ","Z   ","","ISO10458:1993",2011,"中国纺织工业协会","全国纺织机械与附件标准化技术委员会","无锡纺织机械研究所","本标准规定了纺织机械染整机器卷绕装置方截面的型式、尺寸和标记.","中国纺织工业协会","工业标准二部","芮昶"]
[459,80669,"产业用纺织品分类","T   ","Z   ","","",2011,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","中国产业用纺织品行业协会等","本标准按照当前产业用纺织品的用途进行分类,对各种产业用纺织品进行解释.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[460,79508,"纺织品  禁用偶氮染料的测定","T   ","X   ","GB/T 17592-2006","",2010,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","上海市纺织科学研究院、纺织工业标准化研究所","本标准规定了纺织产品中可分解出禁用芳香胺(见附录A)的偶氮染料的检测方法.本标准适用于经印染加工的纺织产品.  纺织样品在柠檬酸盐缓冲溶液介质中用连二亚硫酸钠还原分解以产生可能存在的禁用芳香胺,用适当的液-液分配柱提取溶液中的芳香胺,浓缩后,用合适的有机溶剂定容,用配有质量选择检测器的气相色谱仪进行测定.必要时,选用另外一种或多种方法对异构体进行确认.用高压液相色谱/二极管阵列检测器或气相色谱/质谱仪进行定量.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[461,79506,"纺织品 多环芳烃的测定 气相色谱/质谱法","T   ","Z   ","","",2010,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","浙江省检验检疫科学技术研究院、浙江理工大学","适用范围:各类纺织品.技术内容:标准溶液的制备、试样制备和前处理、色谱操作条件、结果计算.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[462,80602,"纺织品 防花粉性能试验方法","T   ","Z   ","","",2010,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","上海出入境检验检疫局","本标准规定了纺织品防花粉性能的检测方法,主要规定了振动法和吸引法二种方法.本标准适用于具有防花粉功能的织物,包括机织物、针织物、非织造织物和其它平面织物.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[463,79527,"纺织品 静电性能的测定 穿着法","T   ","Z   ","","IEC 61340-4-5:2006",2010,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","上海佰洁静电检测技术中心、国家纺织制品质量监督检验中心、上海晨隆静电科技有限公司、上海防静电工业协会","本标准规定了防静电服装系统在穿着状态下的静电性能测试方法,主要包括电阻测试和动态电压测试方法,及其测试原理、测试设备、测试程序和数据记录等内容.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[464,80645,"纺织品 色牢度试验 耐大气污染物色牢度 第4部分:高湿氧化氮","T   ","Z   ","","ISO 105-G04:1998",2010,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","中纺标(北京)检验认证中心有限公司","范围:规定了在高温和高湿的大气中纺织品耐氧化氮色牢度的试验方法.  主要技术指标:试验温度和湿度的控制、试样曝露于氮化氮时间的确定,试验循环次数的确定,试样变色级数的评定.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[465,79503,"纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 小面积","T   ","Z   ","","ISO 105-X16:2001",2010,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","中纺标(北京)检验认证中心有限公司","范围:规定了试样受试面积小于GB/T 3920中所用仪器进行试验的面积,并测定纺织品受摩擦后的变色和沾色方法.每一样品可做两个试验,一个使用干摩擦布,一个使用湿摩擦布.  主要技术内容:根据试样选择合适的标准贴衬；确定取样方法；规定磨擦头压力,摩擦次数,湿摩擦时摩擦布的含水率,以及试样干燥方式；以原样作为参照样,评定试样变色和贴衬织物沾色.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[466,79504,"纺织品 色牢度试验 使用含低温漂白活性剂无磷洗涤剂的耐家庭和商业洗涤","T   ","Z   ","","ISO 105-C08:2001",2010,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","中纺标(北京)检验认证中心有限公司","范围:规定了测定常规家庭用所有类型的纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度的方法,在洗涤过程中使用了含有低温漂白活性剂的标准洗涤剂.  主要技术内容:根据试样选择合适的标准贴衬；规定洗液浴比,洗液配比；洗涤程序的初始温度,升瀑速率,最终洗涤温度,洗涤时间；清洗和干燥试样的方法；以原样作为参照样,评定试样变色和贴衬织物沾色.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[467,79505,"纺织品 色牢度试验 颜色测定用术语","T   ","Z   ","","105-A08:2001",2010,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","中纺标(北京)检验认证中心有限公司","范围:规定了纺织品色牢度系列标准中所涉及到颜色测定的术语和定义.  主要包括:色度、色变、染料、色调、荧光增白剂、灰卡、红外辐射、亮度、分光光度计、白度、光谱反射率等术语和定义.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[468,80603,"纺织品 吸湿发热性能试验方法","T   ","Z   ","","",2010,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","上海出入境检验检疫局、东华大学和安莉芳(中国)服装有限公司","该标准适用于各种纺织品吸湿发热性能的检测,该标准是根据纺织纤维材料吸湿放热的这一特性,将一定面积的试样干燥后,置于一定温湿度的试验箱中,记录其温度随时间变化情况,以此反映其吸湿发热性能.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[469,80591,"纺织品 针织物 表示方法及图案设计","T   ","Z   ","","ISO 23606:2009",2010,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","中纺标(北京)检验认证中心有限公司等","范围:规定了对针织物各种编织系统的符号表示及图案设计方法.  主要技术指标:规定了纬编织物的符号表示方法、基本原则、格栅表示法包括二维格栅表示法及纱线路径格栅表示法等；经编曲织物的符号表示法及其基本原则.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[470,80592,"纺织品 织物褶皱回复性的评定 外观法","T   ","Z   ","","ISO 9867:2009",2010,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","中纺标(北京)检验认证中心有限公司","范围:本标准规定了评定经褶皱后的纺织织物外观评定方法.适用于由任何纤维制成的织物以及混纺织物.  主要技术指标:试样制备包括尺寸、剪取方向、试样个数,试样预调湿和调湿,设备安装,试样加压负荷,加压时间,褶皱回复时间,褶皱回复性的评定方法.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[471,79709,"服装衬布检验规则","T   ","Z   ","","",2010,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","维柏斯特(南通)有限公司、上海市纺织工业技术监督所等.","粘合衬生产过程、贸易过程中的质量检验规则.1、检验范围；2、检验数量；3、内在质量；4、包装和标志","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[472,80661,"工程用纤维  拉伸性能试验方法","T   ","Z   ","","",2010,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","国家纺织制品质量监督检验中心","范围:适用于聚丙烯(丙纶)、聚酰胺(锦纶)、聚酯(涤纶)、聚丙烯腈(腈纶)等工程用化学短纤维拉伸性能的试验.纤维长度应能满足所规定名义隔距长度.技术内容:确定隔距、拉伸速度、预加张力等.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[473,80660,"工程用纤维 直径和当量直径的试验方法","T   ","Z   ","","",2010,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","国家纺织制品质量监督检验中心","范围:适用于聚丙烯(丙纶)、聚酰胺(锦纶)、聚酯(涤纶)、聚丙烯腈(腈纶)等工程用化学纤维.技术内容:截取纤维束,均匀分布在载玻片上,用微镜或纤维细度仪仪测量纤维的直径,并进行计算.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[474,80677,"遮阳篷和野营帐篷用织物规范","T   ","Z   ","","ISO 10966:2005",2011,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","中国产业用纺织品协会,广州市纤维产品检测院等","本标准规定了遮阳篷和野营帐篷用织物的主要材料特性,包括机织物、非织造布等各种类型的织物.本标准修改采用了ISO 10966:2005《运动和娱乐设备-遮阳篷和野营帐篷用织物-规范》.本标准规定了各种类型的帐篷织物的安全性能要求,还包括断裂强力、撕破强力、防水性能、色牢度、阻燃性能等主要特性参数.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[475,79663,"针织运动服规格","T   ","Z   ","","",2010,"中国纺织工业协会","全国纺织品标准化技术委员会","上海申美商品检测有限公司等单位","范围:适用于针织运动服,规定针织运动服规格尺寸,包括针织运动服号、号型设置、号型系列标志、规格系列部位的测量与测量规定以及成品各主要部位的规格.技术内容:1、\t男成年、女成年、儿童系列号型；2、\t规格系列部位的测量与测量规定；3、\t成品各主要部位规格.","全国纺织品标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[476,80382,"儿童服装","T   ","Z   ","","",2010,"中国纺织工业协会","全国服装标准化技术委员会","上海市服装研究所","本标准规定了儿童服装的要求、检验(测试)方法、检验分类规则,以及标志、包装、运输和贮存等全部技术特征.    本标准适用于以纺织织物为原料,成批生产的儿童服装等.","全国服装标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[477,79807,"缝纫线润滑性试验方法","T   ","X   ","GB/T 6839-1986","",2011,"中国纺织工业协会","全国家用纺织品标准化技术委员会","上海市纺织工业技术监督所、华美线业有限公司等","范围为：测试缝纫线润滑性的试验方法.主要技术内容为：原理、设备、测试条件、试样、试验步骤和试验报告.","中国纺织工业协会","工业标准二部","芮昶"]
[478,79556,"蚕丝质量术语","T   ","Z   ","","",2011,"中国纺织工业协会","全国丝绸标准化技术委员会","浙江凯喜雅国际股份有限公司、浙江丝绸科技有限公司等","本标准拟规定蚕丝原料疵点、桑蚕丝、柞蚕丝、捻线丝、绢丝等质量的术语和定义.","全国丝绸标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[479,79487,"生丝电子检测试验方法(光电?电容法)","T   ","Z   ","","",2010,"中国纺织工业协会","全国丝绸标准化技术委员会","浙江丝绸科技有限公司、浙江出入境检验检疫局、浙江凯喜雅国际股份有限公司等","适用于生丝匀度、清洁、洁净、单丝断裂强度和断裂伸长率的电子仪器检测.包括组批、抽样、试验方法、检验规则.","全国丝绸标准化技术委员会","工业标准二部","芮昶"]
[480,71000,"金相标准术语","T   ","Z   ","","ASTM E7 - 03",2011,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","武汉钢铁(集团)公司、冶金工业信息标准研究院","(1)本标准覆盖了与金相学和金相检验领域有关的用于文件的名词,首字母缩略词和符号的定义,仅与特殊标准或在一般字典中详细定义了的名词在本专有名词标准中没有定义.(2)本标准包括金相领域中使用的专有名词,但不局限于光学显微术,可用于显微压痕硬度测试、样品制备、射线和电子金相学、定量金相学、显微摄影术、晶粒尺寸和夹杂物含量的测定等.","全国钢标准化技术委员会","工业标准一部","袁晓鹏"]
[481,80026,"金属材料 单轴拉伸蠕变及持久试验方法","T   ","X   ","GB/T 2039-1997","ISO/FDIS 204:2008",2011,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","钢铁研究总院","本标准规定了金属材料单轴拉伸蠕变及持久试验的适用范围、规范性引用文件、术语和定义、符号和说明、原理、试验装置、试样、试验程序、试验结果的测定、试验结果的有效性、试验的有效性、试验结果的准确度及试验报告.本标准增加了有关热电偶的类型、标定方法、V型缺口或半圆型等钝缺口持久蠕变试验用试样、测量不确定度的评估以及试验结果和曲线外推5个资料性附录.","全国钢标准化技术委员会","工业标准一部","袁晓鹏"]
[482,80286,"锰矿石-筛分粒度的测试方法","T   ","Z   ","","ISO 6230:1989",2011,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","宁波出入境检验检疫局,冶金工业信息标准研究院","本标准规定天然或加工(例如球状矿,烧结矿核其它团聚矿)过的锰矿石筛分粒度的测试方法","全国生铁及铁合金标准化技术委员会","工业标准一部","袁晓鹏"]
[483,80221,"铁矿石 钒含量的测定  硫酸亚铁铵法","T   ","X   ","GB/T 6730.32-1986","",2011,"中国钢铁工业协会","全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会","攀钢(集团)公司","测定范围:≥0.10%主要技术内容:试料用过氧化钠或混合熔剂熔融,硫磷酸化,加入硫酸亚铁将钒、铬及其他氧化态物质还原,再用高锰酸钾将钒氧化至五价,此时铬不被氧化,过量的高锰酸钾在尿素存在下以亚硝酸钠还原,以N-苯代邻氨基苯甲酸为指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定.","全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会","工业标准一部","袁晓鹏"]
[484,78604,"极低放固体废物处置规范","T   ","Z   ","","",2010,"中国核工业集团公司","全国核能标准化技术委员会","核工业标准化研究所","本标准规定了极低放固体废物的处置途径、处置活度浓度指导值、处置方式和处置场关闭后的控制要求.本标准适用于核电、核燃料循环和核技术应用产生的极低放固体废物以及核设施退役产生的极低放固体废物的处置.本标准不适用于铀(钍)矿冶产生的尾矿渣的处置.本课题将对国内外核设施运行和退役与核技术利用中产生的极低水平放射性废物(以下称极低放废物或VLLW)的处置及对处置前后的管理进行详细的调研分析，包括：①相关的法规、标准、规范；②产生量、废物形态、放射性核素及其活度浓度；③ VLLW填埋处置的形式及对工程屏障的基本要求及","全国核能标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[485,75815,"测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第3-1部分:IEC 61010-1:2001的符合性验证报告 通用要求","Z   ","Z   ","","IEC TR 61010-3-1",2010,"中国机械工业联合会","全国测量控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","本标准规定了GB 4793.1-2007的符合性验证报告格式.1)标记和文件的报告格式；2)防电击保护的报告格式；3)防机械危险的报告格式；4)防止火焰蔓延的报告格式；5)设备的温度限值和耐热的报告格式；6)防液体危险的报告格式；7)防辐射、声压力和超声压力的报告格式；8)对释放的气体、爆炸和内爆的防护的报告格式.","全国测量控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[486,75816,"测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第3部分:IEC 61010-1第2版系列标准的符合性验证报告的编写协议","Z   ","Z   ","","IEC TR 61010-3",2010,"中国机械工业联合会","全国测量控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","本标准提供了IEC 61010-1第2版系列标准的符合性验证报告的编写协议.主要内容包括:1)概述；2)符合性验证报告的适用性；3)包括的文件；4)报告的完成.","全国测量控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[487,75821,"工业自动化产品安全要求符合性验证规则 第1部分:总则","T   ","Z   ","","",2010,"中国机械工业联合会","全国测量控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","本标准是GBXXXX工业自动化产品安全要求相对应的具体产品符合性验证验证规则的总则,主要技术内容包括:1)标记和文件的报告格式；2)防电击保护的报告格式；3)防机械危险的报告格式；4)防止火焰蔓延的报告格式；5)设备的温度限值和耐热的报告格式；6)防液体危险的报告格式；7)防辐射、声压力和超声压力的报告格式；8)对释放的气体、爆炸和内爆的防护的报告格式.","全国测量控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[488,78385,"电测量设备-可信性-第21部分：现场仪表可信性数据收集","T   ","Z   ","","IEC 62059-21:2002",2011,"中国机械工业联合会","全国电工仪器仪表标准化技术委员会","哈尔滨电工仪表研究所等","等同采用IEC62059-21，IEC 62059的这一部分描述了用现场失效报告和抽样检验对静止式电测量设备进行现场失效数据收集和分析的方法.主要技术内容有根据复杂性对测量设备分类，失效的分类，失效的根源，失效的严重程度，通过抽样方案的数据收集，失效信息的来源.","全国电工仪器仪表标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[489,78397,"电测量设备-可信性-第31-1部分：温度和湿度可靠性加速试验","T   ","Z   ","","IEC 62059-31-1:2008",2011,"中国机械工业联合会","全国电工仪器仪表标准化技术委员会","哈尔滨电工仪表研究所等","等同采用IEC62059-31-1:2008，IEC 62059的这一部分提供了一种通过加速可靠性试验去估计产品寿命特性的方法，加速是通过温度和湿度来达到的.此方法也考虑了电压和电流变化的影响，其它因素并没有考虑在内.此标准适用于IEC TC 13范围中所有类型的能量测量和负荷控制的装置.此标准中给出的方法可以用来在成批生产之前和成批生产时估计(有一定的置信度)这类设备的寿命特性.这一方法也可以用来比较不同的设计方案.主要技术内容有定量加速寿命试验的描述，威布尔分布，寿命-应力模型，定量加速寿命试验， 正","全国电工仪器仪表标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[490,78398,"电测量设备-可信性-第41部分：可靠性预测","T   ","Z   ","","IEC 62059-41:2005",2011,"中国机械工业联合会","全国电工仪器仪表标准化技术委员会","哈尔滨电工仪表研究所等","等同采用IEC62059-41:2005，IEC 62059的这一部分提供一个有关可靠性分析和预测方法的概述，同时去规范选取用来计算计量装置预测的失效率的部件技术法，适用于IEC TC 13范围内的用于电能测量和负荷控制的静止式电能计量装置的所有类型.主要技术内容有可靠性分析方法，可靠性预测方法，其它可信性考虑因素等","全国电工仪器仪表标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[491,79910,"交流电测量-付费系统 第11部分： 总则","T   ","X   ","GB/T 18460.1-2001","IEC 62055-21:2005",2011,"中国机械工业联合会","全国电工仪器仪表标准化技术委员会","哈尔滨电工仪表研究所","本标准规定了电能测量-付费系统的术语和定义、总体概念、通用实体模型、基本功能和基本流程.\n本标准适用于接触式集成电路(IC)卡、非接触式集成电路(IC)卡和调制式红外卡的电能付费系统.","全国电工仪器仪表标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[492,79908,"交流电测量-付费系统 第21部分：(预)付费电能表  特殊要求","T   ","X   ","GB/T 18460.3-2001","IEC 62055?31:2005",2011,"中国机械工业联合会","全国电工仪器仪表标准化技术委员会","哈尔滨电工仪表研究所","本标准规定了(预)付费电能表(以下简称仪表)的术语、要求、试验方法、检验规则、标志.\n本标准适用于在额定频率为50Hz(或60Hz)的电网中安装使用的静止式(预)付费电能表.\n本标准适用于室内以及安装于表箱内使用的静止式电能测量机构、功能部件和计度(显示)器包封在一个表壳内的预付费电能表及其附件的组合，包括内附电流互感器.也适用于负荷开关与电能测量机构分装的预付费电能表.\n其计量性能按其等级指数应分别符合相应的国家标准.","全国电工仪器仪表标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[493,79912,"交流电测量-付费系统 第31部分：系统数据交换","T   ","X   ","GB/T 18460.2-2001","",2011,"中国机械工业联合会","全国电工仪器仪表标准化技术委员会","哈尔滨电工仪表研究所","本标准规定了交流电测量-付费系统中数据传输介质与电能表进行基于密文传输数据交换时的数据项定义、数据传递的协议、数据安全等内容.\n本标准适用于的红外遥控器作为售电介质的预付费售电系统.\n本标准也可以适用于虚拟介质以及其他形式介质的预付费系统.","全国电工仪器仪表标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[494,75231,"过滤与分离  名词术语","T   ","X   ","GB/T 4774-2004","",2011,"中国机械工业联合会","全国分离机械标准化技术委员会","上海化工研究院     天津大学","原标准已有六章461条57页,同时为表达得更贴切,涵盖的内容更广,建议将“分离机械 名词术语“ 从此次修订与补充开始改名为“过滤与分离 名词术语“,并划分为两个子项目.作为“过滤与分离 名词术语 “标准第一部分为:“过程、专业基础与公用部分“,主要内容包括:不同的过滤与分离过程、原理,物料性质,预处理技术--稠化、澄清、沉降、气浮、凝聚与絮凝、应用助滤技术等,过滤介质,洗涤、脱液等后处理技术及相关的专业基础.","全国分离机械标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[495,76011,"工业车辆  电气要求","T   ","Z   ","","ISO/FDIS 20898:2008",2011,"中国机械工业联合会","全国工业车辆标准化技术委员会","浙江杭叉工程机械股份有限公司、北京起重运输机械设计研究院","本标准规定了自行设计和制造的工业车辆的电气要求,包括门架和越野叉车(见ISO5053:1987,3.1.3.1.8)和额定牵引力超过并包含2000N的牵引车.本标准适用于与ISO 1044电瓶电压一致的车辆,关于车辆电源额外要求的,见IEC 60204-1.本国际标准不适用于车辆用于易爆炸的环境下,或关于电磁兼容性的问题.本标准不再重复最先进的技术规则,适用于制造工业车辆的材料.参考国际标准:ISO 12100-2.","全国工业车辆标准化技术委员会","工业标准一部","王军伟"]
[496,76012,"工业车辆安全  噪声辐射测量试验方法","T   ","Z   ","","EN 12053:2001",2011,"中国机械工业联合会","全国工业车辆标准化技术委员会","安徽合力股份有限公司、北京起重运输机械设计研究院","本标准提供了评定工业车辆和越野型车辆操作者位置上噪声声压级和声功率级的方法.主要技术内容包括: 试验所需装置和装备、测量时车辆的作业状态、噪声值的评定、测量不确定度、噪声辐射值的表示方法.","全国工业车辆标准化技术委员会","工业标准一部","王军伟"]
[497,76013,"工业车辆安全  振动测量试验方法","T   ","Z   ","","EN 13059:2002",2011,"中国机械工业联合会","全国工业车辆标准化技术委员会","安徽合力股份有限公司、北京起重运输机械设计研究院","本标准是在指定工况下,测量工业车辆传递给操作者的振动值的型式试验方法.它不适合测量手臂振动.适用于在ISO 5053:1987中给出的机动工业车辆.附录A适用于全路面车辆.本标准也适合于没有包括在ISO 5053:1987中的其他机动工业车辆,如伸缩式叉车、低起升捡选车等.不适用于非堆垛低起升跨骑式搬运机械(如在ISO 5053:1987中3.1.3.2.3列出的)和堆垛高起升跨骑式搬运机械(如在ISO 5053:1987中3.1.3.1.11列出的).试验结果不适用于全身振动方向的判断.主要内容包括:试","全国工业车辆标准化技术委员会","工业标准一部","王军伟"]
[498,79657,"机动工业车辆  制动器性能和零件强度","T   ","X   ","GB/T 18849-2002","6292:2008",2011,"中国机械工业联合会","全国工业车辆标准化技术委员会","北京起重运输机械设计研究院","本标准规定了安装在下述工业车辆上的制动器的性能、试验方法、操纵系统、操纵力和零件强度:-各种起重量的机动工业车辆；-额定起重量和牵引杆拉力不大于20 000N的工业牵引车；-载运车；\t-搬运货运集装箱的工业车辆.","全国工业车辆标准化技术委员会","工业标准一部","王军伟"]
[499,75801,"E/E/PE安全相关系统的功能安全  第0部分 功能安全概念及GB/T 20438系列概况","Z   ","Z   ","","IEC 61508-0:2005",2011,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","本部分:a)适用于包含一个或几个电气/电子/可编程电子装置的安全相关系统；b)包含了E/E/PE安全相关系统所执行的安全功能失效引起的可能危险；c)对尚无标准的各应用领域提供一个E/E/PE安全相关系统的通用要求.本部分主要技术内容:介绍了功能安全的概念及IEC 61508系列的概况.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[500,79024,"纯元素热电偶分度表","T   ","Z   ","","IEC 62460: 2008",2010,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","上海工业自动化仪表研究所","本标准规定了Au/Pt和Pt/Pd热电偶温度-热电动势函数关系和分度表.为了方便使用,本标准也提供了热电动势-温度近似函.  本标准不覆盖用于纯元素热电偶的延长和补偿导线.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[501,79117,"分析仪器安全要求","T   ","Z   ","","IEC 61010-2-081",2011,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","北京分析仪器研究所","在测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求基础上增加了针对分析仪器特点的特殊要求,其中包括:标志和文件、防电击保护、维修性、抗机械振动和冲击、火焰蔓延保护等","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[502,79025,"工业过程控制设备 辐射温度计 第1部分:辐射温度计技术数据","T   ","Z   ","","TS 62492 - 1: 2008",2010,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","上海工业自动化仪表研究所","本部分定义了单波段单点测量辐射温度计用的技术数据(如计量数据)和术语,以保证数据和术语的一致性.  并不强制辐射温度计的制造者和销售者使用本部分的全部技术数据,一般只需要使用部分技术数据.如果使用本部分的技术数据和术语,应按本部分的定义和要求使用这些数据和定义.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[503,79030,"铠装热电偶现场试验方法","T   ","Z   ","","ASTM E 1350-07",2010,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","上海工业自动化仪表研究所","本标准适用于金属铠装热电偶及延长导线在安装前、安装期间和安装之后的测试.  本标准用于保护热电偶组件在储藏、安装期间免受损伤,确保延长导线与连接器和终端的连接及极性正确,并提供基期数据,用于日后作为投运后热电偶可能受损情况的参照.本标准不用于暴露在超过推荐温度限值场合的特种热电偶.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[504,75799,"批控制  第3部分:常用定位方法模型和表示方法","T   ","Z   ","","IEC 61512-3:2008",2011,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","批控制的本部分定义了一个常用定位方法模型；描述了一个公司内部和公司之间常用定位方法的应用；常用定位方法表示法；常用定位方法的数学模型.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[505,75800,"批控制  第4部分:批生产记录","T   ","Z   ","","IEC 61512-4:2007",2011,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","本部分定义了批生产记录的一个参考模型,它包含了关于批生产的批或元素的生产信息.本标准适用于批过程.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[506,75808,"以太网POWERLINK通信行规规范","Z   ","Z   ","","",2010,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","POWERLINK是一个严格且具有确定性的实时通信软件协议,它完全建立在以太网硬件基础之上的,不依赖于特定硬件,实现了高实时要求(可满足最苛刻实时要求4级)的安全的工业以太网技术,现在可实现波特率为1Gbits/s的安全通信速率.POWERLINK不仅支持PLC、I/O以及运动控制数据的循环通信,同时也支持实时网络节点间的非同步通信,并且专门为这一目的预留部分网络带宽.  POWERLINK采用SCNM(Slot Communication Network Management,时间槽通信网络管理)通信技","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[507,68802,"机械电气安全 机械电气设备 第6部分:建设机械技术条件","Q   ","Z   ","","",2011,"中国机械工业联合会","全国工业机械电气系统标准化技术委员会","TC231秘书处、长沙中联重工科技发展股份有限公司等","范围:本标准适用于内带供电单元的建设机械的电气和电子设备及系统或电气设备部件,排除使用公共网络供电的建设机械.主要技术内容:建设机械电气和电子设备及系统的技术要求.","全国工业机械电气系统标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[508,62940,"机械电气设备 开放式数控系统 第4部分:硬件平台","T   ","Z   ","","",2010,"中国机械工业联合会","全国工业机械电气系统标准化技术委员会","华中科技大学、北京机床研究所等","范围:适用于开放式数控系统的硬件平台.技术内容:在对开放式数控系统目前和未来需求分析的基础上,制定开放式数控系统的硬件平台规范,规范开放式数控系统平台和由各层次上功能结构单元对象组成的应用软件模块及采用的协议标准.","全国工业机械电气系统标准化技术委员会","工业标准二部","刘军卫"]
[509,77431,"工业自动化系统与集成 工业制造管理数据-第44部分:车间级数据采集的制造管理信息建模","T   ","Z   ","","15531-44",2010,"中国机械工业联合会","全国工业自动化系统与集成标准化技术委员会","中国标准化研究院","ISO15531-44属于ISO 15531中4x系列.该部分针对车间生产管理和调度执行的需求,研究与生产调度、产品跟踪、质量控制、设备故障分析等相关的车间级制造过程管理数据.本部分等同采用国际标准ISO 15531-44,规范车间级数据获取系统的结构、数据集、数据获取频率等,解决解决企业经营管理层与车间层之间的信息一致性问题、工程信息与生产信息的共享问题,实现企业的管控一体化.主要包括:车间数据采集模型、实体和基本原理、数据采集系统结构；采集数据模式定义,其中包括指令、生产与维护、质量、资源、时间戳和参","全国工业自动化系统与集成标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[510,75471,"体视显微镜  第1部分:普及型体视显微镜","T   ","X   ","GB/T 19864.1-2005","ISO 11884-1:2006",2010,"中国机械工业联合会","全国光学和光子学标准化技术委员会","上海理工大学、宁波永新光学股份有限公司、宁波市教学仪器有限公司、浙江舜宇集团股份有限公司、华光精密仪器有限公司","范围:    主要用于除连续变倍体视显微镜及手术显微镜之外的各类体视显微镜.技术内容:该标准规定了普及型体视显微镜的基本参数,规定了其光学和机械性能、电气安全性能等的要求及试验方法.","全国光学和光子学标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[511,75472,"体视显微镜  第2部分:高性能体视显微镜","T   ","X   ","GB/T 19864.2-2005","ISO 11884-2:2007",2010,"中国机械工业联合会","全国光学和光子学标准化技术委员会","上海理工大学、宁波永新光学股份有限公司、宁波市教学仪器有限公司、浙江舜宇集团股份有限公司、华光精密仪器有限公司","范围:    主要用于除手术显微镜之外的各类体视显微镜.技术内容:该标准规定了高性能体视显微镜的基本参数,规定了其光学和机械性能、电气安全性能等的要求及试验方法.","全国光学和光子学标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[512,75521,"滚动轴承  额定静载荷","T   ","X   ","GB/T 4662-2003","ISO 76:2006",2011,"中国机械工业联合会","全国滚动轴承标准化技术委员会","洛阳轴承研究所","本标准规定了滚动轴承基本额定静载荷和当量静载荷的计算方法.他适用于尺寸范围符合有关国家标准规定、采用优质淬硬钢、按照良好的加工方法制造、且滚动接触表面的形状基本上为常规设计的向心球轴承、推力球轴承、向心滚子轴承、推力滚子轴承.对于双列向心轴承和双向推力轴承可参照执行.","全国滚动轴承标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[513,78622,"机床数控系统  可靠性  第3部分:设计","T   ","Z   ","","",2011,"中国机械工业联合会","全国机床数控系统标准化技术委员会","广州数控设备有限公司","本部分规定了机床数控系统可靠性设计与评审的要求和方法,同时也规定了机床数控系统可靠性预计及增长的方法.  本部分适用于包括金属切削机床、锻压机床、特种加工机床等在内的机床数控系统.其他用途的数控系统可参照本标准.","全国机床数控系统标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[514,77618,"多轴联动数控螺旋锥齿轮磨齿机  精度检验","T   ","Z   ","","",2011,"中国机械工业联合会","全国金属切削机床标准化技术委员会","湖南中大创远数控装备有限公司","本部分规定了五轴及五轴以上联动的精密数控螺旋锥齿轮磨齿机的几何精度、工作精度的检验方法和精度允差值，五轴以下联动的也可参照使用.","湖南省质量技术监督局","工业标准一部","陆旭忠"]
[515,77621,"多轴联动数控螺旋锥齿轮铣齿机  精度检验","T   ","Z   ","","",2011,"中国机械工业联合会","全国金属切削机床标准化技术委员会","湖南中大创远数控装备有限公司","本部分规定了五轴及五轴以上联动的精密数控螺旋锥齿轮铣齿机的几何精度、工作精度的检验方法和精度允差值，五轴以下联动的也可参照使用.","湖南省质量技术监督局","工业标准一部","陆旭忠"]
[516,76288,"机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定","T   ","X   ","GB/T 17421.2-2000","ISO 230-2:2006",2011,"中国机械工业联合会","全国金属切削机床标准化技术委员会","北京机床研究所","本部分适用用数控轴线小于等于2000mm的各类数控机床.   本部分主要规定了数控轴线的定义和符号、检验条件包括环境条件、被测机床条件、温升条件；检验程序包括操作方法、目标位置的选择、测量要求、行程至(或超过)2000mm的线性轴线和回转轴线的 检验方法；结果评定、制造厂和用户的协商要点；结果的表达及附录测量不确定度的表达、阶梯循环.","全国金属切削机床标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[517,76323,"机床检验通则 第4部分:数控机床的圆检验","T   ","X   ","GB/T 17421.4-2003","ISO 230-4:2005",2011,"中国机械工业联合会","全国金属切削机床标准化技术委员会","北京第一机床厂","本标准适用于各类数控机床轮廓特性的检验.主要技术内容:本标准规定了两线性轴线联动所产生的圆形轨迹的圆偏差及半径偏差的检验和评定方法.","全国金属切削机床标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[518,76289,"机床检验通则 第6部分:对角线位移检验","T   ","Z   ","","ISO 230-6:2002",2011,"中国机械工业联合会","全国金属切削机床标准化技术委员会","北京凯恩帝数控技术有限责任公司,北京机床研究所","对角线位移检查本身并不是一个自诊断性检查过程--尽管有时候可以从检查结果得出诊断性质的结论.特别是,在包含面对角线检查时,可以进行坐标轴垂直度的直接测量.体对角线上的对角线位移检查可以通过面对角线检查加以补充--通过平行于机床坐标轴依据ISO 230-2进行检查,或者通过依据ISO 230-4中定义的三个坐标平面对等高线性能进行评价而实      现.对角线位移检查可以用于机床验收,也可以用于对机床性能进行再次确认,其中将检验参数用作比较指标.","全国金属切削机床标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[519,76290,"机床检验通则 第7部分:回转轴几何精度检验","T   ","Z   ","","ISO 230-7:2006",2011,"中国机械工业联合会","全国金属切削机床标准化技术委员会","昆明机床股份有限公司,北京机床研究所、北京第一机床厂、北京第二机床厂有限公司","本部分适用范围包括所有的机床.本部分的主要技术内容包括:术语和定义、一般要求、误差运动的测试方法、附录A一般概念、标准球圆误差的消除、转轴频度属性术语和定义、与主轴旋转相伴而生的热漂移相关的术语和定义、静态误差运动测试、有关旋转轴测试的不确定度估算..","全国金属切削机床标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[520,79390,"金属覆盖层  钢铁上经过处理的锌电镀层","T   ","X   ","GB/T 9799-1997","ISO 2081:2008",2011,"中国机械工业联合会","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会","武汉材料保护研究所","本标准规定了钢铁上锌电镀层的技术要求和试验方法. \n本标准适用于各种使用条件下的防止钢铁腐蚀的锌电镀层.\n本标准不适用于未加工成形的钢铁板材、带材和线材上的锌电镀层，钢制密绕弹簧上的锌镀层以及非防护装饰性用途的锌电镀层.","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[521,79391,"金属覆盖层 钢铁上经过处理的镉电镀层","T   ","X   ","GB/T 13346-1992","ISO 2082:2008",2011,"中国机械工业联合会","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会","武汉材料保护研究所","本标准规定了钢铁上的镉电镀层及后处理的技术要求和检验方法.\n本标准适用于在各种使用条件下防止钢铁腐蚀的镉电镀层.","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[522,78279,"热喷涂 - 金属和其他无机覆盖层 - 锌、铝及其合金","T   ","X   ","GB/T 9793-1997","ISO 2063:2005",2011,"中国机械工业联合会","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会","武汉材料保护研究所","范围：本标准适用于对钢铁表面施加热喷涂锌、铝及其合金涂层进行防腐蚀保护；本标准中的一些规定对其他金属涂层也是有效的，在供求双方协商认可的情况下，也可以采用.\n主要技术内容：本标准规定了防腐蚀用热喷涂锌、铝及其合金涂层的特性和试验方法；首先，标准规定了涉及这些金属喷涂层厚度的定义、分类和代号；其次，标准涉及到表面预处理、涂层应用和涂层的特性，即涂层厚度、外观以及结合力；最后，标准还规定了检测这些性能要求的试验方法.","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[523,78253,"热喷涂涂层厚度的无损测量方法","T   ","X   ","GB/T 11374-1989","",2011,"中国机械工业联合会","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会","武汉材料保护研究所","规定热喷涂涂层厚度测量的术语、测量方法的选择、基准面的确定及局部厚度的测量.","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[524,75197,"摩托车链条--技术条件和试验方法","T   ","X   ","GB/T 14212-2003","ISO 10190:2008",2011,"中国机械工业联合会","全国链传动标准化技术委员会","吉林大学链传动研究所、杭州东华链条集团公司、青岛征和工业公司等","本标准规定了适用于摩托车传动的滚子链和套筒链以及与其相配用链轮的尺寸和性能要求,链条节距范围从6.35mm到19.05mm.这些链条适用于外传动(如:后驱动).包括尺寸、公差、长度测量、预拉、最小抗拉强度和最小动载强度.","全国链传动标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[525,75753,"筒形砂套的夹紧装置  第1部分:用于手持式磨削机上的带轴夹紧装置","T   ","Z   ","","ISO 15637-1:2002",2011,"中国机械工业联合会","全国磨料磨具标准化技术委员会","郑州埃凯德工程技术有限公司、河南工业大学等","本标准适用于符合D≤100mm的筒形砂套使用的带轴夹紧装置.直径D≤100mm的带轴夹紧装置通常为片状芯,而且用于手持式磨削机上.离心力作用于薄片上导致直径的增加从而把砂套夹紧在夹紧装置上.本标准规定了该夹紧装置的型式、尺寸及极限偏差和技术要求.","全国磨料磨具标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[526,75754,"筒形砂套的夹紧装置  第2部分:用于固定式磨削机的夹紧装置","T   ","Z   ","","ISO 15637-2:2002",2011,"中国机械工业联合会","全国磨料磨具标准化技术委员会","河南工业大学等","本标准适用于符合D>100mm的筒形砂套使用的带轴夹紧装置.这些夹紧装置采用不同的方式夹紧筒形砂套,例如用一个片状芯或采用一个气动装置用于磨削机上.本标准规定了该夹紧装置的型式、尺寸及极限偏差和技术要求.","全国磨料磨具标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[527,75755,"涂附磨具  筒形砂套","T   ","Z   ","","ISO 2421:2003",2011,"中国机械工业联合会","全国磨料磨具标准化技术委员会","郑州方舟磨具有限公司、白鸽磨料磨具有限公司","范围-适用于用砂布和砂纸做成的砂套；技术内容-产品分类、代号、尺寸及极限偏差、外观质量、破裂强度、试验方法、检验规则、标记等","全国磨料磨具标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[528,79757,"内燃机全流式机油滤清器试验方法第9部分:进、出口止回阀试验","T   ","X   ","GB/T 8243.9-2006","ISO 8243-9:2008",2011,"中国机械工业联合会","全国内燃机标准化技术委员会","上海内燃机研究所","GB/T 8243的本部分规定了内燃机旋装式或“可更换式”全流式机油滤清器进、出口止回阀有效性的试验方法.","全国内燃机标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[529,76657,"金属材料 静力单轴试验机的检验 第2部分:拉力蠕变试验机施加力的检验","T   ","X   ","GB/T 16825.2-2005","ISO 7500-2:2006",2010,"中国机械工业联合会","全国试验机标准化技术委员会","长春试验机研究所有限公司","本项目规定了拉力蠕变试验机施加力的检验方法、检验用仪器、检验周期与检验报告等内容.","全国试验机标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[530,76658,"金属材料 里氏硬度试验 第3部分 标准硬度块的标定","T   ","Z   ","","",2010,"中国机械工业联合会","全国试验机标准化技术委员会","北京时代之峰科技有限公司,长春试验机研究所有限公司,泉州丰泽东海仪器硬度块厂","本标准适用于按GB/T 17394.2《金属材料 里氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》对里氏硬度计进行间接检验和校准用的标准里氏硬度块.本标准规定了标准里氏硬度块制造的技术要求、标准里氏硬度机、标定方法、压痕数目、硬度均匀度、标志、标定周期等内容.","全国试验机标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[531,77073,"饲料加工设备术语","T   ","X   ","GB/T 18695-2002","",2011,"中国机械工业联合会","全国饲料机械标准化技术委员会","河南工业大学生物工程学院,项目主持人为王卫国教授","主要包括饲料的清理、粉碎、配料、混合、制粒、膨化、干燥冷却、包装等各类专业设备的术语.","全国饲料机械标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[532,77294,"编织填料试验方法","T   ","Z   ","","",2011,"中国机械工业联合会","全国填料与静密封标准化技术委员会","浙江国泰密封材料股份有限公司","编织填料产品的密度、耐温失量、灰分、拉伸强度、压缩率、回弹率、酸失量、碱失量、浸渍润滑油含量、摩擦系数、磨耗量的试验方法.","全国填料与静密封标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[533,77301,"柔性石墨填料环试验方法","T   ","Z   ","","",2011,"中国机械工业联合会","全国填料与静密封标准化技术委员会","合肥通用机械研究院、合肥通用机电产品检测院","规定柔性石墨填料环的压缩率、回弹率等试验方法.","全国填料与静密封标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[534,79738,"土方机械  滚翻保护结构  试验室试验和性能要求","T   ","X   ","GB/T 17922-1999","ISO 3471:2008",2011,"中国机械工业联合会","全国土方机械标准化技术委员会","天津工程机械研究院等","适用于GB/T 8498规定的质量大于等于700 kg坐姿司机的移动式机器用的ROPS，包括推土机、装载机、挖掘装载机、自卸车、吊管机、组合式机器的牵引部分、平地机、回填压实机、压路机和挖沟机.\n主要规定土方机械金属滚翻保护结构(ROPS)的性能要求，以及试验室中对典型试件用静载荷评价这些要求的统一的、可重复的方法.","全国土方机械标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[535,79723,"土方机械  机器安全标签  通则","Q   ","X   ","GB 20178-2006","ISO 9244:2008",2011,"中国机械工业联合会","全国土方机械标准化技术委员会","天津工程机械研究院等","适用范围为土方机械各类产品.\n主要规定土方机械用机器安全标签的形式、图形符号、颜色、尺寸等要求，以及安全标志和危险图示的设计原则和准则、各种应用示例和图示.","全国土方机械标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[536,79721,"土方机械  轮胎式机器  转向要求","T   ","X   ","GB/T 14781-1993","ISO 5010:2007",2011,"中国机械工业联合会","全国土方机械标准化技术委员会","天津工程机械研究院等","适用于GB/T 8498中规定的安装有手动转向系统、助力转向系统和全力转向系统的推土机、装载机、挖掘装载机、挖掘机、自卸车、铲运机和平地机.\n不适用于压路机、压实机或吊管机.\n主要规定了用于评价行驶速度(按GB/T 10913测定)大于20 km/h的自行橡胶轮胎式土方机械转向能力的转向系统试验和性能准则.","全国土方机械标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[537,79716,"土方机械  司机的身材尺寸与司机的最小活动空间","T   ","X   ","GB/T 8420-2000","ISO 3411:2007",2011,"中国机械工业联合会","全国土方机械标准化技术委员会","天津工程机械研究院等","适用于各类土方机械产品.\n主要规定土方机械司机的身材尺寸、土方机械司机司机室内的司机正常操作的最小活动空间范围等.","全国土方机械标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[538,75544,"农业拖拉机通用技术条件 第1部分:50 kW 以下轮式拖拉机","T   ","X   ","GB/T 15370-2004","",2011,"中国机械工业联合会","全国拖拉机标准化技术委员会","洛阳拖拉机研究所","本标准规定了大功率农业轮式拖拉机的技术要求、检验方法、检验规则、交货、标志、包装、运输和贮存等.    本标准适用于大功率农业轮式拖拉机(180马力以上).","全国拖拉机标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[539,75547,"农业拖拉机通用技术条件 第5部分:皮带传动轮式拖拉机","T   ","Z   ","","",2011,"中国机械工业联合会","全国拖拉机标准化技术委员会","洛阳拖拉机研究所","本标准规定了皮带传动轮式轮式拖拉机的技术要求、检验方法、检验规则、交货、标志、包装、运输和贮存等.    本标准适用于大功率农业轮式拖拉机(180马力以上).","全国拖拉机标准化技术委员会","工业标准一部","陆旭忠"]
[540,76103,"液压传动 泵、马达和整体式传动装置稳态性能的测定","T   ","X   ","GB/T 17491-1998","ISO 4409:2007",2011,"中国机械工业联合会","全国液压气动标准化技术委员会","北京华德液压工业集团有限责任公司","范围:本标准适用于各类液压泵、马达和整体传动装置.主要技术内容:本标准规定了液压传动用容积式泵、马达和整体传动装置稳态性能和效率的测定方法及在稳态条件下试验装置、试验程序的要求和试验结果的表达.","全国液压气动标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[541,76104,"液压传动 泵、马达空载排量的测定","T   ","X   ","GB/T 7936-1987","ISO 8426:2008",2011,"中国机械工业联合会","全国液压气动标准化技术委员会","江苏省机械研究设计院有限责任公司等","范围:本国际标准规定了在稳态工况和规定的连续轴转速下容积式液压泵和马达空载排量的测定方法.被测元件作为容积式泵进行试验时,在泵轴输入机械能,泵出油口输出液压能；主要技术内容:试验条件、试验装置、试验介质、试验回路、试验程序和试验报告.","全国液压气动标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[542,76400,"热电偶用补偿导线","T   ","X   ","GB/T 4989-1994","IEC 60584-3",2010,"中国机械工业联合会","全国仪表功能材料标准化技术委员会","重庆仪表材料研究所","标准适用于制造热电偶用补偿导线.标准将规定分度号为S、R、K、N、E、J和T的热电偶配用的补偿导线的技术要求.包括名称、代号、热电特性及允差、绝缘层和护套着色、线芯绝缘层厚度,护套厚度及最大外径、绝缘电阻、物理机械性能、老化性能、耐热性能、防潮性能、低温卷绕性能等内容.","全国仪表功能材料标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[543,75178,"钨铼热电偶丝及分度表","T   ","Z   ","","ASTM E230:2003",2010,"中国机械工业联合会","全国仪表功能材料标准化技术委员会","重庆仪表材料研究所","标准适用于制造钨铼热电偶丝.标准将规定使用温度范围为0℃~2300℃的钨铼3-钨铼25、钨铼5-钨铼26热电偶用偶丝的技术要求.包括偶丝名称、代号、化学成分、偶丝直径及允许偏差、表面质量、不均匀热电动势、热电动势、、可绕度、密度、室温电阻率等内容.","全国仪表功能材料标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[544,75570,"摄影用大型电子闪光装置","T   ","Z   ","","",2010,"中国机械工业联合会","全国照相机械标准化技术委员会","杭州照相机械研究所","本标准规定了摄影用大型电子闪光装置的术语和定义、技术要求、试验方法和检验规则.本标准适用于摄影时提供主光或辅助光的大型电子闪光装置.主要技术内容包括大型电子闪光装置的技术要求包括闪光指数、回复时间、有效照射角、温升、相关色温、同步性能、耐振性能、耐高温性能、机械性能等以及试验方法.","全国照相机械标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[545,48730,"照相机质量检验、评判准则","T   ","Z   ","","",2010,"中国机械工业联合会","全国照相机械标准化技术委员会","杭州照相机械研究所","本标准是我国照相机行业众多国家标准、行业标准的细化和补充完善.规定了照相机产品综合检验的抽样方法、全性能检验流程、各指标检测数量、不合格分类、单样本或批量产品综合评判准则等.本标准适用于各类照相机的生产企业、检验机构,适用于产品批检、工商和海关的抽查、产品质量仲裁等场合.","全国照相机械标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[546,75903,"真空镀膜设备通用技术条件","T   ","X   ","GB/T 11164-1999","",2011,"中国机械工业联合会","全国真空技术标准化技术委员会","沈阳真空技术研究所、北京北仪创新真空技术发展有限责任公司、上海曙光机械制造厂有限公司等","本标准主要规定了各类真空镀膜设备的技术要求、试验方法、标志、包装、运输等","全国真空技术标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[547,75902,"真空技术  罗茨真空泵性能测量方法第3部分  溢流阀压差的测量","T   ","Z   ","","",2011,"中国机械工业联合会","全国真空技术标准化技术委员会","沈阳真空技术研究所、浙江真空设备集团等","本部分规定了罗茨真空泵溢流阀压差测量的试验方法.适用于抽速为30～20000L/s的单级双叶罗茨真空泵(以下简称泵).","全国真空技术标准化技术委员会","工业标准一部","王宇"]
[548,75392,"密封垫片  术语","T   ","Z   ","","ASTM F118-04",2011,"中国建筑材料联合会","全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会","咸阳非金属矿研究设计院","本标准规定了密封垫片的术语和定义.适用于静密封用垫片及其材料的生产、使用、试验和贸易.","全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会","工业标准一部","潘北辰"]
[549,80407,"玻璃缺陷的检测方法-光弹扫描法","T   ","Z   ","","",2011,"中国建筑材料联合会","全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会","中国建筑材料检验认证中心,中国建筑材料科学研究总院","本标准的适用范围为平板玻璃,包括出厂前的玻璃和服役中的玻璃,可在线检测玻璃缺陷.该标准也适用钢化玻璃,太阳能玻璃等.本标准规定了光弹扫描法检测玻璃缺陷的适用范围、术语、试验原理、试验设备、试验方法、试验结果和试验报告.","全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会","工业标准一部","潘北辰"]
[550,77973,"光催化建筑材料自清洁性能测试方法","T   ","Z   ","","",2010,"中国建筑材料联合会","全国工业陶瓷标准化技术委员会","中国科学院理化技术研究所","本标准适用于采用光催化技术的建筑材料及制品，对其自清洁性能的表征.\n主要技术内容为，对光催化建材设计样品的制备、采用最小接触角来表征其自清洁的性能.","中国建筑材料联合会","工业标准一部","潘北辰"]
[551,77816,"墙材工业机械 安全技术要求 第一部分 总则","T   ","Z   ","","",2011,"中国建筑材料联合会","全国建材装备标准化技术委员会","双鸭山东方墙材工业有限责任公司","本标准规定了对使用墙材工业机械发生意外事故的准则,以保证操作者和正常作业、维修保养人员人身安全的要求.主要适用于墙材工业机械及类似设备的设计、制造、操作、使用.安全标志和危险图形,在本系列标准的其它部分加以规定.","全国建材装备标准化技术委员会","工业标准一部","潘北辰"]
[552,80137,"保温材料憎水性试验方法","T   ","X   ","GB/T 10299-1988","",2011,"中国建筑材料联合会","全国绝热材料标准化技术委员会","南京玻璃纤维研究设计院","本标准规定了板状、毡状或管状保温制品憎水性试验方法的原理、仪器、试样、试验步骤、结果计算和试验报告.","中国建筑材料联合会","工业标准一部","潘北辰"]
[553,79717,"水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法","T   ","X   ","GB/T 1346-2001","ISO9597:2008",2010,"中国建筑材料联合会","全国水泥标准化技术委员会","中国建筑材料科学研究总院","本标准适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥以及指定采用本方法的其他品种水泥.技术内容:1.标准稠度用水量的测定(标准法)；2.标准稠度用水量的测定(代用法)；3.凝结时间的测定；4.安定性的测定(标准法)；5.安定性的测定(代用法)","全国水泥标准化技术委员会","工业标准一部","潘北辰"]
[554,74910,"聚合物改性砂浆试验方法","T   ","Z   ","","",2011,"中国建筑材料联合会","全国水泥制品标准化技术委员会","北京建筑材料科学研究总院有限公司","该标准规定了聚合物改性砂浆的试验方法，适用于掺加聚合物的砂浆产品，主要技术内容包括：聚合物改性砂浆测试样品的制备，砂浆流动度、坍落度、密度、含气量、凝结时间试验方法、试件成型方法、抗折抗压方法，粘结性测定等试验方法.","中国建筑材料联合会","工业标准一部","潘北辰"]
[555,79000,"空间科学实验通用要求","T   ","Z   ","","",2011,"中国科学院","全国空间科学及其应用标准化技术委员会","中国科学院光电研究院","本要求适用范围,主要是指利用空间环境因素作为实验条件的探索性、基础性空间科学实验领域和应用技术领域.主要技术内容包括:空间科学实验任务规划、立项与论证、科学实验系统设计、研发、试验验证以及正式空间实验和实验后续研究等各阶段全过程的规范性工作安排与要求.","中国科学院","工业标准二部","孙维"]
[556,79002,"空间科学试验装置转动部件第1部分:设计规范","T   ","Z   ","","",2011,"中国科学院","全国空间科学及其应用标准化技术委员会","中国科学院上海技术物理研究所","本标准规定了空间科学试验装置中转动部件设计的原则、方法和流程,包括轴系的设计、滚动轴承的选取、电机的选取和空间环境的适应性.本标准适用于空间科学试验装置,亦可适用空间遥感仪器中的活动部件设计.","中国科学院","工业标准二部","孙维"]
[557,79003,"空间科学卫星数据产品定义及分级规范","T   ","Z   ","","",2011,"中国科学院","全国空间科学及其应用标准化技术委员会","中国科学院光电研究院","本项目的范围主要包括空间科学卫星数据产品的级别划分和各级别产品的定义.主要技术内容为当前空间科学卫星数据产品的分析,根据学科或使用要求分类、分级,对各级产品应完成的处理、文件命名规则、各级产品文件格式等进行确定.","中国科学院","工业标准二部","孙维"]
[558,79007,"空间生物学实验样品及鉴定规范","T   ","Z   ","","",2011,"中国科学院","全国空间科学及其应用标准化技术委员会","中国科学院生物物理研究所","适用于航天、载人航天的空间生物学实验,也适用于其它空间实验平台开展的空间生物学实验.主要内容:规范空间生物学实验的生物大分子、细胞、组织以及生物个体、种群的动物、植物、水生生物、微生物等样品的选择原则和样品特性指标表征以及检测、测试方法.","中国科学院","工业标准二部","孙维"]
[559,78998,"空间试验设备中使用的非金属材料的燃烧性能  第1部分:要求","T   ","Z   ","","",2011,"中国科学院","全国空间科学及其应用标准化技术委员会","中国科学院力学研究所","航天器防火中的主要措施是剔除材料中的潜在燃料,其评价依据为材料的燃烧性能.因此本项目拟建立的标准将明确规范空间试验设备中使用的非金属材料的燃烧性能要求以及试验方法和设备.适用范围为安装于支持燃烧的航天器舱内的试验设备.本部分规定了支持燃烧的航天器舱内安装的空间试验设备中使用的非金属材料的燃烧性能的名词术语,性能要求及试验类型.本部分适用于空间试验设备中使用的非金属材料的燃烧性能的评价和试验.","中国科学院","工业标准二部","孙维"]
[560,79343,"导电原子力显微镜检测纳米医药晶体通用方法","T   ","Z   ","","",2011,"中国科学院","全国纳米技术标准化技术委员会","复旦大学附属中山医院、复旦大学、纳米技术国家应用工程研究中心","范围和主要技术内容:导电原子力显微镜探测尺度可控的自下而上自组装纳米药物晶体通用方法.标准所涉及的产品目录1、纳米生物医药技术产品；2、纳米生物电子学产品；3、内置型纳米生物传感器；4、高性能信息处理器；5、室温超导量子信息材料等国防、交通、能源、军事和非军事产品.","上海市质量技术监督局","工业标准二部","孙维"]
[561,76909,"碳纳米管直径的测定方法","T   ","Z   ","","",2011,"中国科学院","全国纳米技术标准化技术委员会","清华大学、冶金工业信息标准研究院","范围：碳纳米管的管径测量，包括内径与外径\n内容：随着电子显微技术的发展，电子显微镜已经可以观察到原子级.碳纳米管最初是由日本电镜学家利用透射电子显微镜予以明确表征的.利用透射电子显微镜，可以观察到碳纳米管的中空管状结构及管壁的石墨层结构.通过大量观测，可以直接获得碳纳米管内、外管径的统计结果，并表达为管径分布及平均管径，包括数量平均(简称数均)及重量平均(简称重均).","全国纳米技术标准化技术委员会","工业标准二部","孙维"]
[562,79346,"用原子力显微镜测定纳米薄膜厚度的方法","T   ","Z   ","","",2011,"中国科学院","全国纳米技术标准化技术委员会","上海交通大学微纳科学技术研究院,纳米技术及应用国家工程研究中心","范围:此测试方法限于膜表面起伏小于2.5um,薄膜的粘度过高的有机薄膜也不适合此方法.技术内容: 1. 在本测试方法中,可以直接采用原子力显微镜上特制的夹具,或采用物理或化学的方法人为制造一个膜与基底界面.2.利用探针纵向逼近表面,针尖和样品之间将产生相互的作用力,检测作用的力大小变化转化为样品的表面形貌图.3. 本测试中选择在硅片上沉积纳米TiO2薄膜、在云母上微印刷技术小牛血清蛋白单分子层(BSA)等多种为研究目标,采集高质量的高度图像,结合相位图,准确定位界面.利用截面分析定量给出纳米膜和BSA单分","上海市质量技术监督局","工业标准二部","孙维"]
[563,81242,"家具中挥发性有机化合物的测定","T   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国家具标准化技术委员会","深圳市计量质量检测研究院、上海市质量监督检验技术研究院、北京市木材家具质量监督检验站、浙江圣奥家具制造有限公司、浙江省家具与五金研究所、成都市产品质量监督检验院、江苏省质量监督检验研究院等","本标准规定了家具、家具部件及家具材料中挥发性有机物释放量的测定方法,并规定了各类家具中可能含有挥发性有机物的材料种类.主要技术内容包括:术语和定义、原理、仪器与试剂、测试方法、结果计算及表示方法、检验规则等.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[564,81220,"家具中挥发性有机化合物检测用气候舱","T   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国家具标准化技术委员会","上海市质量监督检验技术研究院等","范围:本标准规定了家具中挥发性有机化合物检测用气候舱的分类、参数、要求、校准方法、检验规则、包装、运输、储存.  技术内容:气候舱内环境要求、材料要求及校准方法等.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[565,81246,"家具中有害物质检测方法  总则","T   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国家具标准化技术委员会","深圳市计量质量检测研究院、上海市质量监督检验技术研究院、北京市木材家具质量监督检验站、浙江圣奥家具制造有限公司、江苏省质量监督检验研究院、成都市产品质量监督检验院、浙江省家具与五金研究所等","本标准给出了家具中有害物质检测的样品识别、样品制备和提取、测试方法的指南,对家具各有害物质的检测方法标准的制定起指导作用.主要技术内容包括:家具中有害物质种类、各种家具、家具部件及家具材料中有害物质的分类识别、有害物质检测的样品制备和提取方法、有害物质测试方法选用原则等.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[566,81221,"软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分:点火源:模拟火柴火焰","Q   ","X   ","GB 17927-1999","ISO 8191-2-1998  EN 597-2:",2010,"中国轻工业联合会","全国家具标准化技术委员会","上海市质量监督检验技术研究院、全国家具标准化中心、喜临门集团有限公司等","范围:床垫、沙发等软体家具.主要技术内容:软体家具抗香烟引燃、模拟火柴火焰引燃的试验方法和结果评定.公共场所软体家具燃烧性能的技术要求等.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[567,80727,"家用和类似用途电器的安全 豆浆机的特殊要求","Q   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国家用电器标准化技术委员会","中国家用电器研究院、九阳股份有限公司、美的集团有限公司等","本标准规定了豆浆机及类似器具的安全要求.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[568,78237,"家用杀虫用品气味等级","T   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国家用卫生杀虫用品标准化技术委员会","中国标准化研究院","本标准规定了家用卫生杀虫用品的气味等级及其感官判定方法.本标准适用于在家庭室内环境使用的各类驱杀卫生害虫的用品.","中国标准化研究院","工业标准二部","张楠"]
[569,81297,"燃香类产品有害物质测试方法","T   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国家用卫生杀虫用品标准化技术委员会","国家轻工业日用杂品质量监督检测中心","本标准适用于可燃性物质、香料或香精等配制而成的香类产品.主要技术内容包括有害物质包括甲醛、苯含量的测试方法等.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[570,80140,"商用大容积压力锅","Q   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会","浙江天喜实业集团有限公司","大容积压力锅的定义、产品分类、要求、试验方法、检测规则、标志、标签、使用说明书及包装、运输、储存.本标准不适合于用油进行压力煎炸和医用消毒的压力锅.","中国轻工业联合会","农业食品标准部","王乃铝"]
[571,80424,"乐器有害物质限值","T   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国乐器标准化技术委员会","北京乐器研究所 全国乐器标准化中心","本标准的制定范围主要以:弦名鸣乐器,气鸣乐器,体鸣乐器,膜鸣乐器和电鸣乐器类属中的各种类乐器为本标准的标准化对象,在技术内容中拟规定乐器五大类属所使用的原材料的有害物质的含量加以限制,一是规定乐器所使用每种材料含有害物质的限值,二是规定涉及多种材料乐器成品总含量的限值.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[572,78468,"皮革和毛皮  化学试验 禁用偶氮染料中4-氨基偶氮苯的测定","T   ","Z   ","","17234-2",2010,"中国轻工业联合会","全国皮革工业标准化技术委员会","国家皮革质量监督检验中心(浙江)","方法适用范围:各种皮革、毛皮及其制品.主要技术内容:样品经脱脂处理后,在缓和的条件下进行还原裂解处理,然后萃取出裂解产物中的4-氨基偶氮苯,进行气相色谱-质谱分析.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[573,79400,"高石英瓷器","T   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国日用陶瓷标准化技术委员会","山东硅元新型材料有限责任公司","本标准规定了高石英瓷器的产品分类、等级划分、技术要求、试验方法，检验规则和标志、包装、运输、存储规则.\n本标准适用于以石英(SiO2含量不低于90%)及富含二氧化硅的石英岩矿物(含量不低于90%)为主要原料，瓷胎中SiO2含量在70-76%范围的日用瓷器.","中国轻工业联合会","农业食品标准部","王乃铝"]
[574,77290,"日用白云陶器","T   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国日用陶瓷标准化技术委员会","广东省枫溪陶瓷工业研究所、潮州市陶瓷行业协会、中华人民共和国潮州出入境检验检疫局","包括标准适用范围、规范性引用文件、术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和标识、包装、运输和储存规则.主要技术内容包括:外观质量、吸水率、热稳定性、铅、镉溶出量限量、白度、产品规格误差.","中国轻工业联合会","农业食品标准部","王乃铝"]
[575,77703,"包装容器  奶粉罐","Q   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会","广州市质量监督检测研究院、中粮包装有限公司","适用范围:适用于以镀锡薄钢板为原材料制成的,在使用中不再经过清洗、杀菌工序而直接用于盛装奶粉或类似固体食品的金属罐.主要技术内容:外观、尺寸、部件(易开盖、组合盖、底盖)、微生物指标、气密性、包装","中国轻工业联合会","农业食品标准部","王乃铝"]
[576,80663,"聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求","T   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会","轻工业塑料加工应用研究所，珠海中富实业股份有限公司","规定了PET饮品瓶的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存.\n适用于饮用水、碳酸饮料、无气饮料和热灌装的包装，能够较好的阻隔氧气渗透和阻止碳酸饮料中二氧化碳的流失保持产品风味.主要技术内容是耐压、跌落、应力、二氧化碳损失率、氧气穿透率和垂直载荷指标.","中国轻工业联合会","农业食品标准部","王乃铝"]
[577,79682,"聚乙烯淋膜纸","T   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会","国家包装产品质量监督检验中心(济南)","本标准规定了聚乙烯淋膜纸(简称“淋膜纸“)的原料要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存.    本标准适用于普通聚乙烯单面淋膜纸,广泛应用于化工、食品等多个包装领域,如茶叶包装、瓜子袋、面包袋、食盐包装、纸杯纸等.","山东省质量技术监督局","农业食品标准部","王乃铝"]
[578,80354,"食品用纸包装容器及材料中镉的测定方法","T   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会","广州市质量监督检测研究院","适用范围:适用于纸包装容器及材料类产品(屋顶包、利乐包和原纸等).    主要技术内容:纸包装容器及材料中镉的检测方法.","中国标准化研究院","农业食品标准部","王乃铝"]
[579,80355,"食品用纸包装容器及材料中铬的测定方法","T   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会","广州市质量监督检测研究院","适用范围:适用于纸包装容器及材料类产品(屋顶包、利乐包和原纸等).  主要技术内容:纸包装容器及材料中铬含量的检测方法.","中国标准化研究院","农业食品标准部","王乃铝"]
[580,80356,"食品用纸包装容器及材料中甲醛的测定方法","T   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会","广州市质量监督检测研究院","适用范围:适用于纸包装容器及材料类产品(屋顶包、利乐包和原纸等).主要技术内容:纸包装容器及材料中甲醛含量的检测方法.","中国标准化研究院","农业食品标准部","王乃铝"]
[581,79684,"塑料包装材料溶剂残留量测定方法","T   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会","国家包装产品质量监督检验中心(济南)","本标准规定了塑料包装材料中溶剂残留量的测定.本标准适用于生产过程中使用油墨或者胶黏剂的包装材料中溶剂残留量的测定.","山东省质量技术监督局","农业食品标准部","王乃铝"]
[582,80570,"碳内涂层聚酯瓶","T   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会","远纺工业(苏州)有限公司、西得乐机械(上海)有限公司、中国标准化协会等","规定了技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存.可作为酒类产品(如啤酒)、茶饮料、敏感性果汁饮料、碳酸饮料的包装，能够较好的阻隔氧气渗透和阻止碳酸饮料中二氧化碳的流失保持产品风味.主要技术内容是耐压、跌落、应力、二氧化碳损失率、氧气穿透率和垂直载荷指标.该产品的卫生、毒理试验已经过美国FDA和我国相关权威检测机构的检测合格.","中国轻工业联合会","农业食品标准部","王乃铝"]
[583,80596,"聚氯乙烯热稳定剂热稳定性试验方法","T   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国塑料制品标准化技术委员会","广东顾地塑胶股份有限公司等","国内尚无聚氯乙烯热稳定剂热稳定性的测定方法标准，在规范、引导热稳定剂市场时缺乏统一的“游戏规则”.对于热稳定剂行业各企业，各行其是，无法有序发展；对于作为应用行业的塑料加工企业，在选用热稳定剂时，因没有统一的方法，各企业的数据缺乏可比性，无法客观评价而感到无所适从.聚氯乙烯热稳定剂热稳定性的测定??转矩流变仪法标准用于动态评价聚氯乙烯热稳定性，比较接近挤出法加工时的条件，聚氯乙烯热稳定剂稳定性测定方法??双辊塑炼法标准也是用于动态评价聚氯乙烯热稳定性，比较接近辊筒法加工时的条件，可用于对聚氯乙烯热稳定剂热","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[584,80548,"热塑性硬质聚氨酯泡沫塑料通用技术要求","T   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国塑料制品标准化技术委员会","北京工商大学，江苏省化工研究所有限公司","本标准规定了热塑性硬质聚氨酯泡沫塑料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存.本标准适用于以聚醚多元醇与异氰酸酯为主要原料生产的热塑性硬质聚氨酯泡沫塑料.\n主要技术内容规定了密度、压缩强度、拉伸强度、拉伸伸长率、弯曲强度、维卡软化温度、开孔率、尺寸稳定性等.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[585,80560,"塑料编织袋通用技术要求","T   ","X   ","GB/T 8946-1998,GB/T 8947-1998","",2011,"中国轻工业联合会","全国塑料制品标准化技术委员会","南塑集团有限公司，温州市华正塑业有限公司等","本标准规定了塑料编织袋的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存要求.在GB/T8946-1998标准的基础上增加国家质量监督检验检疫局对食品包装用包装容器、工具等制品的要求和欧盟颁发的ROSH法规的要求.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[586,81285,"玩具材料中可迁移元素锑、钡、镉、铬、铅含量的测定石墨炉原子吸收分光光度法","T   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国玩具标准化技术委员会","国家日用小商品质量监督检验中心等","本标准适用于玩具材料及其产品中可迁移元素锑、钡、镉、铬、铅含量的测定.  本标准的主要技术指标有方法的线性范围和检出限,方法的回收率和精密度,其中,元素\t检出限,mg/kg\tRSD\t回收率:镉(Cd)\t<0.05\t<5%\t95~105%铬(Cr)\t<0.1\t<5%\t95~105%铅(Pb)\t<0.2\t<5%\t95~105%锑(Sb)\t<0.5\t<5%\t95~105%钡(Ba)\t<0.1\t<5%\t90~105%.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[587,80556,"玩具材料中可迁移元素锑、砷、汞、硒的测定 原子荧光光谱法","T   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国玩具标准化技术委员会","广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心等","范围:适用于国家强制性标准GB6675《国家玩具安全技术规范》(包括国外EN71-3和ASTM F963等主要玩具标准中各种玩具材料和玩具部件中可迁移元素(锑、砷、汞和硒)含量的测定方法.主要技术内容:各种玩具材料按GB6675进行样品前处理,过滤后的溶液用原子荧光光谱法(AFS)进行检测.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[588,81296,"玩具中总铅含量的测定-能量色散X射线荧光光谱定量筛选法","T   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国玩具标准化技术委员会","广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心等","范围:适用于各种玩具材料和玩具部件中总铅含量的定量筛选测定方法.主要技术内容:各种玩具材料无须经过消解等前处理直接用能量色散X射线荧光光谱定量筛选法(ED-XRF)进行检测.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[589,80557,"婴儿摇篮的安全要求","Q   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国玩具标准化技术委员会","上海市质量监督检验技术研究院等","本标准规定了固定及可折叠摇篮(适用于6个月以下或9kg以下婴儿)的技术要求、试验方法、和判定.本标准适用于固定及可折叠摇篮(适用于6个月以下或9kg以下婴儿).","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[590,80776,"厨卫五金产品通用技术要求","T   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国五金制品标准化技术委员会","全国五金制品标准化技术委员会厨卫五金分技术委员会、九牧集团有限公司","本标准适用于卫生间居住环境和厨房饮食环境的启闭水源装置的厨卫五金产品.包含装配技术条件；外观技术条件；水龙头使用性能技术条件；厨房饮食用水的启闭水源装置,过水管路使用材质条件；冲洗阀性能技术条件.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[591,80780,"厨卫五金术语及分类","T   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国五金制品标准化技术委员会","全国五金制品标准化技术委员会厨卫五金分技术委员会、九牧集团有限公司","本标准规定了卫生洁具和厨房用五金配件的术语和定义.本标准适用于卫生洁具和厨房用五金配件.凡技术交流、质量评比、各类标准的制定、技术文件、报告、材料的编写等涉及的厨卫五金术语均适用.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[592,78598,"家用燃气快速热水器","Q   ","X   ","GB 6932-2001","",2010,"中国轻工业联合会","全国五金制品标准化技术委员会","广东万家乐燃气具有限公司、国家燃气用具质量监督检验中心、全国日用五金标准化中心、国家日用五金制品质检中心、顺德市万和企业集团有限公司等","规定了家用燃气快速热水器的分类、基本参数、结构要求、性能要求等，最大热负荷不大于70kW.主要技术内容包括对分类、结构要求和性能要求及相应的试验方法、检验规则的要求.","中国标准化协会","工业标准二部","张楠"]
[593,78403,"烟花爆竹  大型焰火燃放点火系统规范","Q   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国烟花爆竹标准化技术委员会","国家轻工业烟花爆竹安全质量监督检测中心","本标准规定了大型焰火燃放点火系统的技术要求；试验方法和检验规则；运输、储存等.\n主要技术内容：\n1、点火设备进行电磁干扰检测\n烟花点火设备在焰火燃放过程中担当重要角色，所以对设备应该追求稳定可靠来保证安全施工、可靠燃放.由于大多数的焰火燃放都是在室外进行，而且燃放的场地一般都很特殊、复杂，有很多不定的干扰源存在，例如：变电间、电视台发射塔、音乐喷泉或大型灯饰的地下电缆、地下泵房等，都对外释放巨大的交变磁场；对点火设备的正常运行构成一定的威胁；因此点火设备具有一定的抗电磁干扰能力对安全燃放很有必要.\n2、电","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[594,78402,"烟花爆竹燃放安全技术规程","Q   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国烟花爆竹标准化技术委员会","熊猫烟花集团股份有限公司","本标准适用于普通消费者烟花的燃放和单个A级产品的手点燃放；主要技术内容为各类烟花爆竹产品的燃放方法.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[595,77655,"植物蛋白饮料  核桃乳(露)","T   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国饮料标准化技术委员会","河北养元保健饮品有限公司","本标准规定了植物蛋白饮料核桃乳的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求.本标准适用于以核桃仁为主要原料，经加工、调配等工序后，再经高温杀菌或无菌包装制成的乳浊状植物蛋白饮料.制定原辅材料、感官、理化指标、卫生指标中各参数项的技术指标和相应的检验方法，找出该产品的特征成分并确定其指标，建立核桃乳的特征成分的检验方法和该产品中真实蛋白质含量的检验方法.","河北省质量技术监督局","农业食品标准部","王晓燕"]
[596,80688,"湿纸巾通用要求和检测方法","T   ","X   ","GB/T 20808-2006","",2011,"中国轻工业联合会","全国造纸工业标准化技术委员会","中国制浆造纸研究院、中国造纸协会标准化专业委员会、国家纸张质量监督检验中心","本标准适用于擦拭电脑、厨房、皮鞋等用的湿纸巾；本标准规定了湿纸巾产品的通用技术要求和检测方法.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[597,80701,"书刊纸通用要求和检测方法","T   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国造纸工业标准化技术委员会","中国制浆造纸研究院、国家纸张质量监督检验中心、中国造纸协会标准化专业委员会","本标准规定了书刊纸的通用要求和检测方法.本标准适用于单色或双色胶版印刷书籍、文献、杂志用纸.主要技术内容:定量、定量偏差、紧度、白度、不透明度、施胶度、裂断长、耐折度、平滑度、印刷表面强度、尘埃度、交货水分等.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[598,80694,"卫生巾面层通用规范和检测方法","T   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国造纸工业标准化技术委员会","中国制浆造纸研究院、中国造纸协会标准化专业委员会、国家纸张质量监督检验中心","本标准适用于所有卫生巾用面层材料.本标准规定了所有卫生巾面层材料的通用要求和检测方法.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[599,80696,"纸板剥离强度的测定","T   ","Z   ","","",2011,"中国轻工业联合会","全国造纸工业标准化技术委员会","中国制浆造纸研究院、中国造纸协会标准化专业委员会","本标准规定了纸板剥离强度的测定方法.本标准适用于测定纸板的剥离强度.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[600,79331,"皮鞋跟面扭转强度试验方法","T   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","全国制鞋标准化技术委员会","温州市质量技术监督检测院、国家鞋类监督检测中心(温州)等","本测试方法适用于所有在单个插销上成型的鞋跟面皮.主要技术内容:将从成鞋上取下的鞋跟或者未安装的鞋跟固定在虎钳台上,用适当尺寸的卡具连接鞋跟面皮和扭矩扳手,逐渐增加在扭矩扳手上的力,直到鞋跟面皮发生转动来测量扭矩.最后以扭矩的大小来说明扭转强度.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[601,80634,"鞋类 整鞋试验方法 剥离强度","T   ","X   ","GB/T 3903.3-1994","",2010,"中国轻工业联合会","全国制鞋标准化技术委员会","中国皮革和制鞋工业研究院、奥康集团有限公司等","范围:本标准规定了成鞋外底与帮面之间的剥离强度的试验方法,适用于各种类型的鞋.技术内容:范围、术语和定义、试验原理、取样、试验设备、试验条件、试验步骤、试验结果、试验报告.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[602,80635,"鞋类 整鞋试验方法 外观检验","T   ","X   ","GB/T 3903.5-1995","",2010,"中国轻工业联合会","全国制鞋标准化技术委员会","中国皮革和制鞋工业研究院、中国鸥鸟王鞋业有限公司.","范围:本标准规定了成靴、鞋的感官质量的检验方法,本标准适用于各种鞋类.主要技术内容:1. 范围 2. 术语和定义 3. 检验量具、器具 4. 检验条件 5. 检验方法 6. 其他.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[603,80791,"工业明胶通用技术规范及检测方法","T   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","中国轻工业联合会","北京化工大学,北京华达杰瑞生物技术有限公司","本标准的范围是适用于以动物的结缔组织(皮、骨、筋和腱等)中的胶原蛋白经适度降解的产物工业明胶.主要的技术内容包括定义、分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装和储存等.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[604,79557,"红木家具通用技术条件","Q   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","中国轻工业联合会","中山市鸿发家具有限公司等","本标准规定了红木家具的术语和定义、命名和分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明及质量明示、包装、贮存、运输.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[605,79797,"家具工业术语","T   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","中国轻工业联合会","南京林业大学、深圳华源轩家具有限公司、浙江圣奥家具有限公司等","(1)技术内容:主要包括名词术语的中文名称(含标准、常用名称等)、英文名称、定义或解释等.  (2)涉及范围:主要包括家具定义与分类、家具材料、家具零部件、家具五金配件、家具结构与接合、木质家具加工、金属家具加工、软体家具制作、家具表面涂饰与装饰、家具性能质量等方面.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[606,79991,"胶原蛋白","Q   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","中国轻工业联合会","国家轻工业三胶产品监督检测中心(北京), 北京华达杰瑞生物技术有限公司","本标准规定了胶原蛋白的基本原则、检测内容、要求、检测方法等.","中国轻工业联合会","农业食品标准部","王晓燕"]
[607,81319,"民用燃煤取暖炉安全通用技术条件","Q   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","中国轻工业联合会","北京市轻工产品质量监督检验一站","本标准适用于以型煤作为燃料类的民用燃煤取暖炉,主要内容包括:外观、产品尺寸、密封性能、结构、封火时间、安装与使用要求等.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[608,81313,"文具中有害物质限量化工类","T   ","Z   ","","",2010,"中国轻工业联合会","中国轻工业联合会","化工文具专业委员会、宁波松鹤文具有限公司","适用于与安全有关的所有化工类文具用品,主要内容包括:化工类文具中有害物质种类和限量要求及其试验方法,标准的内容将参照国内外相关的先进标准或法规,结合实际制订.","中国轻工业联合会","工业标准二部","张楠"]
[609,79804,"金融服务 国际银行账号 (IBAN)第1部分:IBAN的结构","T   ","X   ","GB/T 20543-2006","ISO 13616-1:2007",2010,"中国人民银行","全国金融标准化技术委员会","中国金融电子化公司","本标准规定了国际银行账号(IBAN)的构成要素,以便于在金融领域以及其它行业进行跨境数据交换时的数据处理工作.IBAN是为自动化处理而设计的,但在适宜的情况下,它也可以便捷地应用于基于其它介质的信息交换之中(如纸质文件的交换等).","全国金融标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[610,79803,"金融服务 国际银行账号(IBAN) 第2部分:注册机构的角色和职责","T   ","Z   ","","ISO 13616-2:2007",2010,"中国人民银行","全国金融标准化技术委员会","中国金融电子化公司","本部分描述IBAN格式的注册机构、注册程序和注册结构,注册的IBAN格式应满足ISO 13616-1的要求.","全国金融标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[611,79805,"金融服务 信息安全指南","T   ","Z   ","","ISO 13569:2005",2010,"中国人民银行","全国金融标准化技术委员会","中国金融电子化公司","本技术报告给不同规模和类型的金融机构提供了审慎且成本合理的业务信息安全管理方案,同时它也为金融机构服务提供商提供了指南.对于面向金融业的培训机构和出版商,本技术报告也可作为原始文档.本技术报告为金融机构提供了制定信息安全方案的指南.该指南包括策略讨论,机构和方案的结构化法律法规组件.本技术报告探讨了在选择和实施安全控制措施方面应考虑的内容,以及在现代化金融服务机构中管理信息安全风险的的要素.并给出了基于机构业务环境、实践和规程方面应考虑的建议.本指南还包括对法律法规符合性问题的讨论,这需要在方案的设计和实","全国金融标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[612,79801,"金融服务 隐私影响评估","T   ","Z   ","","ISO 22037:2008",2010,"中国人民银行","全国金融标准化技术委员会","中国金融电子化公司","隐私影响评估(PIA)是供机构内部或由第三方使用的一种重要的金融服务和银行业务管理工具,可以减少因使用自动化、网络化信息系统进行用户数据处理而带来的相关隐私问题和风险.本标准包括如下三方面内容:","全国金融标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[613,79800,"银行业 安全和其他金融服务 金融系统的安全框架","T   ","Z   ","","ISO 17944:2002",2010,"中国人民银行","全国金融标准化技术委员会","中国金融电子化公司","本标准提供了金融业所必要的安全方面的标准框架,并汇总了金融行业已出现的一些关键安全问题,以及针对每一个问题的相关现有标准.","全国金融标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[614,79802,"银行业务 安全加密设备(零售) 第1部分:概念、要求和评价(估)方法","T   ","X   ","GB/T 21079.1-2007","ISO 13491-1:2007",2010,"中国人民银行","全国金融标准化技术委员会","中国金融电子化公司","《银行业务 安全加密设备(零售)第1部分:概念、要求和评价(估)方法》属于《银行业务 安全加密设备(零售)》国家标准的第1部分,该标准的结构及名称如下:银行业务 安全加密设备 (零售)第1部分:概念、要求和评价(估)方法；银行业务 安全加密设备 (零售)第2部分:金融交易中设备安全符合性检测清单； 本部分以ISO 9564、ISO 16609和ISO 11568中定义的密码过程为基础,规定了金融零售业务中用于保护报文、密钥及其它敏感信息的安全加密设备的物理、逻辑特性和管理要求.","全国金融标准化技术委员会","服务业标准部","薛强"]
[615,78228,"非发酵性豆制品生产安全管理要求","T   ","Z   ","","",2011,"中国商业联合会","中国商业联合会","中国商业联合会商业标准中心","本标准规定了非发酵性豆制品生产企业的环境卫生、生产资源、原辅材料、生产加工、产品、人员、检验、包装及标签标识、储运、质量管理的基本要求，以及企业生产管理的评价方法.\n   本标准适用于采用制浆工艺生产非发酵性豆制品的生产企业的开业、生产管理和质量管理；不适用于采用非制浆工艺生产非发酵性豆制品(如豆粉等)的生产企业.","中国商业联合会","农业食品标准部","王晓燕"]
[616,79629,"化肥中阴离子硫氰酸根、亚硝酸根、氟/氯/溴根等测定---离子色谱法","T   ","Z   ","","",2010,"中国石油和化学工业协会","全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会","上海出入境检验检疫局,  国家化肥检测中心 等","方法建立适用化肥尤其复合肥等多品种肥料中微量硫氰酸根、亚硝酸根、氟/氯/溴根等成分测定.采用离子色谱方法,准确灵敏,可同时快速进行分析测试.","国家认证认可监督管理委员会","农业食品标准部","刘小明"]
[617,77195,"LCD用三醋酸纤维素酯(TAC)膜翘曲度测定方法","T   ","Z   ","","",2011,"中国石油和化学工业协会","全国光学功能薄膜材料标准化技术委员会","中国乐凯胶片集团公司","本标准适用于偏光片用TAC膜、眼镜片用TAC膜以及复合后的偏光片翘曲度的测定,主要内容有:试样的选取原则、测试条件要求、测试方法步骤.","全国光学功能薄膜材料标准化技术委员会","工业标准一部","潘北辰"]
[618,79342,"液体二氧化硫及其试验方法","T   ","X   ","GB/T 3637-1993","",2011,"中国石油和化学工业协会","全国化学标准化技术委员会","浙江巨化股份有限公司硫酸厂","标准规定了液体二氧化硫的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全.标准规定液体二氧化硫的主要技术内容为:外观、二氧化硫的含量、残渣的含量、水分的含量和砷的含量.","全国化学标准化技术委员会","工业标准一部","袁晓鹏"]
[619,78656,"吡虫啉微乳剂","Q   ","Z   ","","",2010,"中国石油和化学工业协会","全国农药标准化技术委员会","沈阳化工研究院等","吡虫啉微乳剂标准将规定其技术要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运.本标准适用于吡虫啉与助剂溶解在水中制成.微乳剂标准一般控制有效成分含量、酸度(pH值)、透明温度区间、持久泡沫量、乳液稳定性、低温稳定性和热贮稳定性等.","全国农药标准化技术委员会","农业食品标准部","刘小明"]
[620,78657,"持久泡沫量的测定方法","T   ","Z   ","","CIPAC MT 47",2010,"中国石油和化学工业协会","全国农药标准化技术委员会","浙江省化工研究院等","持久泡沫量的测定方法将规定产品用水稀释后产生泡沫量的试验方法.本标准适用农药可湿性粉剂、可分散粉剂、乳油、水乳剂、水分散粒剂等产品中持久泡沫量的测定.","全国农药标准化技术委员会","农业食品标准部","刘小明"]
[621,78661,"绿麦隆可湿性粉剂","Q   ","Z   ","","FAO specification 217/WP/S(1990)",2010,"中国石油和化学工业协会","全国农药标准化技术委员会","农业部农药检定所等","绿麦隆可湿性粉剂标准将规定其技术要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运.本标准适用于绿麦隆与载体和助剂加工成的绿麦隆可湿性粉剂.可湿性粉剂标准一般控制有效成分含量、悬浮率、润湿时间、细度、持久泡沫量等指标.","全国农药标准化技术委员会","农业食品标准部","刘小明"]
[622,78662,"绿麦隆原药","Q   ","Z   ","","FAO specification 217/TC/S(1990)",2010,"中国石油和化学工业协会","全国农药标准化技术委员会","农业部农药检定所等","绿麦隆原药标准将规定其技术要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运.本标准适用于绿麦隆与相关的生产性杂质组成.原药标准一般控制有效成分含量、水分、酸度、不溶物等.","全国农药标准化技术委员会","农业食品标准部","刘小明"]
[623,78664,"硝磺草酮悬浮剂","Q   ","Z   ","","",2010,"中国石油和化学工业协会","全国农药标准化技术委员会","沈阳化工研究院等","硝磺草酮悬浮剂标准将规定其技术要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运.本标准适用于硝磺草酮与助剂和填料加工成的硝磺草酮悬浮剂.悬浮剂标准一般控制有效成分含量、悬浮率、倾倒性、湿筛试验、持久起泡性、热贮稳定性等.","全国农药标准化技术委员会","农业食品标准部","刘小明"]
[624,78665,"硝磺草酮原药","Q   ","Z   ","","",2010,"中国石油和化学工业协会","全国农药标准化技术委员会","沈阳化工研究院等","硝磺草酮原药标准将规定其技术要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运.本标准适用于硝磺草酮与相关的生产性杂质组成.原药标准一般控制有效成分含量、水分、酸度、不溶物等.","全国农药标准化技术委员会","农业食品标准部","刘小明"]
[625,77040,"反应染料 轧染固色率的测定","T   ","Z   ","","",2011,"中国石油和化学工业协会","全国染料标准化技术委员会","沈阳化工研究院、泰兴锦鸡染料化工有限公司","本标准规定了反应染料轧染固色率的测定方法.","全国染料标准化技术委员会","工业标准一部","潘北辰"]
[626,77681,"塑料  聚乙烯(PE)模塑和挤出材料  第1部分:命名系统和分类基础","T   ","X   ","GB/T 1845.1-1999","ISO 1872-1:1993",2011,"中国石油和化学工业协会","全国塑料标准化技术委员会","中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司研究院","该标准的第一部分规定了聚乙烯(PE)模塑和挤出材料的命名和分类系统,给出了命名方法.该标准的第一部分适用于所有聚乙烯均聚物,以及其它1-烯烃单体含量不多于3%(m/m)的共聚物.该标准的第一部分适用于常规为粉状、颗粒或碎粒状,未改性或经着色剂、添加剂、填料等改性的材料.该标准的第一部分不适用于母料和EPM橡胶.","中国石油化工集团公司","工业标准一部","潘北辰"]
[627,78603,"苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR) 溶液聚合SBR微观结构的测定","T   ","Z   ","","ISO 21561:2005",2011,"中国石油和化学工业协会","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会","中油股份公司兰州石油化工研究中心","本标准范围为：溶液聚合苯乙烯-丁二烯橡胶.\n本标准主要技术内容为：\n原理；\n仪器；\n分析步骤；\n微观结构的测定；\n两种测定方法所得结果的比较.","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会","工业标准一部","潘北辰"]
[628,76500,"粉末冶金用粉末取样方法","T   ","X   ","GB/T 5314-1985","ISO3954:2007",2011,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","济宁市无界科技有限公司","本国家标准规定了冶金用粉末的取样方法.","全国有色金属标准化技术委员会","工业标准一部","袁晓鹏"]
[629,76981,"镁及镁合金压铸缺陷术语","T   ","Z   ","","",2011,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","国家镁合金材料工程技术研究中心","镁合金压铸生产中产品产生的缺陷分类、专业术语和定义.","全国有色金属标准化技术委员会","工业标准一部","袁晓鹏"]
[630,77117,"铜及铜合金牌号表示方法","T   ","Z   ","","ASTM E527",2011,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","中铝洛阳铜业有限公司","标准的适用范围:本标准适用于铜及铜合金加工产品及其坯料.主要技术内容:规定了铜及铜合金产品的牌号表示方法.","全国有色金属标准化技术委员会","工业标准一部","袁晓鹏"]
[631,79174,"预拌混凝土","T   ","X   ","GB/T 14902-2003","",2011,"住房和城乡建设部","全国混凝土标准化技术委员会","中国建筑科学研究院","范围：主要适用于集中搅拌生产的预拌混凝土.\n主要技术内容：1 范围；2 规范性引用文件；3 术语与定义；4 分类及标记；5 原材料及配合比；6 预拌混凝土质量要求；7 制备要求；8 供货量；9 试验方法；10 检验项目；11 订货与交货.\n主要修订的内容有：\n1)规范性引用文件(与新修订标准相协调，增加相关规范的引用等)；\n2)原材料及配合比(与国家标准《矿物掺合料应用技术规范》以及正在修订的《混凝土配合比设计规程》相协调)；\n3)预拌混凝土质量要求(与正在制订的《混凝土耐久性检验评定标准》相协调等)；\n","住房和城乡建设部","工业标准一部","潘北辰"]
[632,79187,"暖通空调系统清洁设备术语","T   ","Z   ","","",2011,"住房和城乡建设部","全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会","仲恺农业工程学院","本项目拟完成的标准将适用于：主要应用于采暖通风与空气调节系统的清洁设备的设计、施工、验收、检测、评价、使用维护和运行管理，并可用于科研、开发和教学等方面.\n    目的在于统一暖通空调系统清洁设备术语及其释义，实现专业术语的标准化，以利于国内外技术交流，暖通空调系统清洁设备技术的发展.\n主要技术内容包括：总则、一般术语、通风系统、水管系统、换热器、检测与控制、服务，并附有英汉对照索引以及附加说明.","住房和城乡建设部","工业标准一部","潘北辰"]
[633,74641,"燃气服务标准","T   ","Z   ","","",2011,"住房和城乡建设部","住房和城乡建设部","中国城市燃气协会","本《标准》的制定首先为供气企业规范自身经营服务活动，提高供气优质服务水平起到积极的指导作用；其次，为各级政府主管部门开展行业监管提供依据，确保广大消费者的权益；另外，也为社会相关部门和消费者对供气服务质量提供有效的评估准则.","住房和城乡建设部","服务业标准部","薛强"]